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Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	377,3
	  620  
	  640  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,910
	  640  
	  660  
	6
	1
	 W 

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,01
	  600  
	  700  
	6
	1
	 S 


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 620 Y = 640 m  i wynosi 377,3 µg/m3.

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 600 Y = 700 m , wynosi 0,01 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 640 Y = 660 m , wynosi 0,910 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 16 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,4
	  640  
	  660  
	6
	1
	WSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,016
	  620  
	  640  
	5
	1
	 W 

	Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 640 Y = 660 m  i wynosi 0,4 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 620 Y = 640 m , wynosi 0,016 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 16 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	43,9
	  640  
	  660  
	6
	1
	WSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	2,014
	  620  
	  640  
	5
	1
	 W 

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 640 Y = 660 m  i wynosi 43,9 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 620 Y = 640 m , wynosi 2,014 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 17 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	26,3
	  640  
	  660  
	6
	1
	WSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	1,208
	  620  
	  640  
	5
	1
	 W 

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 640 Y = 660 m  i wynosi 26,3 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzo/a/pirenu w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,00
	  640  
	  660  
	6
	1
	WSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0000
	  620  
	  640  
	5
	1
	 W 

	Częstość przekroczeń D1= 0,012 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzo/a/pirenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 640 Y = 660 m  i wynosi 0,00 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 620 Y = 640 m , wynosi 0,0000 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,0009 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	1477,6
	  620  
	  640  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	3,546
	  640  
	  660  
	6
	1
	 W 

	Częstość przekroczeń D1= 400 µg/m3, %
	0,07
	  620  
	  640  
	6
	1
	NNW


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych X = 620 Y = 640 m  i wynosi 1477,6 µg/m3.

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 620 Y = 640 m , wynosi 0,07 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 640 Y = 660 m , wynosi 3,546 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń siarkowodoru w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	13,12
	  620  
	  640  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0315
	  640  
	  660  
	6
	1
	 W 

	Częstość przekroczeń D1= 20 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych siarkowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X = 620 Y = 640 m  i wynosi 13,12 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 640 Y = 660 m , wynosi 0,0315 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	43,1
	  620  
	  640  
	6
	1
	NNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,107
	  640  
	  660  
	6
	1
	 W 

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 620 Y = 640 m  i wynosi 43,1 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 640 Y = 660 m , wynosi 0,107 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.
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