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Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Dane emitorów punktowych

	Symbol
	Wysokość

emitora
	Średnica

emitora
	Prędkość

gazów
	Temperatura

gazów
	Maksymalne wyniesienie gazów
	Usytuowanie emitora

	
	[m]
	[m]
	[m/s]
	[K]
	[m]
	X  [m]
	Y  [m]

	 E-1
	   7,5 
	   0,91 
	  10,04 
	    293   
	   19,3
	   571,5
	   598,6

	 E-2
	   7,5 
	   0,91 
	  10,04 
	    293   
	   19,3
	   576,2
	   609,6

	 E-3
	   7,5 
	   0,91 
	  10,04 
	    293   
	   19,3
	   581,7
	   617  

	 E-4
	   7,5 
	   0,91 
	  10,04 
	    293   
	   19,3
	   585,5
	   627,4

	 E-5
	   7,5 
	   0,91 
	  10,04 
	    293   
	   19,3
	   591,2
	   635  

	 E-6
	   7,5 
	   0,91 
	  10,04 
	    293   
	   19,3
	   595,2
	   645,4

	 E-7
	   7,5 
	   0,91 
	  10,04 
	    293   
	   19,3
	   601,1
	   652,8

	 E-8
	   7,5 
	   0,91 
	  10,04 
	    293   
	   19,3
	   604,7
	   662,5

	 E-9
	   2,9 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   605  
	   670  

	 E-10
	   2,9 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   607  
	   668  

	 E-11
	   2,9 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   610  
	   667  

	 E-12
	   2,9 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   612  
	   666  

	 E-13
	   4,5 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   606,8
	   668,4

	 E-14
	   4,5 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   608,3
	   667,6

	 E-15
	   4,5 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   610  
	   666,7

	 E-16
	   3,2 
	   0,15 
	   5    
	    393   
	    2,3
	   573,6
	   619,8

	 E-17
	   3,2 
	   0,15 
	   5    
	    393   
	    2,3
	   602  
	   641,8


Legenda: 

   Z - emitor zadaszony, B - emitor poziomy (wylot boczny).

   W przypadku emitorów poziomych i zadaszonych przyjmuje się, że wyniesienie gazów odlotowych wynosi zero.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: Kalisz, wysokość anemometru  14   m.      

	Parametr
	Sezon roczny
	Sezon grzewczy
	Sezon letni

	Temperatura [K]
	281
	275
	287


Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,1 m.

Sieć obliczeniowa:

 X od 0 do 1000 m, skok 20 m, Y od 0 do 1000 m,  skok 20 m.

Okresy obliczeniowe

	Nr okresu
	Róża wiatrów
	Ułamek udziału okresu w roku
	Czas trwania,   godzin

	1
	roczna
	0,326941
	2864

	2
	roczna
	0,570776
	5000

	3
	roczna
	0,022831
	200
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