
	System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.8.4.5/2020 r. © Ryszard Samoć

	zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.

	Użytkownik programu: EKOINVEST  licencja: 189/OW/06



Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	771,4
	  460  
	  700  
	6
	1
	 E 

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	1,986
	  580  
	  700  
	6
	1
	 W 

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,02
	  460  
	  700  
	6
	1
	 E 


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 460 Y = 700 m  i wynosi 771,4 µg/m3.

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 460 Y = 700 m , wynosi 0,02 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 580 Y = 700 m , wynosi 1,986 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 16 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	5,8
	  360  
	  440  
	6
	1
	ENE

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,002
	  360  
	  440  
	6
	1
	ENE

	Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 360 Y = 440 m  i wynosi 5,8 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 360 Y = 440 m , wynosi 0,002 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 16 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	304,6
	  360  
	  440  
	6
	1
	ENE

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,175
	  380  
	  560  
	6
	1
	 S 

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,01
	  360  
	  440  
	6
	1
	ENE


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 360 Y = 440 m  i wynosi 304,6 µg/m3.

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 360 Y = 440 m , wynosi 0,01 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 380 Y = 560 m , wynosi 0,175 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 17 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	24,4
	  360  
	  440  
	6
	1
	ENE

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,123
	  380  
	  560  
	6
	1
	SSE

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 360 Y = 440 m  i wynosi 24,4 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzo/a/pirenu w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,00
	  380  
	  560  
	6
	1
	SSE

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0000
	  380  
	  560  
	6
	1
	SSE

	Częstość przekroczeń D1= 0,012 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzo/a/pirenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 380 Y = 560 m  i wynosi 0,00 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 380 Y = 560 m , wynosi 0,0000 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,0009 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	575,9
	  460  
	  700  
	6
	1
	 E 

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	1,483
	  580  
	  700  
	6
	1
	 W 

	Częstość przekroczeń D1= 400 µg/m3, %
	0,01
	  460  
	  700  
	6
	1
	 E 


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych X = 460 Y = 700 m  i wynosi 575,9 µg/m3.

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 460 Y = 700 m , wynosi 0,01 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 580 Y = 700 m , wynosi 1,483 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń siarkowodoru w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	4,13
	  460  
	  700  
	6
	1
	 E 

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0106
	  580  
	  700  
	6
	1
	 W 

	Częstość przekroczeń D1= 20 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych siarkowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X = 460 Y = 700 m  i wynosi 4,13 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 580 Y = 700 m , wynosi 0,0106 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	88,0
	  460  
	  700  
	6
	1
	 E 

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,227
	  580  
	  700  
	6
	1
	 W 

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 460 Y = 700 m  i wynosi 88,0 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 580 Y = 700 m , wynosi 0,227 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4 µg/m3.
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