
	System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.8.4.5/2020 r. © Ryszard Samoć

	zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.

	Użytkownik programu: EKOINVEST  licencja: 189/OW/06



Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Dane emitorów punktowych

	Symbol
	Wysokość

emitora
	Średnica

emitora
	Prędkość

gazów
	Temperatura

gazów
	Maksymalne wyniesienie gazów
	Usytuowanie emitora

	
	[m]
	[m]
	[m/s]
	[K]
	[m]
	X  [m]
	Y  [m]

	 e-1
	   2   
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   487,7
	   693,4

	 e-2
	   2   
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   488,8
	   692,6

	 e-3
	   2   
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   493,9
	   690,6

	 e-4
	   2   
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   495,2
	   689,8

	 e-5
	   3,4 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   487,7
	   693,4

	 e-6
	   3,4 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   488,8
	   692,6

	 e-7
	   3,4 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   493,9
	   690,6

	 e-8
	   3,4 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   495,2
	   689,8

	 e-9
	   6   
	   1,58 
	   7,26 
	    293   
	   27,9
	   490,1
	   692,1

	 e-10
	   6   
	   1,58 
	   7,26 
	    293   
	   27,9
	   491,3
	   691,4

	 e-11
	   6   
	   1,58 
	   7,26 
	    293   
	   27,9
	   492,2
	   690,9

	 e-12
	   5,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   16,9
	   393,5
	   537  

	 e-13
	   5,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   16,9
	   398,6
	   546,3

	 e-14
	   5,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   16,9
	   403,6
	   555,2

	 e-15
	   5,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   16,9
	   408,3
	   563,2

	 e-16
	   5,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   16,9
	   413,2
	   572,1

	 e-17
	   5,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   16,9
	   417,6
	   580,4

	 e-18
	   5,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   16,9
	   422,1
	   588,4

	 e-19
	   2,5 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   422,7
	   594,1

	 e-20
	   2,5 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   424  
	   593,5

	 e-21
	   2,5 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   426,9
	   592,2

	 e-22
	   2,5 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   428,6
	   591,2

	 e-23
	   2,5 
	   0,05 
	   5    B
	    393   
	    0,0
	   401,7
	   527,5

	 e-24
	   2,5 
	   0,05 
	   5    B
	    393   
	    0,0
	   381,8
	   448,3


Legenda: 

   Z - emitor zadaszony, B - emitor poziomy (wylot boczny).

   W przypadku emitorów poziomych i zadaszonych przyjmuje się, że wyniesienie gazów odlotowych wynosi zero.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: Kalisz, wysokość anemometru  14   m.      

	Parametr
	Sezon roczny
	Sezon grzewczy
	Sezon letni

	Temperatura [K]
	281
	275
	287


Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,16 m.

Sieć obliczeniowa:

 X od 0 do 1000 m, skok 20 m, Y od 0 do 1000 m,  skok 20 m.

Okresy obliczeniowe

	Nr okresu
	Róża wiatrów
	Ułamek udziału okresu w roku
	Czas trwania,   godzin

	1
	roczna
	0,988584
	8660

	2
	roczna
	0,011416
	100
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