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Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Dane emitorów punktowych

	Symbol
	Wysokość

emitora
	Średnica

emitora
	Prędkość

gazów
	Temperatura

gazów
	Maksymalne wyniesienie gazów
	Usytuowanie emitora

	
	[m]
	[m]
	[m/s]
	[K]
	[m]
	X  [m]
	Y  [m]

	 e-1
	   2   
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   487,7
	   693,4

	 e-2
	   2   
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   488,8
	   692,6

	 e-3
	   2   
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   493,9
	   690,6

	 e-4
	   2   
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   495,2
	   689,8

	 e-5
	   3,4 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   487,7
	   693,4

	 e-6
	   3,4 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   488,8
	   692,6

	 e-7
	   3,4 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   493,9
	   690,6

	 e-8
	   3,4 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   495,2
	   689,8

	 e-9
	   6   
	   1,58 
	   7,26 
	    293   
	   27,9
	   490,1
	   692,1

	 e-10
	   6   
	   1,58 
	   7,26 
	    293   
	   27,9
	   491,3
	   691,4

	 e-11
	   6   
	   1,58 
	   7,26 
	    293   
	   27,9
	   492,2
	   690,9

	 e-12
	   5,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   16,9
	   393,5
	   537  

	 e-13
	   5,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   16,9
	   398,6
	   546,3

	 e-14
	   5,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   16,9
	   403,6
	   555,2

	 e-15
	   5,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   16,9
	   408,3
	   563,2

	 e-16
	   5,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   16,9
	   413,2
	   572,1

	 e-17
	   5,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   16,9
	   417,6
	   580,4

	 e-18
	   5,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   16,9
	   422,1
	   588,4

	 e-19
	   2,5 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   422,7
	   594,1

	 e-20
	   2,5 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   424  
	   593,5

	 e-21
	   2,5 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   426,9
	   592,2

	 e-22
	   2,5 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   428,6
	   591,2

	 e-23
	   2,5 
	   0,05 
	   5    B
	    393   
	    0,0
	   401,7
	   527,5

	 e-24
	   2,5 
	   0,05 
	   5    B
	    393   
	    0,0
	   381,8
	   448,3

	 E-1
	   7,5 
	   0,91 
	  10,04 
	    293   
	   19,3
	   571,5
	   598,6

	 E-2
	   7,5 
	   0,91 
	  10,04 
	    293   
	   19,3
	   576,2
	   609,6

	 E-3
	   7,5 
	   0,91 
	  10,04 
	    293   
	   19,3
	   581,7
	   617  

	 E-4
	   7,5 
	   0,91 
	  10,04 
	    293   
	   19,3
	   585,5
	   627,4

	 E-5
	   7,5 
	   0,91 
	  10,04 
	    293   
	   19,3
	   591,2
	   635  

	 E-6
	   7,5 
	   0,91 
	  10,04 
	    293   
	   19,3
	   595,2
	   645,4

	 E-7
	   7,5 
	   0,91 
	  10,04 
	    293   
	   19,3
	   601,1
	   652,8

	 E-8
	   7,5 
	   0,91 
	  10,04 
	    293   
	   19,3
	   604,7
	   662,5

	 E-9
	   2,9 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   605  
	   670  

	 E-10
	   2,9 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   607  
	   668  

	 E-11
	   2,9 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   610  
	   667  

	 E-12
	   2,9 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   612  
	   666  

	 E-13
	   4,5 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   606,8
	   668,4

	 E-14
	   4,5 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   608,3
	   667,6

	 E-15
	   4,5 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   610  
	   666,7

	 E-16
	   3,2 
	   0,15 
	   5    
	    393   
	    2,3
	   573,6
	   619,8

	 E-17
	   3,2 
	   0,15 
	   5    
	    393   
	    2,3
	   602  
	   641,8

	 A-1
	   8,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   13,9
	   419,9
	   652,8

	 A-2
	   8,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   13,9
	   427,1
	   667,4

	 A-3
	   8,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   13,9
	   433,9
	   680,1

	 A-4
	   8,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   13,9
	   442  
	   693,8

	 A-5
	   8,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   13,9
	   448,7
	   706,3

	 A-6
	   8,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   13,9
	   456,1
	   720,3

	 A-7
	   2,4 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   465,5
	   731,9

	 A-8
	   2,4 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   466,5
	   731,5

	 A-9
	   2,4 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   467,8
	   730,9

	 A-10
	   2,4 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   472,9
	   728,3

	 A-11
	   5   
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   466,5
	   731,5

	 A-12
	   5   
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   468  
	   730,7

	 A-13
	   8,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   13,9
	   413,2
	   647,7

	 A-14
	   8,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   13,9
	   420,8
	   661,9

	 A-15
	   8,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   13,9
	   428,2
	   675,4

	 A-16
	   8,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   13,9
	   435,8
	   687,9

	 A-17
	   8,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   13,9
	   443  
	   701,5

	 A-18
	   8,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   13,9
	   449,8
	   714,8

	 A-19
	   8,3 
	   0,63 
	  11,14 
	    293   
	   13,9
	   457,4
	   727,9

	 A-20
	   2,4 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   453,2
	   738,5

	 A-21
	   2,4 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   457,6
	   736  

	 A-22
	   2,4 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   459,3
	   735,5

	 A-23
	   2,4 
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   460,8
	   734,7

	 A-24
	   5   
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   457,4
	   736,2

	 A-25
	   5   
	   1,4  
	   9,24 B
	    293   
	    0,0
	   459,1
	   735,5

	 A-26
	   2,5 
	   0,05 
	   5    B
	    393   
	    0,0
	   385,2
	   446,8


Legenda: 

   Z - emitor zadaszony, B - emitor poziomy (wylot boczny).

   W przypadku emitorów poziomych i zadaszonych przyjmuje się, że wyniesienie gazów odlotowych wynosi zero.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: Kalisz, wysokość anemometru  14   m.      

	Parametr
	Sezon roczny
	Sezon grzewczy
	Sezon letni

	Temperatura [K]
	281
	275
	287


Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,16 m.

Sieć obliczeniowa:

 X od 0 do 1000 m, skok 20 m, Y od 0 do 1000 m,  skok 20 m.

Okresy obliczeniowe

	Nr okresu
	Róża wiatrów
	Ułamek udziału okresu w roku
	Czas trwania,   godzin

	1
	roczna
	0,406393
	3560

	2
	roczna
	0,570776
	5000

	3
	roczna
	0,011416
	100

	4
	roczna
	0,011416
	100
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