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Ustalenie zakresu obliczeń

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 22

	Zakres pełny
	Zakres skrócony

	amoniak
	tlenek węgla

	siarkowodór
	dwutlenek siarki

	pył PM-10
	benzo/a/piren

	pył PM-2,5
	

	tlenki azotu jako NO2
	


Kryterium obliczania opadu pyłu

Analizowano emisję pyłu z 22 emitorów.

0,0667/n*h3,15 =     11,29

Suma emisji średniorocznej pyłu =  55,7  > 11,29  [mg/s]

Łączna emisja roczna  =  1,757  < 10 000  [Mg]

Należy obliczyć opad pyłu.

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  (30xmm)

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =     45,7 [m]

Emitor: O-1

Należy analizować obszar o promieniu 1371 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	368,7
	  140  
	  440  
	6
	1
	WSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,670
	  140  
	  440  
	6
	1
	WSW

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,01
	  140  
	  440  
	6
	1
	WSW


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 140 Y = 440 m  i wynosi 368,7 µg/m3.

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 140 Y = 440 m , wynosi 0,01 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 140 Y = 440 m , wynosi 0,670 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,6
	  180  
	  520  
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,032
	  160  
	  460  
	5
	1
	NNE

	Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 180 Y = 520 m  i wynosi 0,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 160 Y = 460 m , wynosi 0,032 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 16 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	58,1
	  180  
	  520  
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	3,212
	  160  
	  460  
	5
	1
	NNE

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 180 Y = 520 m  i wynosi 58,1 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 160 Y = 460 m , wynosi 3,212 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 20 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	43,5
	  180  
	  520  
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	2,409
	  160  
	  460  
	5
	1
	NNE

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 180 Y = 520 m  i wynosi 43,5 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzo/a/pirenu w sieci receptorów

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,00
	  180  
	  520  
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0000
	  160  
	  460  
	5
	1
	NNE

	Częstość przekroczeń D1= 0,012 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzo/a/pirenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 180 Y = 520 m  i wynosi 0,00 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 160 Y = 460 m , wynosi 0,0000 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,0009 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	1604,8
	  140  
	  440  
	6
	1
	WSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	2,866
	  140  
	  440  
	6
	1
	WSW

	Częstość przekroczeń D1= 400 µg/m3, %
	0,17
	  140  
	  440  
	6
	1
	WSW


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych X = 140 Y = 440 m  i wynosi 1604,8 µg/m3.

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 140 Y = 440 m , wynosi 0,17 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 140 Y = 440 m , wynosi 2,866 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń siarkowodoru w sieci receptorów

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	12,81
	  140  
	  440  
	6
	1
	WSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0229
	  140  
	  440  
	6
	1
	WSW

	Częstość przekroczeń D1= 20 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych siarkowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X = 140 Y = 440 m  i wynosi 12,81 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 140 Y = 440 m , wynosi 0,0229 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	42,1
	  140  
	  440  
	6
	1
	WSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,086
	  140  
	  440  
	6
	1
	WSW

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 140 Y = 440 m  i wynosi 42,1 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 140 Y = 440 m , wynosi 0,086 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 5 µg/m3.

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Dane emitorów punktowych

	Symbol
	Wysokość

emitora
	Średnica

emitora
	Prędkość

gazów
	Temperatura

gazów
	Maksymalne wyniesienie gazów
	Usytuowanie emitora

	
	[m]
	[m]
	[m/s]
	[K]
	[m]
	X  [m]
	Y  [m]

	 B-1
	   5,8 
	   0,63 
	  11,23 
	    293   
	   16,4
	   180  
	   502  

	 B-2
	   5,8 
	   0,63 
	  11,23 
	    293   
	   16,4
	   173,8
	   498,5

	 B-3
	   5,8 
	   0,63 
	  11,23 
	    293   
	   16,4
	   175  
	   491,5

	 B-4
	   5,8 
	   0,63 
	  11,23 
	    293   
	   16,4
	   168,7
	   489,2

	 B-5
	   5,8 
	   0,63 
	  11,23 
	    293   
	   16,4
	   169,1
	   481,5

	 B-6
	   5,8 
	   0,63 
	  11,23 
	    293   
	   16,4
	   163,6
	   478,8

	 B-7
	   5,8 
	   0,63 
	  11,23 
	    293   
	   16,4
	   163,8
	   471,8

	 B-8
	   5,8 
	   0,63 
	  11,23 
	    293   
	   16,4
	   158,1
	   468,6

	 B-9
	   5,8 
	   0,63 
	  11,23 
	    293   
	   16,4
	   158,3
	   461,9

	 B-10
	   5,8 
	   0,63 
	  11,23 
	    293   
	   16,4
	   152,2
	   459,1

	 B-11
	   5,8 
	   0,63 
	  11,23 
	    293   
	   16,4
	   153,2
	   451,7

	 B-12
	   5,8 
	   0,63 
	  11,23 
	    293   
	   16,4
	   146,7
	   448,5

	 B-13
	   5,8 
	   0,63 
	  11,23 
	    293   
	   16,4
	   147,1
	   442,2

	 B-14
	   5,8 
	   0,63 
	  11,23 
	    293   
	   16,4
	   141,2
	   438,6

	 B-15
	   1,4 
	   1,3  
	   9,77 B
	    293   
	    0,0
	   136,5
	   437,5

	 B-16
	   1,4 
	   1,3  
	   9,77 B
	    293   
	    0,0
	   138,6
	   437,1

	 B-17
	   1,4 
	   1,3  
	   9,77 B
	    293   
	    0,0
	   143,7
	   434,1

	 B-18
	   1,4 
	   1,3  
	   9,77 B
	    293   
	    0,0
	   146  
	   432,6

	 B-19
	   3,2 
	   0,15 
	   5    
	    393   
	    2,3
	   171,7
	   504,4

	 B-20
	   3,2 
	   0,15 
	   5    
	    393   
	    2,3
	   171,9
	   475,2

	 B-21
	   3,2 
	   0,15 
	   5    
	    393   
	    2,3
	   149,4
	   464  

	 B-22
	   3,2 
	   0,15 
	   5    
	    393   
	    2,3
	   150,1
	   435,8


Legenda: 

   Z - emitor zadaszony, B - emitor poziomy (wylot boczny).

   W przypadku emitorów poziomych i zadaszonych przyjmuje się, że wyniesienie gazów odlotowych wynosi zero.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: Kalisz, wysokość anemometru  14   m.      

	Parametr
	Sezon roczny
	Sezon grzewczy
	Sezon letni

	Temperatura [K]
	281
	275
	287


Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,18 m.

Sieć obliczeniowa:

 X od 0 do 1000 m, skok 20 m, Y od 0 do 1000 m,  skok 20 m.

Okresy obliczeniowe

	Nr okresu
	Róża wiatrów
	Ułamek udziału okresu w roku
	Czas trwania,   godzin

	1
	roczna
	0,909132
	7964

	2
	roczna
	0,011416
	100


Zestawienie maksymalnej emisji godzinowej w poszczególnych okresach

	Symbol
	Nazwa emitora
	Substancja
	Emisja maks. godz. kg/h
	Emisja roczna Mg

	
	
	
	1 okres 7964 h
	2 okres 100 h
	

	B-1
	O-1
	amoniak
	0,01628
	0,00798
	0,1305

	
	
	siarkowodór
	0,00013
	0,000064
	0,001042

	
	
	pył ogółem
	0,01554
	0,00761
	0,1245

	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000855
	0,000419
	0,00685

	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00749
	0,00367
	0,06

	B-2
	O-1
	amoniak
	0,01628
	0,00798
	0,1305

	
	
	siarkowodór
	0,00013
	0,000064
	0,001042

	
	
	pył ogółem
	0,01554
	0,00761
	0,1245

	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000855
	0,000419
	0,00685

	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00749
	0,00367
	0,06

	B-3
	O-1
	amoniak
	0,01628
	0,00798
	0,1305

	
	
	siarkowodór
	0,00013
	0,000064
	0,001042

	
	
	pył ogółem
	0,01554
	0,00761
	0,1245

	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000855
	0,000419
	0,00685

	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00749
	0,00367
	0,06

	B-4
	O-1
	amoniak
	0,01628
	0,00798
	0,1305

	
	
	siarkowodór
	0,00013
	0,000064
	0,001042

	
	
	pył ogółem
	0,01554
	0,00761
	0,1245

	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000855
	0,000419
	0,00685

	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00749
	0,00367
	0,06

	B-5
	O-1
	amoniak
	0,01628
	0,00798
	0,1305

	
	
	siarkowodór
	0,00013
	0,000064
	0,001042

	
	
	pył ogółem
	0,01554
	0,00761
	0,1245

	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000855
	0,000419
	0,00685

	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00749
	0,00367
	0,06

	B-6
	O-1
	amoniak
	0,01628
	0,00798
	0,1305

	
	
	siarkowodór
	0,00013
	0,000064
	0,001042

	
	
	pył ogółem
	0,01554
	0,00761
	0,1245

	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000855
	0,000419
	0,00685

	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00749
	0,00367
	0,06

	B-7
	O-1
	amoniak
	0,01628
	0,00798
	0,1305

	
	
	siarkowodór
	0,00013
	0,000064
	0,001042

	
	
	pył ogółem
	0,01554
	0,00761
	0,1245

	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000855
	0,000419
	0,00685

	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00749
	0,00367
	0,06

	B-8
	O-1
	amoniak
	0,01628
	0,00798
	0,1305

	
	
	siarkowodór
	0,00013
	0,000064
	0,001042

	
	
	pył ogółem
	0,01554
	0,00761
	0,1245

	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000855
	0,000419
	0,00685

	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00749
	0,00367
	0,06

	B-9
	O-1
	amoniak
	0,01628
	0,00798
	0,1305

	
	
	siarkowodór
	0,00013
	0,000064
	0,001042

	
	
	pył ogółem
	0,01554
	0,00761
	0,1245

	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000855
	0,000419
	0,00685

	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00749
	0,00367
	0,06

	B-10
	O-1
	amoniak
	0,01628
	0,00798
	0,1305

	
	
	siarkowodór
	0,00013
	0,000064
	0,001042

	
	
	pył ogółem
	0,01554
	0,00761
	0,1245

	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000855
	0,000419
	0,00685

	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00749
	0,00367
	0,06

	B-11
	O-1
	amoniak
	0,01628
	0,00798
	0,1305

	
	
	siarkowodór
	0,00013
	0,000064
	0,001042

	
	
	pył ogółem
	0,01554
	0,00761
	0,1245

	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000855
	0,000419
	0,00685

	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00749
	0,00367
	0,06

	B-12
	O-1
	amoniak
	0,01628
	0,00798
	0,1305

	
	
	siarkowodór
	0,00013
	0,000064
	0,001042

	
	
	pył ogółem
	0,01554
	0,00761
	0,1245

	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000855
	0,000419
	0,00685

	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00749
	0,00367
	0,06

	B-13
	O-1
	amoniak
	0,01628
	0,00798
	0,1305

	
	
	siarkowodór
	0,00013
	0,000064
	0,001042

	
	
	pył ogółem
	0,01554
	0,00761
	0,1245

	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000855
	0,000419
	0,00685

	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00749
	0,00367
	0,06

	B-14
	O-1
	amoniak
	0,01628
	0,00798
	0,1305

	
	
	siarkowodór
	0,00013
	0,000064
	0,001042

	
	
	pył ogółem
	0,01554
	0,00761
	0,1245

	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000855
	0,000419
	0,00685

	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,00749
	0,00367
	0,06

	B-15
	O-1s
	amoniak
	-
	0,02906
	0,002906

	
	
	siarkowodór
	-
	0,000232
	0,0000232

	
	
	pył ogółem
	-
	0,0277
	0,00277

	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	-
	0,001523
	0,0001524

	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	-
	0,01335
	0,001335

	B-16
	O-1s
	amoniak
	-
	0,02906
	0,002906

	
	
	siarkowodór
	-
	0,000232
	0,0000232

	
	
	pył ogółem
	-
	0,0277
	0,00277

	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	-
	0,001523
	0,0001524

	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	-
	0,01335
	0,001335

	B-17
	O-1s
	amoniak
	-
	0,02906
	0,002906

	
	
	siarkowodór
	-
	0,000232
	0,0000232

	
	
	pył ogółem
	-
	0,0277
	0,00277

	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	-
	0,001523
	0,0001524

	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	-
	0,01335
	0,001335

	B-18
	O-1s
	amoniak
	-
	0,02906
	0,002906

	
	
	siarkowodór
	-
	0,000232
	0,0000232

	
	
	pył ogółem
	-
	0,0277
	0,00277

	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	-
	0,001523
	0,0001524

	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	-
	0,01335
	0,001335

	B-19
	Nagrzewnica
	pył ogółem
	0,0001261
	-
	0,000631

	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,0001261
	-
	0,000631

	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,0001261
	-
	0,000631

	
	
	tlenek węgla
	0,00757
	-
	0,0378

	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,01009
	-
	0,0504

	
	
	dwutlenek siarki
	0,0001009
	-
	0,000504

	
	
	benzo/a/piren
	2,00E-10
	-
	1,00E-9

	B-20
	Nagrzewnica
	pył ogółem
	0,0001261
	-
	0,000631

	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,0001261
	-
	0,000631

	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,0001261
	-
	0,000631

	
	
	tlenek węgla
	0,00757
	-
	0,0378

	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,01009
	-
	0,0504

	
	
	dwutlenek siarki
	0,0001009
	-
	0,000504

	
	
	benzo/a/piren
	2,00E-10
	-
	1,00E-9

	B-21
	Nagrzewnica
	pył ogółem
	0,0001261
	-
	0,000631

	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,0001261
	-
	0,000631

	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,0001261
	-
	0,000631

	
	
	tlenek węgla
	0,00757
	-
	0,0378

	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,01009
	-
	0,0504

	
	
	dwutlenek siarki
	0,0001009
	-
	0,000504

	
	
	benzo/a/piren
	2,00E-10
	-
	1,00E-9

	B-22
	Nagrzewnica
	pył ogółem
	0,0001261
	-
	0,000631

	
	
	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,0001261
	-
	0,000631

	
	
	 - w tym pył do 10 µm
	0,0001261
	-
	0,000631

	
	
	tlenek węgla
	0,00757
	-
	0,0378

	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,01009
	-
	0,0504

	
	
	dwutlenek siarki
	0,0001009
	-
	0,000504

	
	
	benzo/a/piren
	2,00E-10
	-
	1,00E-9


Zestawienie czasu emisji w godzinach w poszczególnych okresach

	Symbol
	Nazwa emitora            nr okresu
	1
	2

	
	Czas trwania okresu, godz.
	7964
	100

	B-1
	O-1
	7964
	100

	B-2
	O-1
	7964
	100

	B-3
	O-1
	7964
	100

	B-4
	O-1
	7964
	100

	B-5
	O-1
	7964
	100

	B-6
	O-1
	7964
	100

	B-7
	O-1
	7964
	100

	B-8
	O-1
	7964
	100

	B-9
	O-1
	7964
	100

	B-10
	O-1
	7964
	100

	B-11
	O-1
	7964
	100

	B-12
	O-1
	7964
	100

	B-13
	O-1
	7964
	100

	B-14
	O-1
	7964
	100

	B-15
	O-1s
	0
	100

	B-16
	O-1s
	0
	100

	B-17
	O-1s
	0
	100

	B-18
	O-1s
	0
	100

	B-19
	Nagrzewnica
	5000
	0

	B-20
	Nagrzewnica
	5000
	0

	B-21
	Nagrzewnica
	5000
	0

	B-22
	Nagrzewnica
	5000
	0


[image: image1.jpg]Izolinie stgzen maksymalnych pytu PM-10 ug/m3
% (dopuszcz. 280 ug/m3)
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[image: image2.jpg]Izolinie czestosci przekroczen stezen jednogodzinnych 280 ug/m3
N pylu PM-10, % ( dopuszcz.0,2 %)
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[image: image3.jpg]Izolinie stezen Srednich pytu PM-10 ug/m3
% (dyspoz. 18 ug/m3)
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[image: image4.jpg]Izolinie stgzen maksymalnych dwutlenku siarki ug/m3
% (dopuszcz. 350 ug/m3)
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[image: image5.jpg]Izolinie stg¢zen Srednich dwutlenku siarki ug/m3

(dyspoz. 16 ug/m3)
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[image: image6.jpg]Izolinie stgzen maksymalnych tlenkow azotu ug/m3
% (dopuszcz. 200 ug/m3)
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[image: image7.jpg]Izolinie stgzen Srednich tlenkow azotu ug/m3

(dyspoz. 20 ug/m3)
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[image: image8.jpg]Izolinie stgzen maksymalnych tlenku wegla ug/m3
% (dopuszcz. 30000 pg/m?)
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[image: image9.jpg]Izolinie stgzen maksymalnych benzo/a/pirenu ug/m3
% (dopuszcz. 0,012 ug/m3)
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[image: image10.jpg]Izolinie stgzen Srednich benzo/a/pirenu ug/m3
(dyspoz. 0,0009 pg/m”)
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[image: image12.jpg]Izolinie czestos$ci przekroczen stezen jednogodzinnych 400 ug/m3

?& amoniaku, % ( dopuszcz.0,2 %)
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[image: image13.jpg]Izolinie stgzen Srednich amoniaku ug/m3
% (dyspoz. 45 ug/m3)
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[image: image14.jpg]Izolinie stgzen maksymalnych siarkowodoru ug/m3
% (dopuszcz. 20 ug/m3)

Mme

O |||||||||||||||||-||||||||||||||||||||||||||||||||‘

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000





[image: image15.jpg]Izolinie stgzen Srednich siarkowodoru ug/m3
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[image: image16.jpg]Izolinie stg¢zen Srednich pytu zawieszonego PM 2.5 ug/m3
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[image: image17.png]Opad pylu g/m2/rok
(dyspoz. 180 g/mz/rok)
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