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Niniejsza karta informacyjna przedsięwzięcia została sporządzona zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 tj. ze zm.).
1. WYKORZYSTANE AKTY PRAWNE
a) Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2022 poz. 2556 tj. ze zm.),

b) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 tj. ze zm.),

c) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 tj. ze zm.),

d) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840 tj. ze zm.),

e) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478 tj. ze zm.),

f) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10),

g) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.),

h) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031 ze zm.),

i)     Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87),

j)     Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112 tj.),

k) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395),

l)     Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. 2010 nr 130 poz. 881),

m) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2019 poz. 1510 tj.),
n) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2020 poz. 1860),

o) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),

p) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408),

q) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713),

r) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016 poz. 93).

2. RODZAJ, CECHY, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
2.1
RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Planowane przedsięwzięcie pn. ,,Budowa budynku magazynowo-usługowo-produkcyjnego” polega na budowie budynku o łącznej powierzchni do 7224 m2, z możliwością podzielenia budynku na 3 części: 

· etap IIIA: o powierzchni do 2408 m2,

· etap IIIB: o powierzchni do 2408 m2,

· etap IIIC: o powierzchni do 2408 m2.

wraz z częścią biurową, niezbędną infrastrukturą komunikacyjną i techniczną oraz parkingami dla pojazdów osobowych.
Budynek wraz z pozostałymi elementami inwestycji etapu III powstanie na dz. nr ewid. 225, obręb Kamień. Na przedmiotowym terenie przewiduje się realizację przedsięwzięcia, w ramach którego powstaną: 
· budynek magazynowo-usługowo-produkcyjny o łącznej powierzchni do 7224 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą i częścią biurową; realizacja budynku może zostać podzielona na 3 etapy: IIIA, IIIB i IIIC,

· drogi wewnętrzne, parkingi i inne utwardzenia o powierzchni ok. 1 659 m2, 

· powierzchnia biologicznie czynna o powierzchni ok. 3 185 m2,

· infrastruktura towarzysząca w postaci m.in. kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągu, sieci gazowej, instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Plan zagospodarowania terenu przedstawiono w załączniku 1.

Przedsięwzięcie opisane w niniejszej karcie informacyjnej przedsięwzięcia stanowi etap III inwestycji zlokalizowanej na dz. nr ewid. 225, 226 i 227. Dla etapów I i II Inwestor posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.06.2022 r., znak GPRiOŚ.6220.5.9.2022 (załącznik 2) i zmieniającą ją decyzję z dnia 08.09.2023 r., znak GPRiOŚ.6220.4.12.2023 (załącznik 3).
Planowaną inwestycję zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.) zaklasyfikować należy do przedsięwzięć wymienionych w:

· §3 ust. 1 pkt 54 lit. a, tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy – przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia,

· §3 ust. 1 pkt 56 lit. b tiret pierwszej, tj. zabudowa usługowa inna niż wymieniona w pkt 56, w szczególności szpitale, placówki edukacyjne, kina, teatry lub obiekty sportowe, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,

· §3 ust. 1 pkt 58 lit. a, tj. garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 52, 54–57 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy.
2.2
CECHY I SKALA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Planowane przedsięwzięcie pn. ,,Budowa budynku magazynowo-usługowo-produkcyjnego” polega na budowie budynku o łącznej powierzchni do 7224 m2, z możliwością podzielenia budynku na 3 części: 

· etap IIIA: o powierzchni do 2408 m2,

· etap IIIB: o powierzchni do 2408 m2,

· etap IIIC: o powierzchni do 2408 m2.

wraz z częścią biurową, niezbędną infrastrukturą komunikacyjną i techniczną oraz parkingami dla pojazdów osobowych.

Etap III znajdzie się na dz. nr ewid. 225, obręb 0005 Kamień, gmina Ceków-Kolonia; etapy I i II znajdują się na dz. nr ewid. 226 i 227, obręb 0005 Kamień, gmina Ceków-Kolonia.

Budynek wraz z pozostałymi elementami inwestycji etapu III powstanie na dz. nr ewid. 225, obręb Kamień. Na przedmiotowym terenie przewiduje się realizację przedsięwzięcia, w ramach którego powstaną: 
· budynek magazynowo-usługowo-produkcyjny o łącznej powierzchni do 7224 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą i częścią biurową; realizacja budynku może zostać podzielona na 3 etapy: IIIA, IIIB i IIIC,

· drogi wewnętrzne, parkingi i inne utwardzenia o powierzchni ok. 1 659 m2, 

· powierzchnia biologicznie czynna o powierzchni ok. 3 185 m2,

· infrastruktura towarzysząca w postaci m.in. kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągu, sieci gazowej, instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Mapę z planowanym zagospodarowaniem terenu stanowi załącznik 1.

Bilans terenu dla etapu III przedstawiono w tabeli.

	rodzaj terenu
	powierzchnia [ha]
	powierzchnia [m2]

	powierzchnia zabudowy
	0,7224
	7224

	powierzchnia utwardzona
	0,1659
	1659

	powierzchnia biologicznie czynna
	0,3185
	3185

	suma
	1,2068
	12068


Tabela 1. Bilans terenu w stanie docelowym dla etapu III.
Bilans terenu łącznie dla etapów I, II i III przedstawia tabela poniżej.

	rodzaj terenu
	powierzchnia [ha]
	powierzchnia [m2]

	powierzchnia zabudowy
	1,2232
	12 232

	powierzchnia utwardzona (w tym chodniki, parkingi)
	1,3187
	13 187

	powierzchnia biologicznie czynna
	1,0606
	10 606

	suma
	3,6025
	36 025


Tabela 2. Bilans terenu w stanie docelowym dla etapów łącznie I, II i III.

Projektowana hala etapu III wykorzystywana będzie jako magazyn wysokiego składowania pod wynajem powierzchni dla prowadzenia działalności związanej m.in. z produkcją lekką (montażem), hurtową sprzedażą artykułów przemysłowych i spożywczych, kompletacją, przeładunkiem, obsługą logistyczną, usługami dodatkowymi (VAS – np. etykietowanie, zgrzewanie przy użyciu maszyny zgrzewającej, budowa displayów, przepakowywanie, foliowanie, belowanie) oraz spedycją i dystrybucją towarów. Lekka produkcja będzie polegać m.in. na montażu gotowych komponentów w całe układy, np. składanie liczników samochodowych, podzespołów elektronicznych, zabawek, długopisów, lampek itd. Prace wykonywane będą ręcznie przez pracowników lub za pomocą maszyn/urządzeń zasilanych prądem. Z uwagi na powyższe produkcja czy usługi dodatkowe nie będą wiązać się z emisją substancji do powietrza, emisją hałasu oraz emisją ścieków. Proces obiegu asortymentu jak w przypadku typowych firm dystrybucyjnych: dowóz-przepakowanie-wywóz. W halach będą wydzielone stałe miejsca pracy np. pakowania.
Hala może zostać wyposażona w części lub całości w system wysokiego regałowania. Obsługa za- i wytowarowania odbywać się będzie przy pomocy wózków widłowych elektrycznych, napędzanych bateriami litowymi bezobsługowymi lub wózków ręcznych. Praca będzie polegała  na rozładunku i dostawie do części magazynowych, gdzie artykuły będą podlegały czasowemu przechowywaniu do momentu dalszej dystrybucji i sprzedaży. Nie zakłada się magazynowania i przeładunku artykułów niepakowanych, emitujących zanieczyszczenia lub substancje szkodliwe. Towar składowany będzie na europaletach w opakowaniach zbiorczych, na ogół zabezpieczonych folią. W magazynie mogą odbywać się rozdziały ilościowe w oryginalnych opakowaniach. 

Hala zostanie podzielona na niezależne części (w zależności od zapotrzebowania powierzchniowego danych klientów). Ostateczny podział dokonany zostanie w późniejszym etapie realizacji inwestycji. Obecnie zakłada się możliwość podzielenia budynku na 3 części: 

· etap IIIA: o powierzchni do 2408 m2,

· etap IIIB: o powierzchni do 2408 m2,

· etap IIIC: o powierzchni do 2408 m2.

W hali przewiduje się budowę zespołów socjalno – biurowych wyposażonych w węzły sanitarne, pomieszczenia do przygotowania i spożywania posiłków, zespoły szatniowe dla pracowników fizycznych oraz pomieszczenia administracyjne. Przewidziano pomieszczenia porządkowe i pomieszczenia techniczne. 

W hali dopuszcza się montaż regałów do przechowywania artykułów na paletach. 
Mogą pojawić się maszyny do foliowania, ewentualnie belownice do kompaktowania odpadów kartonowych. 
Praca w hali prowadzona będzie w godzinach 6:00-22:00 od poniedziałku do soboty w trybie 2-zmianowym, lub również w nocy w trybie 3-zmianowym.
2.3
USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Etap III znajdzie się na dz. nr ewid. 225, obręb 0005 Kamień, gmina Ceków-Kolonia; etapy I i II znajdują się na dz. nr ewid. 226 i 227, obręb 0005 Kamień, gmina Ceków-Kolonia.
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Rys. 1. Mapa orientacyjna lokalizacji działki inwestycji.

źródło: https://cekowkolonia.e-mapa.net/
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze użytkowanym jako grunt orny; obszar przedsięwzięcia bezpośrednio graniczy:

· od strony wschodniej – z obszarami zabudowy magazynowo-składowej,

· od strony zachodniej – z polami uprawnymi,

· od strony północnej – z rowem, a dalej z gruntami ornymi,

· od strony południowej – z drogą asfaltową, a dalej z polami uprawnymi.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa (podlegająca ochronie akustycznej) znajduje się w odległości około 300 m od granicy nieruchomości w kierunku wschodnim (działka nr ewid. 433/16).
Teren przedsięwzięcia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2.4 
WARUNKI UŻYTKOWANIA TERENU W FAZIE BUDOWY
Wykorzystanie terenu w fazie realizacji planowanego przedsięwzięcia jest ściśle związane z zakresem prac, które będą miały na celu osiągnięcie założonego przez inwestora zadania. Prace budowlane zostaną zlecone firmom wykonawczym. Zostanie przeprowadzone zdjęcie warstwy próchniczej gleby, wykonanie wykopów, zainstalowanie infrastruktury technicznej, posadowienie fundamentów, prace montażowe obiektów i in.

Część terenu będąca aktualnie wyznaczona pod plac budowy będzie ogrodzona i oznaczona odpowiednimi znakami ostrzegawczymi. Warunki pracy na terenie placu budowy, miejsce na zaplecze techniczne, miejsce czasowego magazynowania materiałów budowlanych oraz odpadów zostaną określone w planie BIOZ. Magazynowanie materiałów oraz sprzętu roboczego wykorzystywanego do budowy będzie odbywać się w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo – wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Teren budowy zostanie wyposażony w sorbent. 

Pojazdy wykorzystywane podczas robót budowlanych będą sprawne techniczne. Trasy przejazdów pojazdów oraz maszyn roboczych zostaną tak rozplanowane, aby ograniczyć do minimum ewentualny wpływ na środowisko.
Prace na terenie budowy wykonywane będą w porze dnia, tj. w godzinach od 6:00 – 22:00, w celu ograniczenia oddziaływania akustycznego.

Odpady powstające podczas prowadzenia robót budowlanych magazynowane będą selektywnie, w wyznaczonych miejscach do czasu uzbierania ilości transportowej. Następnie przekazane zostaną podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami.
3. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSÓB JEJ WYKORZYSTYWANIA I POKRYCIE NIERUCHOMOŚCI SZATĄ ROŚLINNĄ
Planowane przedsięwzięcie pn. ,,Budowa budynku magazynowo-usługowo-produkcyjnego” polega na budowie budynku o łącznej powierzchni do 7224 m2, z możliwością podzielenia budynku na 3 części: 

· etap IIIA: o powierzchni do 2408 m2,

· etap IIIB: o powierzchni do 2408 m2,

· etap IIIC: o powierzchni do 2408 m2.

wraz z częścią biurową, niezbędną infrastrukturą komunikacyjną i techniczną oraz parkingami dla pojazdów osobowych.

Etap III znajdzie się na dz. nr ewid. 225, obręb 0005 Kamień, gmina Ceków-Kolonia; etapy I i II znajdują się na dz. nr ewid. 226 i 227, obręb 0005 Kamień, gmina Ceków-Kolonia.

Budynek wraz z pozostałymi elementami inwestycji etapu III powstanie na dz. nr ewid. 225, obręb Kamień. Na przedmiotowym terenie przewiduje się realizację przedsięwzięcia, w ramach którego powstaną: 
· budynek magazynowo-usługowo-produkcyjny o łącznej powierzchni do 7224 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą i częścią biurową; realizacja budynku może zostać podzielona na 3 etapy: IIIA, IIIB i IIIC,

· drogi wewnętrzne, parkingi i inne utwardzenia o powierzchni ok. 1 659 m2, 

· powierzchnia biologicznie czynna o powierzchni ok. 3 185 m2,

· infrastruktura towarzysząca w postaci m.in. kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągu, sieci gazowej, instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Mapę z planowanym zagospodarowaniem terenu stanowi załącznik 1.

Bilans terenu dla etapu III przedstawiono w tabeli.

	rodzaj terenu
	powierzchnia [ha]
	powierzchnia [m2]

	powierzchnia zabudowy
	0,7224
	7224

	powierzchnia utwardzona
	0,1659
	1659

	powierzchnia biologicznie czynna
	0,3185
	3185

	suma
	1,2068
	12068


Tabela 3. Bilans terenu w stanie docelowym dla etapu III.

Bilans terenu łącznie dla etapów I, II i III przedstawia tabela poniżej.

	rodzaj terenu
	powierzchnia [ha]
	powierzchnia [m2]

	powierzchnia zabudowy
	1,2232
	12 232

	powierzchnia utwardzona (w tym chodniki, parkingi)
	1,3187
	13 187

	powierzchnia biologicznie czynna
	1,0606
	10 606

	suma
	3,6025
	36 025


Tabela 4. Bilans terenu w stanie docelowym dla etapów łącznie I, II i III.

Obszaru etapu III w chwili obecnej użytkowany jest jako grunt orny (pole uprawne, uprawa zbóż). Obszar wolny jest od zabudowy.
4. RODZAJ TECHNOLOGII
Planowane przedsięwzięcie pn. ,,Budowa budynku magazynowo-usługowo-produkcyjnego” polega na budowie budynku o łącznej powierzchni do 7224 m2, z możliwością podzielenia budynku na 3 części: 

· etap IIIA: o powierzchni do 2408 m2,

· etap IIIB: o powierzchni do 2408 m2,

· etap IIIC: o powierzchni do 2408 m2.

wraz z częścią biurową, niezbędną infrastrukturą komunikacyjną i techniczną oraz parkingami dla pojazdów osobowych.

Etap III znajdzie się na dz. nr ewid. 225, obręb 0005 Kamień, gmina Ceków-Kolonia; etapy I i II znajdują się na dz. nr ewid. 226 i 227, obręb 0005 Kamień, gmina Ceków-Kolonia.

Budynek wraz z pozostałymi elementami inwestycji etapu III powstanie na dz. nr ewid. 225, obręb Kamień. Na przedmiotowym terenie przewiduje się realizację przedsięwzięcia, w ramach którego powstaną: 
· budynek magazynowo-usługowo-produkcyjny o łącznej powierzchni do 7224 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą i częścią biurową; realizacja budynku może zostać podzielona na 3 etapy: IIIA, IIIB i IIIC,

· drogi wewnętrzne, parkingi i inne utwardzenia o powierzchni ok. 1 659 m2, 

· powierzchnia biologicznie czynna o powierzchni ok. 3 185 m2,

· infrastruktura towarzysząca w postaci m.in. kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągu, sieci gazowej, instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Mapę z planowanym zagospodarowaniem terenu stanowi załącznik 1.

Bilans terenu dla etapu III przedstawiono w tabeli.

	rodzaj terenu
	powierzchnia [ha]
	powierzchnia [m2]

	powierzchnia zabudowy
	0,7224
	7224

	powierzchnia utwardzona
	0,1659
	1659

	powierzchnia biologicznie czynna
	0,3185
	3185

	suma
	1,2068
	12068


Tabela 5. Bilans terenu w stanie docelowym dla etapu III.

Bilans terenu łącznie dla etapów I, II i III przedstawia tabela poniżej.

	rodzaj terenu
	powierzchnia [ha]
	powierzchnia [m2]

	powierzchnia zabudowy
	1,2232
	12 232

	powierzchnia utwardzona (w tym chodniki, parkingi)
	1,3187
	13 187

	powierzchnia biologicznie czynna
	1,0606
	10 606

	suma
	3,6025
	36 025


Tabela 6. Bilans terenu w stanie docelowym dla etapów łącznie I, II i III.

Projektowana hala etapu III wykorzystywana będzie jako magazyn wysokiego składowania pod wynajem powierzchni dla prowadzenia działalności związanej m.in. z produkcją lekką (montażem), hurtową sprzedażą artykułów przemysłowych i spożywczych, kompletacją, przeładunkiem, obsługą logistyczną, usługami dodatkowymi (VAS – np. etykietowanie, zgrzewanie przy użyciu maszyny zgrzewającej, budowa displayów, przepakowywanie, foliowanie, belowanie) oraz spedycją i dystrybucją towarów. Lekka produkcja będzie polegać m.in. na montażu gotowych komponentów w całe układy, np. składanie liczników samochodowych, podzespołów elektronicznych, zabawek, długopisów, lampek itd. Prace wykonywane będą ręcznie przez pracowników lub za pomocą maszyn/urządzeń zasilanych prądem. Z uwagi na powyższe produkcja czy usługi dodatkowe nie będą wiązać się z emisją substancji do powietrza, emisją hałasu oraz emisją ścieków. Proces obiegu asortymentu jak w przypadku typowych firm dystrybucyjnych: dowóz-przepakowanie-wywóz. W halach będą wydzielone stałe miejsca pracy np. pakowania.
Hala może zostać wyposażona w części lub całości w system wysokiego regałowania. Obsługa za- i wytowarowania odbywać się będzie przy pomocy wózków widłowych elektrycznych, napędzanych bateriami litowymi bezobsługowymi lub wózków ręcznych. Praca będzie polegała  na rozładunku i dostawie do części magazynowych, gdzie artykuły będą podlegały czasowemu przechowywaniu do momentu dalszej dystrybucji i sprzedaży. Nie zakłada się magazynowania i przeładunku artykułów niepakowanych, emitujących zanieczyszczenia lub substancje szkodliwe. Towar składowany będzie na europaletach w opakowaniach zbiorczych, na ogół zabezpieczonych folią. W magazynie mogą odbywać się rozdziały ilościowe w oryginalnych opakowaniach. 

Hala zostanie podzielona na niezależne części (w zależności od zapotrzebowania powierzchniowego danych klientów). Ostateczny podział dokonany zostanie w późniejszym etapie realizacji inwestycji. Obecnie zakłada się możliwość podzielenia budynku na 3 części: 

· etap IIIA: o powierzchni do 2408 m2,

· etap IIIB: o powierzchni do 2408 m2,

· etap IIIC: o powierzchni do 2408 m2.

W hali przewiduje się budowę zespołów socjalno – biurowych wyposażonych w węzły sanitarne, pomieszczenia do przygotowania i spożywania posiłków, zespoły szatniowe dla pracowników fizycznych oraz pomieszczenia administracyjne. Przewidziano pomieszczenia porządkowe i pomieszczenia techniczne. 

W hali dopuszcza się montaż regałów do przechowywania artykułów na paletach. 
Mogą pojawić się maszyny do foliowania, ewentualnie belownice do kompaktowania odpadów kartonowych. 
Praca w obiekcie prowadzona będzie od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00-22:00 w trybie 2-zmianowym.
5. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
Na teren inwestycji wjazd i wyjazd odbywał się będzie z drogi asfaltowej z dz. nr ewid. 231 za pomocą dwóch zjazdów oznaczonych na PZT w załączniku 1, wykonanych w ramach etapów I i II. Dodatkowo przewidziano możliwość ruchu pojazdów pomiędzy inwestycją planowaną a już istniejącą zabudową etapów I i II.
Na terenie etapu III znajdować się będą 32 miejsca parkingowe dla pojazdów osobowych i do 3-ch doków załadunkowo-wyładunkowych, przewiduje się ruch 32 pojazdów osobowych na dobę i 15 pojazdów ciężarowych na dobę.
Ruch dla etapów I i II wynosi 83 pojazdy osobowe i 10 pojazdów ciężarowych na dobę, ruch wyłącznie w porze dnia.

6. WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA
Poniżej przedstawiono możliwe warianty przedsięwzięcia:

a) wariant alternatywny – zakłada wykonanie budynku magazynowo-usługowo-produkcyjnego za pomocą tradycyjnej technologii murowanej,
b) wariant zero - polega na odstąpieniu od realizacji przedsięwzięcia; wariant wyklucza możliwość budowy obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą oraz pozostawienie dotychczasowego zagospodarowania terenu. Uniemożliwi to rozwój działalności Wnioskodawcy, co wyklucza wariant zerowy z rozważań,
c) wariant przyjęty przez inwestora – zakłada budowę budynku magazynowo-usługowo-produkcyjnego w technologii lekkiej konstrukcji stalowej. Wykonanie budynków wielkopowierzchniowych w tej technologii, zamiast technologii tradycyjnej murowanej, zdecydowanie wpłynie na skrócenie czasu etapu realizacji inwestycji.
Wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Przedstawione w przedmiotowej karcie informacje dotyczące planowanych rozwiązań w zakresie budowy i użytkowania obiektu wskazują, że koncepcja proponowana przez Inwestora może być uznana jako wariant najbardziej racjonalny, uwzględniający lokalne potrzeby rozwoju, jak i spełniający wymogi ochrony środowiska naturalnego. 

Za wariant najkorzystniejszy uważa się wariant proponowany przez Wnioskodawcę, gdyż wybrane rozwiązanie nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska, co potwierdza jego wybór - skala oddziaływań na środowisko wynikająca z jego funkcji i technologii jest niewielka. Rozwiązania zaproponowane przez Wnioskodawcę zapewniają prowadzenie działalności w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska oraz gwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska. Wariant zaproponowany przez Wnioskodawcę jest w pełni uzasadniony pod kątem organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

7. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTYWANYCH MEDIÓW
	media
	jednostka
	zużycie planowane

	woda
	m3/d
	nie jest znane – zależy od liczby pracowników, którzy zyżywać będą wodę na cele socjalno-bytowe, liczba pracowników z kolei zależna jest najemcy hali;
zużycie może być większe, jeżeli produkcja prowadzona przez najemców będzie wymagała poboru wody

	energia elektryczna
	kWh
	780 000

	energia gazowa 
	m3/r
	8640


Tabela 7. Przewidywane zapotrzebowanie na media.
8. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO
Do rozwiązań chroniących środowisko przed negatywnym wpływem prowadzonej działalności należy zaliczyć między innymi:

Racjonalną gospodarkę odpadami na etapie prac budowlanych:

· odpady wytwarzane będą w ilościach wymuszonych koniecznymi pracami budowlanymi,

· zagospodarowanie odpadów polegać będzie na tymczasowym ich magazynowaniu, a następnie przekazaniu do odzysku lub unieszkodliwienia – w zależności od rodzaju i charakteru odpadu,

· wybrani odbiorcy odpadów posiadać będą stosowne decyzje zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami,

· stosowanie materiałów nowej generacji i wysokiej jakości, a także sprawnych technicznie urządzeń i maszyn, 

· ograniczeniu czasu pracy silników maszyn budowlanych i samochodów na biegu jałowym,

· ograniczeniach prędkości jazdy pojazdów w rejonie budowy i zraszaniu wodą placu budowy w okresach bezdeszczowych

· natychmiastowe reagowanie w przypadku wystąpienia wycieku substancji ropopochodnej lub innej substancji niebezpiecznej poprzez stosowanie sorbentu, a następnie właściwe zagospodarowanie odpadu o kodzie 15 02 02*,

· przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzonych prac ziemno-budowlanych,

· odtworzeniu pow. biologicznie czynnej gruntu poprzez nasadzenie roślinności w miejscach nieutwardzonych,

Na etapie eksploatacji:

· ograniczenie prędkości jazdy pojazdów na terenie inwestycji,
· podczyszczanie wód opadowych i roztopowych przed ich ewentualnym zrzutem,

· prawidłowe klasyfikowanie, przechowywanie i dalsze zagospodarowanie odpadów,

· w zakresie klimatu akustycznego oraz ochrony powietrza zaprojektowanie bezkolizyjnych ciągów jezdnych,

· prowadzenie podstawowych operacji związanych z dostawą towarów w godzinach dziennych w celu ograniczenia oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego oraz klimat akustyczny.
9. POKRYCIE SZATĄ ROŚLINNĄ
Planowana inwestycja realizowana będzie na terenach obecnie  zagospodarowanym jako grunt orny (uprawa monotematyczna), w bezpośrednim sąsiedztwie innej, podobnej do planowanej, zabudowy. Znajduje się w znacznym oddaleniu od łąk zalewowych, łęgów nadrzecznych, olsów, grądów i lasów dębowych.

Realizacja upraw rolnych w miejscu planowanej inwestycji, brak krzew i zadrzewień powoduje wykluczenie możliwości obecności w tym miejscu chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
10. POWIERZCHNIA ZIEMI
Planowana inwestycja realizowana będzie na terenach obecnie  zagospodarowanym jako grunt orny (uprawa monotematyczna), w bezpośrednim sąsiedztwie innej, podobnej do planowanej, zabudowy. Znajduje się w znacznym oddaleniu od łąk zalewowych, łęgów nadrzecznych, olsów, grądów i lasów dębowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395) teren inwestycji klasyfikuje się zgodnie z zgodnie z ewidencją gruntów i budynków. Dz. Nr ewid. 225, obręb 0005 Kamień stanowi użytki oznaczone symbolami R i Ps, w związku z czym teren inwestycji zaklasyfikowano do grupy gruntów II:

· grunty orne, oznaczone symbolem R, oraz tereny rodzinnych ogrodów działkowych urządzonych na gruntach oznaczonych symbolem R, 
· pastwiska trwałe, oznaczone symbolem Ps.
Z uwagi na użytkowanie ww. obszaru w sposób rolniczy oraz brak zabudowy domniemywa się, iż nie była na tym terenie prowadzona działalność lub by miało miejsce zanieczyszczenie, skutkujące historycznym zanieczyszczeniem powierzchni ziemi.

11. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA WZGLĘDEM OBSZARÓW WYMIENIONYCH W ART. 63 UST. 1 PKT 2 LIT. A-J USTAWY OOŚ

1) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek - w najbliższym sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno–błotne chronione postanowieniami Konwencji Ramsarskiej. Najbliższe obszary wodno-błotne zlokalizowane są:

· w odległości ok. 55,0 km w kierunku południowo-zachodnim od planowanej inwestycji – Rezerwat przyrody Stawy Milickie,

· w odległości ok. 245,0 km w kierunku północno-zachodnim od planowanej inwestycji – Park Narodowy Ujście Warty.

Najbliższy obszar o płytkim zaleganiu wód to obszary zagrożone podtopieniami, znajdujące się wzdłuż rzeki Prosny, ok. 9,7 km w kierunku południowo-zachodnim od terenu inwestycji.

Najbliżej występujące siedliska łęgowe stwierdzono właśnie wzdłuż rzeki Żabianka. Najbliższe ujście rzek znajduje się ok. 1,4 km w kierunku południow0-wschodnim (ujście rzeki Żabianka do Swędrni).

2) obszary wybrzeży i środowisko morskie – z uwagi na znaczne oddalenie planowanej inwestycji od wybrzeża i morza (ok. 300 km w kierunku północnym w linii prostej) wyklucza się możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na te obszary,

3) obszary górskie lub leśne – najbliższe obszary górskie znajdują się w południowej części kraju, w znacznym oddaleniu od terenu inwestycji. Najbliższe obszary leśne zlokalizowane są w odległości ok. 140 m w kierunku wschodnim od terenu przedsięwzięcia,

4) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych – na terenie gminy Ceków-Kolonia nie ma ustanowionych stref ochronnych ujęć wód. Najbliższym obszarem ochronnym zbiornika wód śródlądowych jest obszar ustanowiony dla Jeziora Niedzięgiel, zlokalizowany w odległości ok. 70 km w kierunku północnym od terenu planowanej inwestycji,

5) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody - na podstawie przeglądarki mapowej Geoserwis GDOŚ prezentującej granice obszarów chronionych dla terenu całej Polski stwierdza się, iż teren, na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie jest położony na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Swędrni koło Kalisza.

Obszar ten stanowi wydzieloną jednostkę przestrzenną cechującą się istotnymi wartościami przyrodniczymi, mającą aktualne i potencjalne znaczenie dla regulacji warunków środowiska i zabezpieczenia możliwości realizacji funkcji rekreacyjnej. Obszar charakteryzuje się wyjątkowym w skali regionu, naturalnym krajobrazem dolinnym z jego specyficznymi elementami: łąkami zalewowymi, olsami, łęgami nadrzecznymi i meandrami, wysokimi i stromymi zboczami. Z powodu naturalnej i szerokiej zmienności siedlisk oraz różnych form antropogenicznych oddziaływań i przekształceń występują tu m.in.: lasy grądowe, acidofilne dąbrowy, świetliste dąbrowy, zbiorowiska kserotermofilne.

Planowana inwestycja realizowana będzie na terenach obecnie  zagospodarowanym jako grunt orny (uprawa monotematyczna), w bezpośrednim sąsiedztwie innej, podobnej do planowanej, zabudowy. Znajduje się w znacznym oddaleniu od łąk zalewowych, łęgów nadrzecznych, olsów, grądów i lasów dębowych.

Realizacja upraw rolnych w miejscu planowanej inwestycji, brak krzew i zadrzewień powoduje wykluczenie możliwości obecności w tym miejscu chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
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Rys. 2. Mapa lokalizacji planowanego przedsięwzięcia na tle obszarów chronionych.

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
W związku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na ww. obszar objęty ochroną.

6) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia - w oparciu o aktualną wiedzę, teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarach, na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska lub dla których istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia. W oparciu o informacje dotyczące tła zanieczyszczenia powietrza, uzyskanego 06 marca 2024 r. od WIOŚ Poznań (znak DMS-PO.731.1.200.2024 – załącznik 4 do KIP) dopuszczalne poziomy stężeń substancji w powietrzu nie zostały przekroczone. Obliczenia przeprowadzone w sieci receptorów wykazały, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia stężeń badanych zanieczyszczeń w okresie 1 h i 1 roku poza granicami inwestycji. Ponadto żadna z substancji uwalnianych do powietrza nie przekracza 10% wartości odniesienia, uśrednionych w ciągu 1 godziny. Udział emisji na prognozowanym poziomie nie będzie miał wpływu na zmiany warunków klimatycznych, zarówno ponadlokalnych, jak i lokalnych. Dlatego nie przewiduje się przekroczenia norm jakości powietrza. Przed wybudowaniem hali analizowany teren był niezabudowany, stanowił głównie użytki rolne, w związku z czym nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w glebie wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395). Na podstawie przeprowadzonej w KIP analizy akustycznej stwierdza się, iż w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia dotrzymane zostaną dopuszczalne poziomy hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie. Z uwagi na powyższe nie stwierdza się możliwości negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na najbliższe istniejące i planowane tereny chronione akustycznie.

7) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – jak wskazano w pkt 20.3 KIP, Teren inwestycji znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Swędrni koło Kalisza, która stanowi wydzieloną jednostkę przestrzenną cechującą się istotnymi wartościami przyrodniczymi, mającą aktualne i potencjalne znaczenie dla regulacji warunków środowiska i zabezpieczenia możliwości realizacji funkcji rekreacyjnej. Obszar charakteryzuje się wyjątkowym w skali regionu, naturalnym krajobrazem dolinnym z jego specyficznymi elementami: łąkami zalewowymi, olsami, łęgami nadrzecznymi i meandrami, wysokimi i stromymi zboczami. Z powodu naturalnej i szerokiej zmienności siedlisk oraz różnych form antropogenicznych oddziaływań i przekształceń występują tu m.in.: lasy grądowe, acidofilne dąbrowy, świetliste dąbrowy, zbiorowiska kserotermofilne. 

Planowana inwestycja realizowana będzie na terenach obecnie  zagospodarowanym jako grunt orny, w bezpośrednim sąsiedztwie innej, podobnej do planowanej, zabudowy. Znajduje się w znacznym oddaleniu od łąk zalewowych, łęgów nadrzecznych, olsów, grądów i lasów dębowych.

W związku z powyższym stwierdza się, iż teren realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz najbliższe sąsiedztwo nie stanowią obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych, a planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na ten aspekt.Planowana inwestycja realizowana będzie na terenach obecnie  zagospodarowanym jako grunt orny, a także jako inna, podobna do planowanej, zabudowa o charakterze składowo-magazynowym i magazynowo-przemysłowym. W związku z powyższym stwierdza się, iż teren realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz najbliższe sąsiedztwo nie stanowią obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych czy kulturowych.

8) gęstość zaludnienia – gmina Ceków-Kolonia posiada ok. 4750 mieszkańców, przy czym okolice planowanej inwestycji nie są obszarem o znacznej gęstości zaludnienia – stanowią głównie obszary upraw rolnych, a także zabudowy magazynowej i magazynowo-przemysłowej. Gęstość zaludnienia uśredniona dla gminy Ceków-Kolonia w 2023 r. wyniosła 54 os./km2 (dane GUS). Najbliższym ośrodkiem o wyższej gęstości zaludnienia jest Kalisz (1354 os./km2 w 2023 r.),

9) obszary przylegające do jezior – najbliższymi obszarami przylegającymi do jezior są obszary zlokalizowane w odległości ok. 3,7 km w kierunku wschodnim od terenu planowanej inwestycji, w otoczeniu Zbiornika Murowaniec,

10) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – najbliższym obszarem ochrony uzdrowiskowej jest Skierniewice-Maków, położony ok. 130 km w kierunku wschodnim od terenu inwestycji. Na terenie woj. wielkopolskiego nie występują uzdrowiska ani obszary ochrony uzdrowiskowej.
12. RODZAJE I PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO
12.1
ODDZIAŁYWANIE NA JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
12.1.1
EMISJA DO POWIETRZA – ETAP BUDOWY
Podczas prowadzonych prac budowlanych związanych z planowaną inwestycją będzie występować emisja zanieczyszczeń gazowy oraz pyłowych. Emisja ta będzie miała charakter niezorganizowany – jej źródło będą stanowić pojazdy oraz maszyny budowlane poruszające się po terenie w związku z prowadzonymi pracami.
Zasięg oddziaływania tych emisji ze względu na krótkotrwały okres prowadzenia prac będzie trudny do oszacowania, a same emisje będą miały charakter lokalny.

Emisje te przemieszczają się w czasie kolejnych godzin prac, a następnie znikają po ich zakończeniu. Nie przewiduje się, by emisja ta powodowała trwałe zmiany stanu aerosanitarnego terenu poza wyznaczonym placem budowy.

12.1.2
EMISJA DO POWIETRZA – ETAP EKSPLOATACJI
W niniejszym rozdziale przeprowadzono ocenę przedsięwzięcia pod kątem oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego. Analizie poddano planowany stan docelowy inwestycji, z uwzględnieniem etapów I i II.
Zakładane do realizacji przedsięwzięcie nie wkracza na teren parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody ożywionej i nieożywionej, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, pomników przyrody czy użytków ekologicznych.
Wyróżnia się:

1. INWESTYCJA PROJEKTOWANA – etap III
Eksploatacja planowanej hali wiąże się z:

a) wykorzystywaniem urządzeń energetycznego spalania paliw (kocioł gazowy, 2 nagrzewnice gazowe),
b) generowaniem ruchu pojazdów ciężarowych i osobowych.
Ad. a) Produkcja ciepła:

· kocioł gazowy o mocy do 30 kW (1 szt., emitor E-1), sprawność 90%, emitor pionowy, wysokość do 10 m, średnica wylotu do 0,3 m, brak urządzeń ochrony powietrza, roczny czas pracy (przy maksymalnej wydajności cieplnej) – 2 880 h,
· 2 szt. nagrzewnic gazowych o mocy do 35 kW (emitory E-2 i E-3), sprawność 90%, emitory pionowe, wysokość do 10 m, średnica wylotów do 0,2 m, brak urządzeń ochrony powietrza, roczny czas pracy (przy maksymalnej wydajności cieplnej) – 2 880 h,
· max. 3 stanowiska ładowania akumulatorów, w których znajdować się będzie łącznie do 12 miejsc ładowania akumulatorów do wózków widłowych (po 4 miejsca na 1 stanowisko, emitory E-4, E-5 i E-6). Każde ze stanowisk ładowania akumulatorów wyposażone będzie w wentylator wyciągowy o wydajności do 2500 m3/h (więc łącznie 3 wentylatory). Emisja kwasu siarkowego odprowadzana będzie emitorami zadaszonymi o wysokości do 10 m i średnicy wylotu do 0,4 m. Roczny czas pracy każdego z wentylatorów określa się na 3% czasu pracy (8 760 h x 3%  = 263 h).

Ad. b) Ruch pojazdów obejmuje:

· pojazdy osobowe pracowników, poruszające się do miejsc parkingowych,
· pojazdy ciężarowe przewożące towar.

Wyodrębniono następujące trasy przejazdu samochodów osobowych i ciężarowych:

· PO1 – przejazd pojazdów osobowych z bramy wjazdowej do miejsc parkingowych położonych przy hali etap III – maksymalne 9 pojazdów/h, średnio 9 pojazdów/dobę,
· PO2 - przejazd pojazdów osobowych z bramy wjazdowej do miejsc parkingowych położonych przy hali etap III – maksymalne 9 pojazdów/h, średnio 9 pojazdów/dobę,
· PO3 - przejazd pojazdów osobowych z bramy wjazdowej do miejsc parkingowych położonych przy hali etap III – maksymalne 14 pojazdów/h, średnio 14 pojazdów/dobę.
Przyjęto, że wszystkie pojazdy osobowe wjeżdżają w ciągu jednej, najgorszej godziny – np. początek czasu pracy zakładu,

· PC1 - przejazd pojazdów ciężarowych z bramy wjazdowej do doku położonego przy hali etap IIIA – maksymalne 1 pojazd/h, średnio 5 pojazdów/dobę,
· PC2 - przejazd pojazdów ciężarowych z bramy wjazdowej do doku położonego przy hali etap IIIB – maksymalne 1 pojazd/h, średnio 5 pojazdów/dobę,
· PC3 - przejazd pojazdów ciężarowych z bramy wjazdowej do doku położonego przy hali etap IIIB – maksymalne 1 pojazd/h, średnio 5 pojazdów/dobę,

Ruch dla etapu III wynosi 32 pojazdy osobowe i 15 pojazdów ciężarowych na dobę.
Spaliny ze spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po częściach naziemnych terenu inwestycji odprowadzane są do atmosfery poziomymi emitorami o wysokości 0,5 m i średnicy wylotu 0,10 m. 
2. INWESTYCJA ISTNIEJĄCA (na dz. nr ewid. 226 i 227, obręb 0005 Kamień): z uwagi na fakt, iż obiekty dla dz. nr ewid. 226 i 227, obręb 0005 Kamień są już obiektami istniejącymi i odbywa się już emisja zanieczyszczeń do powietrza z tej części inwestycji, w obliczeniach uwzględniono wyłącznie tło zanieczyszczeń, udostępnione przez WIOŚ Poznań. W przypadku etapów I i II w obliczeniach uwzględniono również ruch pojazdów, ponieważ emisja nie wszystkich substancji z tego ruchu ujmowana jest w tle zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia te znajdują się już w tle.
Eksploatacja etapu I i II wiąże się z:

c) wykorzystywaniem urządzeń energetycznego spalania paliw (kocioł gazowy, 2 nagrzewnice gazowe),
d) generowaniem ruchu pojazdów ciężarowych i osobowych.
Ad. a) Produkcja ciepła:

· kocioł gazowy o mocy 30 kW (1 szt., emitor E-9), sprawność 90%, emitor pionowy, wysokość 9,0 m, średnica wylotu 0,3 m, brak urządzeń ochrony powietrza, roczny czas pracy (przy maksymalnej wydajności cieplnej) – 2 880 h,

· 2 szt. nagrzewnic gazowych o mocy 35 kW (emitory E-7 i E-8), sprawność 90%, emitory pionowe, wysokość 9,0 m, średnica wylotów 0,2, brak urządzeń ochrony powietrza, roczny czas pracy (przy maksymalnej wydajności cieplnej) – 2 880 h.
Ad. b) Ruch pojazdów obejmuje:

· pojazdy osobowe pracowników, poruszające się do miejsc parkingowych,

· pojazdy ciężarowe przewożące towar.

Ruch dla etapów I i II wynosi 83 pojazdy osobowe i 10 pojazdów ciężarowych na dobę, ruch wyłącznie w porze dnia.
Wyodrębniono następujące trasy przejazdu samochodów osobowych i ciężarowych – etap I i II:

· PO4 – przejazd pojazdów osobowych z bramy wjazdowej do miejsc parkingowych położonych pomiędzy halami etap I i III – maksymalne 30 pojazdów/h, średnio 30 pojazdów/dobę,
· PO5 - przejazd pojazdów osobowych z bramy wjazdowej do miejsc parkingowych położonych przy hali etap I – maksymalne 35 pojazdów/h, średnio 35 pojazdów/dobę,
· PO6 - przejazd pojazdów osobowych z bramy wjazdowej do miejsc parkingowych położonych przy halach etap I i II – maksymalne 14 pojazdów/h, średnio 14 pojazdów/dobę,
Przyjęto, że wszystkie pojazdy osobowe wjeżdżają w ciągu jednej, najgorszej godziny – np. początek czasu pracy zakładu.
· PC1 – przejazd pojazdów ciężarowych z bramy wjazdowej do parkingu dla pojazdów ciężarowych przy hali etap I – maksymalne 3 pojazdy/h, średnio 5 pojazdów/dobę,

· PC2 – przejazd pojazdów ciężarowych z bramy wjazdowej do parkingu dla pojazdów ciężarowych przy hali etap II – maksymalne 3 pojazdy/h, średnio 5 pojazdów/dobę.

Załącznik 5 zawiera dane techniczne wszystkich emitorów objętych obliczeniami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i ich wyniki.
Określenie emisji zanieczyszczeń do powietrza

Do określenia wielkości emisji zanieczyszczeń z poszczególnych źródeł przyjęto następujące założenia:

· Dla wyznaczenia emisji zanieczyszczeń z kotłów gazowych zastosowano wskaźniki unosu zawarte w opracowaniu KOBIZE „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw - kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW” (styczeń 2023 r),
· Emisja zanieczyszczeń pyłowo – gazowych z silników samochodów ciężarowych i osobowych wyznaczono przy użyciu Modułu Samochody V. EMEP/EEA do pakietu Operat-FB.
Tło zanieczyszczeń i stężenia dyspozycyjne

Istniejący stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie planowanej Inwestycji w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i benzenu został określony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (załącznik 4) i wynosi:
· dwutlenek azotu 


10,0 μg/m3
· pył PM10



21,0 μg/m3
· benzen



          0,2 μg/m3
· pył PM2,5



14,0 μg/m3
· dwutlenek siarki 


4,0 μg/m3
· ołów




0,01 μg/m3
Dla pozostałych zanieczyszczeń przyjęto - zgodnie z obowiązującą metodyką – iż wartość tła wynosi 10% średniorocznej wartości odniesienia.

Wartości stężeń dyspozycyjnych (w ujęciu średniorocznym) określa się jako różnicę pomiędzy wartościami dopuszczalnymi (wartościami odniesienia, poziomami substancji) a tłem.

W poniższej tabeli podano wartości stężeń dyspozycyjnych dla substancji zanieczyszczających powstających w wyniku funkcjonowania obiektu będącego przedmiotem niniejszego opracowania. 
	Substancja
	CAS
	D1, µg/m3
	Da, µg/m3
	R, µg/m3

	pył PM-10
	-
	280
	40
	21

	dwutlenek siarki (Ditlenek siarki)
	7446-09-5
	350
	20
	4

	tlenki azotu jako NO2 (Ditlenek azotu)
	10102-44-0,10102-43-9
	200
	30
	3

	tlenek węgla
	630-08-0
	30000
	-
	-

	amoniak
	7664-41-7
	400
	50
	5

	benzen
	71-43-2
	30
	5
	0,2

	ołów
	7439-92-1
	5
	0,5
	0,01

	węglowodory aromatyczne
	-
	1000
	43
	4,3

	węglowodory alifatyczne
	-
	3000
	1000
	100

	dwutlenek azotu (NO2)
	10102-44-0
	200
	40
	10

	pył zawieszony PM 2,5
	
	-
	20
	14


Tabela 8. Wartości stężeń dyspozycyjnych.
Warunki meteorologiczne

Dane meteorologiczne dla projektowanej inwestycji przyjęto zgodnie z referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu, określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Danymi meteorologicznymi są statystyki klimatologiczne w formie tablic częstości występowania poszczególnych kombinacji prędkości wiatru i stanu równowagi atmosfery dla 12 głównych kierunków wiatru, zwane różami wiatrów. Poniżej przedstawiono udziałów poszczególnych kierunków wiatru oraz częstości poszczególnych prędkości wiatru dla stacji Kalisz.
	NNE
	ENE
	E
	ESE
	SSE
	S
	SSW
	WSW
	W
	WNW
	NNW
	N

	7,37
	5,74
	7,31
	5,21
	8,53
	8,61
	10,06
	10,64
	15,04
	8,53
	8,62
	4,33


Tabela 9. Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru %.
	1 m/s
	2 m/s
	3 m/s
	4 m/s
	5 m/s
	6 m/s
	7 m/s
	8 m/s
	9 m/s
	10 m/s
	11 m/s

	29,76
	21,08
	15,55
	11,46
	7,72
	5,48
	4,48
	2,69
	0,93
	0,45
	0,40


Tabela 10. Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru %.
W załączeniu do opracowania znajduje się graficzne przedstawienie przyjętych warunków anemometrycznych dla stacji meteo Kalisz (załącznik 6).

Metodyka obliczeń

Analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powstających podczas procesu użytkowania obiektu przeprowadzona została przy użyciu programu komputerowego "OPERAT FB” (v.8.2.0) posiadającego atest Instytutu Ochrony Środowiska (BA/147/96), prowadzącego obliczenia w oparciu o metodykę zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

W odległości mniejszej niż 10 h (czyli 100 m) od emitorów nie występują wyższe niż parterowe budynki mieszkalne. Nie istnieje więc konieczność przeprowadzenia obliczeń najwyższych stężeń maksymalnych i średniorocznych w dodatkowych punktach obliczeniowych.
Obliczenia propagacji zanieczyszczeń prowadzono na poziomie rzędnej 0,0 m, w prostokątnej sieci receptorów o wymiarach 320 x 300 i o skoku X = 20 m i Y = 20. 
Obliczeniami objęto sytuację emisji ze wszystkich projektowanych emitorów oraz tła zanieczyszczeń, w którym znajdują się już zanieczyszczenia emitowane przez etapy I i II, co jest wymagane przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. W przypadku etapów I i II w obliczeniach uwzględniono również ruch pojazdów, ponieważ emisja nie wszystkich substancji z tego ruchu ujmowana jest w tle zanieczyszczeń.
Powyższe założenia powodują, iż uzyskano sytuację, która charakteryzuje się maksymalnym oddziaływaniem na stan powietrza atmosferycznego poprzez jednoczesność pracy wszystkich źródeł emisji oraz maksymalnie długi okres pracy w ciągu roku.
Wyniki obliczeń stężeń maksymalnych
W poniższej tabeli przedstawiono wyniki obliczeń klasyfikacji oddziaływania (suma arytmetyczna stężeń maksymalnych) zespołu emitorów punktowych i liniowych.
	Nazwa zanieczyszczenia
	Suma stężeń

max. [µg/m3]
	Stęż. dopuszcz.

D1 [µg/m3]
	Obliczać stężenia w sieci receptorów
	Ocena

	pył PM-10
	
14,83
	
280
	-
	 Smm < 0.1*D1

	dwutlenek siarki
	
3,42
	
350
	-
	 Smm < 0.1*D1

	tlenki azotu jako NO2
	
217,3
	
200
	TAK
	 Smm > D1

	tlenek węgla
	
188,4
	
30000
	-
	 Smm < 0.1*D1

	amoniak
	
12,53
	
400
	-
	 Smm < 0.1*D1

	benzen
	
15,39
	
30
	TAK
	 0.1*D1< Smm <D1

	kwas siarkowy (VI)
	
0,320
	
200
	-
	 Smm < 0.1*D1

	ołów
	
0,0422
	
5
	-
	 Smm < 0.1*D1

	węglowodory aromatyczne
	
270,8
	
1000
	TAK
	 0.1*D1< Smm <D1

	węglowodory alifatyczne
	
1285
	
3000
	TAK
	 0.1*D1< Smm <D1

	pył zawieszony PM 2,5
	
14,83
	
-
	
	bez oceny - brak D1

	dwutlenek azotu (NO2)
	
0,573
	
200
	-
	 Smm < 0.1*D1


Tabela 11. Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych.
Suma stężeń maksymalnych:

· pyłu PM10,
· dwutlenku siarki,

· tlenku węgla,

· amoniaku,
· kwasu siarkowego,
· ołowiu,

· dwutlenku azotu (NO2),
jest mniejsza niż 10% wartości odniesienia dla jednej godziny.
Suma stężeń maksymalnych tlenków azotu jako NO2, benzenu, węglowodorów aromatycznych i alifatycznych jest większa niż 10% wartości odniesienia dla jednej godziny.

Ze względu na brak wartości odniesienia D1 dla pyłu PM-2,5 nie można przeprowadzić podobnej analizy.
Wyniki obliczeń w węzłach siatki obliczeniowej

Poniżej zestawiono wyniki obliczeń najwyższych stężeń maksymalnych i średniorocznych w węzłach obliczeniowych poza terenem zakładu i na jego granicy.

a) tlenki azotu

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów poza terenem zakładu.

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	3,0
	  120  
	  -80  
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,334
	  120  
	  -80  
	6
	1
	SSW

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Tabela 12. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów poza terenem zakładu.

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 120 Y = -80 m i wynosi 3,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 120 Y = -80 m, wynosi 0,334 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 27 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu na granicy zakładu.

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	3,3
	  128,3
	  -84,6
	6
	1
	SSW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,402
	  128,3
	  -84,6
	6
	1
	SSW

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Tabela 13. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu na granicy zakładu.

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 128,3 Y = -84,6 m i wynosi 3,3 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 128,3 Y = -84,6 m, wynosi 0,402 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 27 µg/m3.

b) benzen

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów poza terenem zakładu.

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,30
	  160  
	  100  
	6
	1
	WNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0140
	  120  
	  -80  
	6
	1
	NNE

	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Tabela 14. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów poza terenem zakładu.

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 160 Y = 100 m i wynosi 0,30 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 120 Y = -80 m, wynosi 0,0140 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,8 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu na granicy zakładu.

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,26
	  150,7
	  101,6
	6
	1
	WNW


	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0180
	  128,3
	  -84,6
	6
	1
	S

	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Tabela 15. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu na granicy zakładu.

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 150,7 Y = 101,6 m i wynosi 0,26 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 128,3 Y = -84,6 m, wynosi 0,0180 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,8 µg/m3.

c) węglowodory aromatyczne

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatycznych w sieci receptorów poza terenem zakładu.

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	5,2
	  160  
	  100  
	6
	1
	WNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,243
	  120  
	  -80  
	6
	1
	NNE

	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Tabela 16. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatycznych w sieci receptorów poza terenem zakładu.

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 160 Y = 100 m i wynosi 5,2 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 120 Y = -80 m, wynosi 0,243 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatycznych na granicy zakładu.
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	4,6
	  150,7
	  101,6
	6
	1
	WNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,313
	  128,3
	  -84,6
	6
	1
	S

	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Tabela 17. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatycznych na granicy zakładu.

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 150,7 Y = 101,6 m i wynosi 4,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 128,3 Y = -84,6 m, wynosi 0,313 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

d) węglowodory alifatyczne

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów poza terenem zakładu.
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	25,0
	  160  
	  100  
	6
	1
	WNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	1,155
	  120  
	  -80  
	6
	1
	NNE

	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Tabela 18. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów poza terenem zakładu.
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 160 Y = 100 m i wynosi 25,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 120 Y = -80 m, wynosi 1,155 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych na granicy zakładu.
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	22,1
	  150,7
	  101,6
	6
	1
	WNW

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	1,488
	  128,3
	  -84,6
	6
	1
	S

	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Tabela 19. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych na granicy zakładu.
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 150,7 Y = 101,6 m i wynosi 22,1 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 128,3 Y = -84,6 m, wynosi 1,488 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Kryterium obliczania opadu pyłu

	Symbol
	Nazwa
	h, m
	0,0667*h3,15
	Erok, Mg
	Eśrednia,  mg/s

	E-1
	Kocioł gazowy
	10
	94,2
	0,000003
	0,000095

	E-2
	Nagrzewnica gazowa
	10
	94,2
	0,0000035
	0,000111

	E-3
	Nagrzewnica gazowa
	10
	94,2
	0,0000035
	0,000111

	E-7
	Nagrzewnica gazowa
	9
	67,6
	0,0000035
	0,000111

	E-8
	Nagrzewnica gazowa
	9
	67,6
	0,0000035
	0,000111

	E-9
	Kocioł gazowy
	9
	67,6
	0,000003
	0,000095

	
	Razem
	
	80,9
	0,00002
	0,00063


Analizowano emisję pyłu z 6 emitorów.

0,0667/n*Sh3,15 =     80,9

Suma emisji średniorocznej pyłu =  0,00063  < 80,9  [mg/s]

Łączna emisja roczna  =  0,00002  < 10 000  [Mg]

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  (30xmm):
Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =    106,8 [m]

Emitor: Akumulatorownia

Należy analizować obszar o promieniu 3204 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia.

Załącznik 5 zawiera tabelaryczne wyniki obliczeń propagacji rozpatrywanych zanieczyszczeń.

Załącznik 7 zawiera wyniki obliczeń propagacji zanieczyszczeń w formie graficznej.

Dotrzymanie standardów emisyjnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów standardy emisyjne dla energetycznego spalania paliw dotyczą źródeł o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1,0 MW. 

Żadne z urządzeń energetycznego spalania paliw nie posiada nominalnej mocy cieplnej (liczonej z energii paliwa) większej od 1,0 MW i z tego powodu nie ma wymogu spełniania standardów emisyjnych. 

Projektowane przedsięwzięcie a sieć NATURA 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to sieć obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej, której celem jest ochrona cennych, pod względem przyrodniczym i zagrożonych, składników różnorodności biologicznej. W skład sieci Natura 2000 wchodzą:

· obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) - (Special Protection Areas - SPA) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków, tzw. "Ptasiej"

· specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) - (Special Areas of Conservation - SAC) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. "Siedliskowej", dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych w załączniku II do Dyrektywy.

Analizowana inwestycja zlokalizowany jest w odległości: 

· ok. 680 m od Specjalnego Obszaru Ochrony Dolina Swędrni PLH300034,
· ok. 16,9 km od Specjalnego Obszaru Ochrony Lipickie Mokradła PLH100025,
· ok. 28,6 km od Obszaru Specjalnej Ochrony Zbiornik Jeziorsko PLB100002.
Ze względu na odległość lokalizacji planowanej inwestycji w stosunku do istniejących obszarów należących do Natura 2000 oraz niewielką ilość emitowanych zanieczyszczeń nie będzie występowało oddziaływanie inwestycji na ptaki oraz ich siedliska.
Wnioski końcowe
Eksploatacja inwestycji pn. ,,Budowa budynku magazynowo-usługowo-produkcyjnego”, powodująca emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pochodzących ze spalania gazu, oraz paliw silnikowych nie stwarza zagrożenia dla środowiska pod względem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Analizowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało w sposób negatywny na stan powietrza atmosferycznego na wyznaczonych specjalnych obszarach ochrony siedlisk oraz obszarach specjalnej ochrony ptaków, które są objęte ochroną w ramach Europejskiej Sieci.
12.2
 ODDZIAŁYWANIE AKUSTYCZNE
12.2.1
ODDZIAŁYWANIE AKUSTYCZNE – ETAP BUDOWY
Na etapie budowy planowanego przedsięwzięcia występować będzie oddziaływanie akustyczne związane z prowadzeniem robót oraz pracą maszyn budowlanych. Uciążliwości te będą jednak miały charakter krótkotrwały i będą ograniczone jedynie do pory dnia.

Podczas realizacji prac budowlano – montażowych, w zależności od etapu realizacji poszczególnych robót, wykorzystywany będzie niżej wymieniony sprzęt (maszyny i urządzenia):

· roboty ziemne – maszynami o napędzie spalinowym i ręcznym takimi jak: koparko-ładowarki kołowe, zagęszczarki płytowe, walce statyczne lub wibracyjne,

· roboty drogowe, wykonanie podbudowy pod utwardzone nawierzchnie przy pomocy urządzeń zasilanych silnikami spalinowymi i elektrycznymi i przy wykorzystaniu narzędzi ręcznych – w tym zagęszczarki, walców statycznych lub wibracyjnych, oraz przygotowanie (docięcie) i ułożenie kostki, czy też płyt chodnikowych. 

· transport - ciągniki, samochody ciężarowe skrzyniowe i samowyładowcze.

Stosowany sprzęt budowlany winien charakteryzować się dobrym stanem technicznym. Dopuszczalną emisję hałasu określono Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202), w tabeli poniżej przytoczono te wartości.

	Typ urządzenia
	Zainstalowana moc netto P (kW) Moc elektryczna Pel (1) (kW)

Masa urządz. m (kg)

Szerokość cięcia L (cm)
	Dopuszczalny poziom

mocy akustycznej

w dB/1pW

	Maszyny do zagęszczania (tylko walce wibracyjne i niewibracyjne, płyty wibracyjne, ubijaki wibracyjne)
	P ≤ 8
	105

	
	8 < P ≤ 70
	106

	
	P > 70
	86 + 11 lg P

	Spycharki gąsienicowe, ładowarki gąsienicowe, koparkoładowarki gąsienicowe
	P ≤ 55
	103

	
	P > 55
	84 + 11 lg P

	Spycharki kołowe, ładowarki kołowe, koparkoładowarki kołowe, wywrotki, równiarki, ugniatarki wysypiskowe typu ładowarkowego, wózki podnośnikowe napędzane silnikiem spalinowym z przeciwwagą, żurawie samojezdne, maszyny do zagęszczania (walce niewibracyjne), układarka nawierzchni, zmechanizowane hydrauliczne przetwornice ciśnienia
	P ≤ 55
	101

	
	P > 55
	82 + 11 lg P

	
	P ≤ 15
	93

	
	P > 15
	80 + 11 lg P

	Ręczne kruszarki do betonu i młoty
	M ≤ 15
	105

	
	15 < m < 30
	92 + 11 lg m

	
	m ≥ 30
	94 + 11 lg m

	Żurawie wieżowe
	
	96 + lg P

	Agregaty prądotwórcze i spawalnicze
	Pel ≤ 2
	95 + lg Pel

	
	2 < Pel ≤ 10
	96 + lg Pel

	
	Pel > 10
	95 + lg Pel

	Agregaty sprężarkowe
	P ≤ 15
	97

	
	P > 15
	95 + 2 lg P

	Kosiarki do trawników, przycinarki do trawników,

przycinarki krawędziowe do trawników
	L ≤ 50

50 < L ≤ 70

70 < L ≤ 120

L > 120
	94 (2)

98

98(2)

102(2)

	(1) Dla agregatów spawalniczych: umowny prąd spawania pomnożony przez napięcie obciążające dla najmniejszej wartości współczynnika obciążenia, podanego przez producenta urządzenia.

Pel - dla agregatów prądotwórczych: moc podstawowa, zgodnie z ISO 8528-1:1993, pkt 13.3.2.

(2) Tylko wskazane liczby. Definitywne liczby będą zależały od zmiany przepisów rozporządzenia. W przypadku niewprowadzenia takich zmian liczby podane dla etapu I będą w dalszym ciągu obowiązywały dla etapu

II. Dopuszczalny poziom mocy akustycznej będzie zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej (mniejszy niż 0,5 dla mniejszej liczby, równy 0,5 lub większy dla większej liczby).


Tabela 21. Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej ciężkich urządzeń budowlanych określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202).
Poziom emisji dźwięku (hałasu) zależeć będzie od rodzaju, typu i stanu technicznego pracującego urządzenia. Należy zaznaczyć, że ww. sprzęt podczas realizacji projektowanej inwestycji nie będzie pracować równocześnie, a podczas pracy zmieniać się będzie jego obciążenie, co utrudnia ocenę równoważnego poziomu emitowanego hałasu. 

Ze względu na wymagania art. 6 ustawy POŚ, w czasie prowadzenia prac budowlanych wykonawca winien przewidzieć następujące działania ochronne:

· stosować najmniej uciążliwą akustycznie technologię prowadzenia prac,

· stosować sprawny technicznie sprzęt, odpowiadający współczesnemu stanowi techniki.

W trakcie realizacji inwestycji wystąpią okresowe oddziaływania akustyczne i wibracje spowodowane pracą ciężkich maszyn budowlanych i pojazdów transportowych. Emisja ta ustanie po zakończeniu fazy realizacji. W związku z powyższym przyjmuje się, że hałas ten nie będzie uciążliwy dla środowiska ze względu na lokalny zasięg, jego okresowe oddziaływanie, realizację głośnych prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej.

12.2.2 ODDZIAŁYWANIE AKUSTYCZNE – ETAP EKSPLOATACJI
Dane wejściowe
W niniejszym rozdziale przeprowadzono ocenę przedsięwzięcia pod kątem oddziaływania akustycznego. Analizie poddano planowany stan docelowy inwestycji, z uwzględnieniem etapów I i II.

Wyróżnia się:

1. INWESTYCJA PROJEKTOWANA – etap III
a) Nieistotne źródła hałasu (tzn. nie wpływające na łączną wartość poziomu mocy akustycznej, a w konsekwencji na oddziaływanie akustyczne na granicy terenu chronionego oraz na granicę obszaru, w którym oddziaływanie przekracza zadaną wartość) zaliczamy:

· przewody powietrzno-spalinowe kotła gazowego kondensacyjnego (1 szt.),
· nagrzewnice gazowe do 35 kW (2 sztuki).
Komin kotła gazowego nie generuje hałasu, dlatego został potraktowany jako nieistotne źródło hałasu. Za równoważny poziom dźwięku przyjęto dopuszczalny poziom hałasu na stanowiskach pracy wynoszący 85,0 dB(A). Wobec powyższego poziom dźwięku wewnątrz hali w odległości 1 m od ściany wynosić będzie 79,0 dB(A) (wyliczono za pomocą kalkulatora akustycznego autorstwa Mikołaja Kirpluka https://www.ntlmk.com/kalkulator.htm#3, w modelu przyjęto, że źródło hałasu znajduje się do 2 m od ściany). W analizie akustycznej uwzględniono obciążenie 8 godzin w czasie odniesienia 8 godzin dla pory dnia oraz obciążenie 1 godziny w czasie odniesienia 1 godziny dla pory nocy. Hałas emitowany będzie przez ściany i dach o izolacyjności akustycznej 25 dB.

	Symbol
	Wysokość

[m]
	Współczynnik odbicia ścian

	HALA etap III
	do 9,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0


Tabela 22. Parametry hali dla etapu III.

Uwzględniając obecność otworów okiennych i drzwiowych oraz bram do obliczeń emisji hałasu przyjęto, że współczynnik odbicia ścian z otworami wynosi 0,8, bez otworów 1,0, a na styku z innym obiektem lub w przypadku braku ściany: 0,0.
b) Punktowe źródła hałasu (liczby maksymalne):

· 6 szt. urządzeń punktowych na dachu hali (F1 – F6) o poziomie mocy akustycznej do 75 dB(A). W obliczeniach uwzględniono obciążenie 8 godzin w czasie odniesienia 8 godzin pory dnia oraz 1 godziny w czasie odniesienia 1 godziny pory nocy; będą to urządzenia typu np. jednostka zewnętrzna klimatyzacji, centrala wentylacyjna, czerpnia itp.,
· max. 3 szt. wentylatorów dachowych wyciągowych strefy ładowania akumulatorów wózków widłowych na dachu hali (Ex 1 – Ex 3) o poziomie mocy akustycznej do 80,0 dB(A). W obliczeniach uwzględniono obciążenie 4 godzin w czasie odniesienia 8 godzin pory dnia i 1 godz. w czasie odniesienia 1 godziny pory nocy; hałas emitowany przez pojedynczy wentylator w czasie 4 godzin odniesiony do 8 godzin pory dnia wyniesie 77,0 dB(A) i taki sam poziom mocy akustycznej przyjęto dla pory nocy.
c) Trasy przejazdów pojazdów:

· PO1 – przejazd pojazdów osobowych z bramy wjazdowej do miejsc parkingowych położonych przy hali etap III – 9 wjazdów oraz 9 wyjazdów po tej samej trasie pojazdów lekkich o poziomie mocy akustycznej 82,0 dB(A) w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dnia. W obrębie parkingów uwzględniono operacje startu pojazdów lekkich o poziomie mocy akustycznej 85,8 dB(A) i czasie trwania 5 sekund dla każdego pojazdu i operacje hamowania pojazdów lekkich o poziomie mocy akustycznej 79,4 dB(A) i czasie trwania 3 sekund dla każdego pojazdu,

· PO2 - przejazd pojazdów osobowych z bramy wjazdowej do miejsc parkingowych położonych przy hali etap III – 9 wjazdów oraz 9 wyjazdów po tej samej trasie pojazdów lekkich o poziomie mocy akustycznej 82,0 dB(A) w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dnia. W obrębie parkingów uwzględniono operacje startu pojazdów lekkich o poziomie mocy akustycznej 85,8 dB(A) i czasie trwania 5 sekund dla każdego pojazdu i operacje hamowania pojazdów lekkich o poziomie mocy akustycznej 79,4 dB(A) i czasie trwania 3 sekund dla każdego pojazdu,

· PO3 - przejazd pojazdów osobowych z bramy wjazdowej do miejsc parkingowych położonych przy hali etap III – 14 wjazdów oraz 14 wyjazdów po tej samej trasie pojazdów lekkich o poziomie mocy akustycznej 82,0 dB(A) w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dnia. W obrębie parkingów uwzględniono operacje startu pojazdów lekkich o poziomie mocy akustycznej 85,8 dB(A) i czasie trwania 5 sekund dla każdego pojazdu i operacje hamowania pojazdów lekkich o poziomie mocy akustycznej 79,4 dB(A) i czasie trwania 3 sekund dla każdego pojazdu.
· PC1 – przejazd pojazdów ciężarowych z bramy wjazdowej do doku przy hali IIIA – 4 wjazdy oraz 4 wyjazdy po tej samej trasie pojazdów ciężkich o poziomie mocy akustycznej 96,5 dB(A) w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dnia oraz 1 wjazd oraz 1 wyjazd po tej samej trasie pojazdów ciężkich o poziomie mocy akustycznej 96,5 dB(A) w ciągu 1 najmniej korzystnej godziny pory nocy. W obrębie doku uwzględniono operacje startu pojazdów ciężkich o poziomie mocy akustycznej 100,8 dB(A) i czasie trwania 5 sekund dla każdego pojazdu i operacje hamowania pojazdów ciężkich o poziomie mocy akustycznej 94,0 dB(A) i czasie trwania 3 sekund dla każdego pojazdu; łącznie 5 pojazdów na dobę,
· PC2 – przejazd pojazdów ciężarowych z bramy wjazdowej do doku przy hali IIIB – 4 wjazdy oraz 4 wyjazdy po tej samej trasie pojazdów ciężkich o poziomie mocy akustycznej 96,5 dB(A) w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dnia oraz 1 wjazd oraz 1 wyjazd po tej samej trasie pojazdów ciężkich o poziomie mocy akustycznej 96,5 dB(A) w ciągu 1 najmniej korzystnej godziny pory nocy. W obrębie doku uwzględniono operacje startu pojazdów ciężkich o poziomie mocy akustycznej 100,8 dB(A) i czasie trwania 5 sekund dla każdego pojazdu i operacje hamowania pojazdów ciężkich o poziomie mocy akustycznej 94,0 dB(A) i czasie trwania 3 sekund dla każdego pojazdu; łącznie 5 pojazdów na dobę,

· PC3 – przejazd pojazdów ciężarowych z bramy wjazdowej do doku przy hali IIIC – 4 wjazy oraz 4 wyjazdy po tej samej trasie pojazdów ciężkich o poziomie mocy akustycznej 96,5 dB(A) w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dnia oraz 1 wjazd oraz 1 wyjazd po tej samej trasie pojazdów ciężkich o poziomie mocy akustycznej 96,5 dB(A) w ciągu 1 najmniej korzystnej godziny pory nocy. W obrębie doku uwzględniono operacje startu pojazdów ciężkich o poziomie mocy akustycznej 100,8 dB(A) i czasie trwania 5 sekund dla każdego pojazdu i operacje hamowania pojazdów ciężkich o poziomie mocy akustycznej 94,0 dB(A) i czasie trwania 3 sekund dla każdego pojazdu; łącznie 5 pojazdów na dobę.

Ruch dla etapu III wynosi 32 pojazdy osobowe i 15 pojazdów ciężarowych na dobę. W obliczeniach przyjęto, że pojazdy osobowe wjeżdżają i wyjeżdżają jedynie w porze dnia – pracownicy przyjeżdżający na zmianę nocną będą przyjeżdżać pod halę chwilę przed 22:00, a wyjeżdżać będą chwilę po 6:00. Pojazdy ciężarowe natomiast będą poruszać się po terenie zarówno w porze dnia, jak i w porze nocy.
2. INWESTYCJA ISTNIEJĄCA – etap I i II
Nieistotne źródła hałasu (tzn. nie wpływające na łączną wartość poziomu mocy akustycznej, a w konsekwencji na oddziaływanie akustyczne na granicy terenu chronionego oraz na granicę obszaru, w którym oddziaływanie przekracza zadaną wartość) zaliczamy:

· przewody powietrzno-spalinowe kotła gazowego,
· nagrzewnice gazowe – 2 szt.
Komin kotła gazowego nie generuje hałasu, dlatego został potraktowany jako nieistotne źródło hałasu. Za równoważny poziom dźwięku przyjęto dopuszczalny poziom hałasu na stanowiskach pracy wynoszący 85,0 dB(A). Wobec powyższego poziom dźwięku wewnątrz hali w odległości 1 m od ściany wynosić będzie 79,0 dB(A) (wyliczono za pomocą kalkulatora akustycznego autorstwa Mikołaja Kirpluka https://www.ntlmk.com/kalkulator.htm#3, w modelu przyjęto, że źródło hałasu znajduje się do 2 m od ściany). W analizie akustycznej uwzględniono obciążenie 8 godzin w czasie odniesienia 8 godzin dla pory dnia oraz obciążenie 1 godziny w czasie odniesienia 1 godziny dla pory nocy. Hałas emitowany będzie przez ściany i dach o izolacyjności akustycznej 25 dB.

	Symbol
	Wysokość

[m]
	Współczynnik odbicia ścian

	HALA etap I
	9,0
	1,0
	0,0
	1,0
	1,0

	HALA etap II
	9,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,0


Tabela 23. Parametry hali dla etapu I i II.

Uwzględniając obecność otworów okiennych i drzwiowych oraz bram do obliczeń emisji hałasu przyjęto, że współczynnik odbicia ścian z otworami wynosi 0,8, bez otworów 1,0, a na styku z innym obiektem lub w przypadku braku ściany: 0,0.

Brak punktowych źródeł hałasu.

Trasy przejazdów pojazdów:

· PO4 - przejazd pojazdów osobowych z bramy wjazdowej do miejsc parkingowych położonych pomiędzy halami etap I i etap III – 30 wjazdów oraz 30 wyjazdów po tej samej trasie pojazdów lekkich o poziomie mocy akustycznej 82,0 dB(A) w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dnia. W obrębie parkingów uwzględniono operacje startu pojazdów lekkich o poziomie mocy akustycznej 85,8 dB(A) i czasie trwania 5 sekund dla każdego pojazdu i operacje hamowania pojazdów lekkich o poziomie mocy akustycznej 79,4 dB(A) i czasie trwania 3 sekund dla każdego pojazdu,

· PO5 - przejazd pojazdów osobowych z bramy wjazdowej do miejsc parkingowych położonych przy hali etap I – 35 wjazdów oraz 35 wyjazdów po tej samej trasie pojazdów lekkich o poziomie mocy akustycznej 82,0 dB(A) w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dnia. W obrębie parkingów uwzględniono operacje startu pojazdów lekkich o poziomie mocy akustycznej 85,8 dB(A) i czasie trwania 5 sekund dla każdego pojazdu i operacje hamowania pojazdów lekkich o poziomie mocy akustycznej 79,4 dB(A) i czasie trwania 3 sekund dla każdego pojazdu,

· PO6 - przejazd pojazdów osobowych z bramy wjazdowej do miejsc parkingowych położonych pomiędzy halami etap I i etap II – 14 wjazdów oraz 14 wyjazdów po tej samej trasie pojazdów lekkich o poziomie mocy akustycznej 82,0 dB(A) w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dnia. W obrębie parkingów uwzględniono operacje startu pojazdów lekkich o poziomie mocy akustycznej 85,8 dB(A) i czasie trwania 5 sekund dla każdego pojazdu i operacje hamowania pojazdów lekkich o poziomie mocy akustycznej 79,4 dB(A) i czasie trwania 3 sekund dla każdego pojazdu,

· PC4 – przejazd pojazdów ciężarowych z bramy wjazdowej do doku przy hali etap I – 5 wjazdów oraz 5 wyjazdów po tej samej trasie pojazdów ciężkich o poziomie mocy akustycznej 96,5 dB(A) w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dnia. W obrębie parkingów uwzględniono operacje startu pojazdów ciężkich o poziomie mocy akustycznej 100,8 dB(A) i czasie trwania 5 sekund dla każdego pojazdu i operacje hamowania pojazdów ciężkich o poziomie mocy akustycznej 94,0 dB(A) i czasie trwania 3 sekund dla każdego pojazdu,

· PC5 – przejazd pojazdów ciężarowych z bramy wjazdowej do doku przy hali etap II – 5 wjazdów oraz 5 wyjazdów po tej samej trasie pojazdów ciężkich o poziomie mocy akustycznej 96,5 dB(A) w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dnia. W obrębie parkingów uwzględniono operacje startu pojazdów ciężkich o poziomie mocy akustycznej 100,8 dB(A) i czasie trwania 5 sekund dla każdego pojazdu i operacje hamowania pojazdów ciężkich o poziomie mocy akustycznej 94,0 dB(A) i czasie trwania 3 sekund dla każdego pojazdu.

Ruch dla etapów I i II wynosi 83 pojazdy osobowe i 10 pojazdów ciężarowych na dobę, ruch wyłącznie w porze dnia.

Metodyka

Trasy przejazdów pojazdów zostały opisane jako źródła liniowe, dla których wyznaczono zastępcze równoważne poziomy mocy akustycznej. Teren, po którym poruszają się pojazdy podzielony został na odcinki, które pokrywają się z wszystkimi trasami przejazdów pojazdów (kody od T1 do T17). Dla poszczególnych odcinków zostały uwzględnione przejazdy wszystkich pojazdów poruszających się po terenie, który opisuje dany odcinek. W analizie akustycznej uwzględniono przejazdy pojazdów w obu kierunkach. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji nr 338/2008 - Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku, Instytutu Techniki Budowlanej dla każdego z odcinków wyznaczone zostały zastępcze równoważne poziomy mocy akustycznej. 

Wykorzystany do tego został poniższy wzór:
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gdzie:

LWeqn- równoważny poziom mocy akustycznej n-tego pojazdu ciężkiego/lekkiego [dB]

LWn- poziom mocy danej operacji ruchowej
ti – czas trwania danej operacji ruchowej [s]
N – liczba opcji ruchowych w czasie T

T – czas oceny, dla którego oblicza się poziom równoważny [s] – 28800 [s] dla pory dnia oraz 3600 [s] dla pory nocy

Do wyznaczenia zastępczego równoważnego poziomu mocy akustycznej źródeł liniowych przyjęto poziomy mocy akustycznej pojazdów i poszczególnych operacji na podstawie „Poziomy mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, poruszających się ze stałą prędkością” oraz „Poziomy mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, poruszających się ruchem przyśpieszonym lub opóźnionym” – Ryszard Hnatków, Politechnika Śląska, Instytut Fizyki, Gliwice.

	Operacja
	Moc akustyczna [dB]
	Czas

	
	Pojazdy lekkie
	Pojazdy ciężkie
	

	Jazda po terenie, manewrowanie
	82,0
	96,5
	zależny od długości drogi

	Start
	85,8
	100,8
	5 s

	Hamowanie
	79,4
	94,0
	3 s


Tabela 24. Moce akustyczne pojazdów i poszczególnych operacji.
Wyznaczono następujące źródła liniowe, opisujące trasy przejazdów pojazdów poruszających się po terenie zakładu ze średnią prędkością 20 km/h. 
	Kod źródła
	Trasy
	Długość drogi [m]
	Opis źródła
	Równoważny poziom mocy akustycznej [dB] pora dnia
	Równoważny poziom mocy akustycznej [dB] pora nocy

	T1
	PO1 – PO3
(etap III)
	23,3
	Przejazd, start, hamowanie pojazdów lekkich i pojazdów ciężkich
	75,9
	78,6

	T2
	PO1 – PO3
(etap III)
	23,1
	Przejazd pojazdów lekkich
	69,3
	71,9

	T3
	PO1-PO3
(etap III)
	38,0
	Przejazd, start, hamowanie pojazdów lekkich
	75,5
	74,1

	T4
	PO2, PO3
(etap III)
	48,7
	Przejazd, start, hamowanie pojazdów lekkich
	71,0
	73,4

	T5
	PO3
(etap III)
	41,6
	Przejazd, start, hamowanie pojazdów lekkich
	68,0
	69,7

	T6
	PO4
(etap I i II)
	26,5
	Przejazd, start, hamowanie pojazdów lekkich
	65,8
	-

	T7
	PO4
(etap I i II)
	40,0
	Przejazd, start, hamowanie pojazdów lekkich
	66,7
	-

	T8
	PO5
(etap I i II)
	23,2
	Przejazd, start, hamowanie pojazdów lekkich
	66,3
	-

	T9
	PO5
(etap I i II)
	48,7
	Przejazd, start, hamowanie pojazdów lekkich
	67,8
	-

	T10
	PC4, PC5, PO6
(etap I i II)
	78,5
	Przejazd, start, hamowanie pojazdów lekkich i ciężkich
	78,5
	-

	T11
	PC4

(etap I i II)
	19,0
	Przejazd, start i hamowanie pojazdów ciężkich
	72,3
	-

	T12
	PO6, PC5

(etap I i II)
	40,7
	Przejazd, start, hamowanie pojazdów lekkich, przejazd pojazdów ciężkich
	71,3
	-

	T13
	PC5

(etap I i II)
	23,1
	Przejazd pojazdów ciężkich
	68,1
	-

	T14
	PC5

(etap I i II)
	24,3
	Przejazd, start, hamowanie pojazdów ciężkich
	72,7
	-

	T15
	PC1

(etap III)
	12,2
	Przejazd, start, hamowanie pojazdów ciężkich
	70,3
	73,3

	T16
	PC2

(etap III)
	14,1
	Przejazd, start, hamowanie pojazdów ciężkich
	70,4
	73,4

	T17
	PC3

(etap III)
	10,4
	Przejazd, start, hamowanie pojazdów ciężkich
	70,2
	73,2


Tabela 25. Źródła liniowe opisujące poruszające się po terenie pojazdy w porze dnia.
Wyniki i dopuszczalne poziomy hałasu
Powyższe dane zostały wprowadzone do programu SON2 wer. 5.424 Określanie zasięgu hałasu przemysłowego i drogowego emitowanego do środowiska, autorstwa Z.U.O. „EKO-SOFT” ul. Rogozińskiego 17/7, Łódź. Dane wejściowe do obliczeń przedstawione zostały w załączeniu – załącznik 8. Zgodnie z metodyką, gdy jedna lub więcej ścian budynku emituje hałas na zewnątrz, budynek traktuje się jako źródło hałasu – budynek. Natomiast trasy przejazdów pojazdów zostały potraktowane jako liniowe źródła dźwięku, dla których zostały wyznaczone równoważne poziomy mocy akustycznej.
Dopuszczalne poziomy hałasu określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. 2014 poz. 112 tj.). Wartości dopuszczalne określa się na podstawie aktualnego oraz planowanego sposobu zagospodarowania terenów sąsiednich.

Najbliższa zabudowa podlegająca ochronie akustycznej znajduje się w odległości około 300 m od granicy nieruchomości w kierunku wschodnim (działka nr ewid. 433/16).
Dla terenów zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą odpowiednio:
· dla pory dnia - LAeq D= 50,0 dB(A),
· dla pory nocy - LAeq N= 40,0 dB(A).
W celu oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia wyznaczono 1 receptor na granicy terenów chronionych akustycznie, oznaczony jako P1, na zachodniej granicy dz. nr ewid. 433/16, obręb 0005 Kamień.
Dla powyższych punktów obliczono wskaźnik LAeq D oraz LAeq N na wysokości 4,0 m n.p.t. Dokonano również analizy akustycznej na terenie otaczającym teren na wysokości 4,0 m n.p.t. 
Ze względu na pokrycie terenu wprowadzono jeden wskaźnik pokrycia gruntu - Rodzaj gruntu przeważającego: grunt porowaty, wskaźnik gruntu G = 1,0.
Obliczenia akustyczne wykonano dla pory dnia i nocy dla temperatury 20°C i wilgotności względnej 70%. Wyniki obliczeń przedstawione zostały w poniższej tabeli, na załącznikach graficznych - załącznik 9 oraz w modelu obliczeń - załącznik 8. W modelu założono, że hale pracują w dzień i w nocy i generują hałas, natomiast ruch pojazdów osobowych odbywa się wyłącznie w porze dnia, natomiast ruch pojazdów ciężarowych dla hali etap III odbywa się zarówno w dzień, jak i w nocy.
	Punkt pomiarowy
	Wysokość

[m]
	Wartość dopuszczalna
	Wyniki obliczeń

	
	
	Pora dnia

[dB]
	Pora nocy [dB]
	Pora dnia

[dB]
	Pora nocy [dB]

	P1
	4,0
	50,0
	40,0
	28,9
	28,9


Tabela 26. Wyniki obliczeń poziomów hałasu dla pory dnia i nocy w punkcie pomiarowym.
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się, iż w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia dotrzymane zostaną dopuszczalne poziomy hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie. Z uwagi na powyższe nie stwierdza się możliwości negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na najbliższe istniejące i planowane tereny chronione akustycznie.

12.3
 POBÓR WÓD
Woda wykorzystywana będzie do zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych pracowników. 
Ponadto pobór może być związany z rodzajem wykonywanej działalności produkcyjnej przez najemców hali.

Obiekt zaopatrywany będzie w wodę z sieci wodociągowej. 
12.4
 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW BYTOWYCH
Ścieki bytowe odprowadzane będą do projektowanego szczelnego zbiornika ścieków bytowych. Projektuje się od 1 do 3 zbiorników o pojemności do 10 m3 każdy, skąd następnie wozem asenizacyjnym wywożone będą na oczyszczalnię. Liczba zbiorników będzie zależna od liczby najemców hali. Np. w przypadku 1 najemcy dla całej hali zrealizuje on i będzie korzystał z 1 zbiornika na ścieki bytowe; w przypadku 3 najemców (po 1 najemcy na każdy segment) wykonane zostaną 3 zbiorniki, odrębnie dla każdego najemcy.
Gospodarka ściekami bytowymi powstającymi na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia rozwiązana będzie w oparciu o toalety przenośne typu toi-toi, które będą okresowo opróżniane przez wyspecjalizowane firmy.

12.5
 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH
Nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych na etapie budowy i likwidacji hali. 
Czyszczenie obiektu prowadzone będzie za pomocą specjalistycznych maszyn czyszczących, zamiatarek, odkurzaczy przemysłowych itd., w których ewentualna woda do mycia pobierana jest w niewielkich ilościach, a pozostałości z czyszczenia traktowane są jako odpady, a nie ścieki przemysłowe. W przypadku niepożądanych wycieków w budynku wykorzystywane będą odpowiednie sorbenty np. włókniny chłonne, granulaty absorbujące ciecze, także te o właściwościach niebezpiecznych. Zużyte sorbenty przekazywane będą uprawnionym w tym celu odbiorcom, posiadającym stosowne zezwolenia.

Powstawanie ścieków przemysłowych na etapie eksploatacji inwestycji może się pojawić z uwagi na rodzaj działalności najemcy hali, który nie jest znany na tę chwilę. Środowisko gruntowo-wodne zabezpieczone jest przed przedostawaniem się takich ścieków do środowiska dzięki wykonanej szczelnej posadzce hali. W przypadku powstawania ścieków przemysłowych podmiot je wytwarzający zobowiązany będzie do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na ich odprowadzenie, a także do doprowadzenia ich przed odprowadzeniem do norm określonych przepisami prawnymi.
12.6
 ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH
CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA - etapy I i II
Wody opadowe i roztopowe z terenu etapów I i II odprowadzane są do ogrodów deszczowych (6 sztuk o łącznej powierzchni 266,9 m2). Ogrody posiadają szczelne dno i skarpy – wyłożone folią PCV, w związku z czym ogród deszczowy nie stanowi urządzenia wodnego.

Ogród deszczowy stanowi uzupełnienie tradycyjnej, podziemnej infrastruktury odwodnieniowej. Woda z części rur spustowych trafia bezpośrednio do ogrodu deszczowego, a następnie jej nadmiar trafia przez przelew do kanalizacji deszczowej.

W przypadku przelewu z ogrodów deszczowych, wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do rowu na dz. nr ewid. 219, obręb 0005 Kamień za pomocą dwóch systemów kanalizacji deszczowej, i dwóch wylotów:

· sieć kanalizacji deszczowej czystej KD1 – zbiera wody opadowe lub roztopowe z części dachu, po czym wody bez podczyszczenia są odprowadzane za pomocą dedykowanego wylotu do rowu na dz. nr ewid. 219, obręb 0005 Kamień;

· sieć kanalizacji deszczowej brudnej D1 – zbiera wody opadowe lub roztopowe z części dachu oraz z powierzchni utwardzonych; po przejściu tych wód przez separator substancji ropopochodnych z osadnikiem odprowadzane są za pomocą dedykowanego wylotu do rowu zlokalizowanego na dz. nr ewid. 219, obręb 0005 Kamień.

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA – etap III

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu etapu III znajduje sie w fazie koncepcyjnej i nie ma możliwości na chwilę obecną wskazania konkretnych rozwiązań. 

Jako możliwości wskazuje się obecnie:
· wykonanie nowego wylotu wód deszczowych i odprowadzanie za jego pomocą wód opadowych i roztopowych do rowu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 219, obręb 0005 Kamień, lub

· wpięcie odwodnienia etapu III do kanalizacji deszczowej wykonanej dla etapów I i II, skąd nastepnie następuje (po przejściu przez ogrody deszczowe), zrzut do rowu na dz. 219, obręb 0005 Kamień za pomocą istniejących wylotów KD1 i D1.

Dla bilansu odprowadzanych wód opadowych i roztopowych przyjęto całkowitą powierzchnię terenu, na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie – etap III.
	rodzaj terenu
	powierzchnia zlewni rzeczywista
	powierzchnia zlewni zredukowana

[ha]
	współczynnik spływu powierzchniowego

	
	powierzchnia [ha]
	powierzchnia [m2]
	
	

	powierzchnia zabudowy
	0,7224
	7224
	0,68628
	0,95

	powierzchnia utwardzona
	0,1659
	1659
	0,13272
	0,80

	suma
	0,8883
	8883
	0,819
	


Tabela 27. Bilans terenu w stanie docelowym dla etapu III.

Ilość wód opadowych z terenu etapu III odprowadzanych kanalizacją deszczową obliczono na podstawie wzoru:
Q = F x q x Ψ x φ 

Zastępczy współczynnik spływu Ψz
 Ψz  =  (A1 * Ψ1)+ (A2 * Ψ2)+… / ( A1 + A2 ) = ΣAz/ ΣA =1,16/1,40=0,92
Wielkość spływu (przepływ obliczeniowy) Q obl [dm3/s] wynosi:

Q obl =   q * A * Ψ
Q obl = 170 * 0,8883 * 0,92 = 138,9 dm3/s
gdzie:

· q - miarodajne natężenie deszczu  q  =  170  [dm3/s*ha]

· A - powierzchnia odwadniana

· Ψ - współczynnik spływu 
Średni roczny zrzut wód opadowych i roztopowych:
Qśr.r = Ψ x A x H
gdzie: H – średni roczny opad z wielolecia – 550 mm
Qśr.r = 4 494,8 m3/rok
12.7
 GOSPODARKA ODPADAMI
W punkcie 11.7 przedstawiono dane dotyczące odpadów wyłącznie dla nowoprojektowanej inwestycji – etap III.
12.7.1
GOSPODARKA ODPADAMI – ETAP BUDOWY
W czasie realizacji planowanego przedsięwzięcia, z uwagi na jego specyfikę powstawać będą odpady, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10) w większości zaklasyfikowane będą do grupy 17, tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Poniżej przedstawiono szacunkowe ilości odpadów, jakie powstaną podczas realizacji inwestycji.

	Kod odpadu
	Rodzaje odpadów
	Szacunkowa ilość odpadów [Mg/rok]
	Miejsce oraz sposób magazynowania odpadów
	Sposób zagospodarowania odpadów

	Odpady niebezpieczne

	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.
	0,5
	w szczelnym pojemniku/beczce na utwardzonej powierzchni, w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów
	Przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania m.in. w procesach: D9, R4, R5, R13

	Odpady inne niż niebezpieczne

	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	1,0
	w kontenerach lub luzem na utwardzonej powierzchni w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów
	Przekazanie do odzysku m.in. w procesach R1, R5, lub przekazanie osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do odzysku:

do wykorzystania jako paliwo lub do ponownego użycia bez procesu ich przetwarzania, w tym do wykorzystania ich funkcji opakowaniowych

	15 01 03
	Opakowania z drewna
	2,0
	
	Przekazanie do odzysku m.in. w procesach R1, R5, lub do wykorzystania jako paliwo, do wykonywania drobnych napraw i konserwacji lub do wykorzystania ich funkcji opakowaniowych

	15 01 04
	Opakowania z metali
	1,0
	
	Przekazanie do odzysku m.in. w procesach R4

	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	1,0
	w pojemniku/beczce na utwardzonej powierzchni, w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów
	Przekazanie do odzysku m.in. w procesach R1, R12,

	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 
	2,0
	w kontenerach lub luzem na utwardzonej powierzchni w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów
	Przekazanie do odzysku m.in. w procesach: R5, R13 lub przekazanie osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do odzysku: do utwardzania powierzchni w sposób uniemożliwiający pylenie przez ich zestalenie lub przykrycie warstwą niepylącą z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego; do budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu pod warunkiem, że zostało to uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego, w decyzji wydanej na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub prawa budowlanego bądź też wynika ze zgłoszenia robót budowlanych

	17 04 05
	Żelazo i stal
	0,5
	
	Przekazanie do odzysku m.in. w procesach: R4, R12 lub przekazanie osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do odzysku: do wykonywania drobnych napraw i konserwacji

	17 04 11
	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
	0,1
	w kontenerach/pojemnikach lub luzem na utwardzonej powierzchni w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów
	Przekazanie do odzysku m.in. w procesach R4, R12,

	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
	4260
	 luzem na utwardzonej powierzchni w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów
	Przekazanie do odzysku m.in. w procesach: R5, R13 lub przekazanie osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do odzysku: do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu, jeśli jest to konieczne do wykorzystania odpadów, oraz z zachowaniem przepisów odrębnych w szczególności przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego

	17 05 06
	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 07
	1060
	luzem na utwardzonej powierzchni w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów
	Przekazanie do odzysku m.in. w procesach: R5, R13 lub przekazanie osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do odzysku: do utwardzania powierzchni z zachowaniem przepisów odrębnych w szczególności przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego

	17 06 04
	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 
	0,5
	w kontenerach lub luzem na utwardzonej powierzchni w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów
	Przekazanie do odzysku m.in. w procesach R1, R12,


Tabela 28. Szacunkowe rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na etapie budowy.

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach wytwórcą odpadów powstających w trakcie prowadzenia prac budowlanych jest podmiot świadczący usługi w tym zakresie. Miejsce magazynowania odpadów powstających na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wyznaczone zostanie na terenie placu budowy. Materiały wykorzystywane do realizacji inwestycji magazynowane będą na placu budowy, na terenie przeznaczonym do realizacji planowanego przedsięwzięcia.
Gleba i ziemia powstała na etapie prac ziemnych podczas realizacji inwestycji będzie zagospodarowana w obrębie terenu inwestycji – do splantowania terenu, a jej nadmiar zostanie przekazany uprawnionym w tym celu podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami lub osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do zagospodarowania we własnym zakresie.
12.7.2
 GOSPODARKA ODPADAMI – ETAP EKSPLOATACJI
Na etapie eksploatacji inwestycji wytwarzane odpady pochodzić będą z funkcjonowania najemców i całego obiektu. Nie jest możliwym podanie na chwilę obecną pełnej listy rodzajów wytwarzanych odpadów i ich ilości – zależeć one będą od rodzaju działalności wykonywanej przez najemców obiektu. W poniższej tabeli przedstawia się szacunkowe rodzaje oraz ilości wytwarzanych odpadów.
	Kod odpadu
	Rodzaje odpadów
	Szacunkowa ilość odpadów [Mg/rok]
	Miejsce oraz sposób magazynowania odpadów

	Odpady niebezpieczne

	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	0,05
	w kontenerach/ pojemnikach na utwardzonej powierzchni w wyznaczonym zadaszonym miejscu magazynowania odpadów

	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	0,02
	

	16 02 15*
	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń
	0,03
	

	Odpady inne niż niebezpieczne

	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury 
	10,0
	w kontenerach/ pojemnikach lub big-bagach (w zależności od stanu odpadu) na utwardzonej powierzchni w wyznaczonym zadaszonym miejscu magazynowania odpadów

	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych 
	5,0
	

	15 01 03
	Opakowania z drewna
	4,0
	

	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	2,0
	

	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	0,1
	

	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	0,05
	

	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
	0,05
	

	16 06 05
	Inne baterie i akumulatory
	0,003
	

	17 04 05
	Żelazo i stal
	1,0
	

	20 03 01
	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
	1,5
	


Tabela 29. Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na etapie eksploatacji planowego przedsięwzięcia.

Odpady gromadzone będą selektywnie, w specjalistycznych pojemnikach i kontenerach ustawionych w wyznaczonych utwardzonych miejscach magazynowania odpadów. Po uzbieraniu ilości transportowej odpady przekazywane będą uprawnionym w tym celu odbiorcom, posiadającym stosowne zezwolenia, w celu poddania odpadów odzyskowi bądź unieszkodliwieniu. Niektóre rodzaje odpadów np. 15 01 01, 15 01 03 mogą być przekazywane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do zagospodarowania we własnym zakresie.

12.7.3
GOSPODARKA ODPADAMI – ETAP LIKWIDACJI
Likwidacja planowanego przedsięwzięcia w przyszłości może się wiązać z całkowitą rozbiórką obiektu. W związku z rozbiórką przewiduje się wytwarzanie odpadów zaklasyfikowanych w większości w grupie 17 tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10). Zakłada się wytwarzanie następujących rodzajów i szacunkowych ilości odpadów.

	Kod odpadu
	Rodzaje odpadów
	Szacunkowa ilość odpadów [Mg/rok]
	Miejsce oraz sposób magazynowania odpadów

	Odpady niebezpieczne

	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.
	2,0
	w szczelnym pojemniku/beczce na utwardzonej powierzchni, w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów

	Odpady inne niż niebezpieczne

	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	1,5
	w pojemniku/beczce na utwardzonej powierzchni, w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów

	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
	415
	w kontenerach lub luzem na utwardzonej powierzchni w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów

	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 
	5 420
	

	17 04 05
	Żelazo i stal
	440
	

	17 04 11
	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
	5,0
	w kontenerach/pojemnikach lub luzem na utwardzonej powierzchni w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów

	17 06 04
	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 
	110
	w kontenerach lub luzem na utwardzonej powierzchni w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów

	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
	200
	w kontenerach lub luzem na utwardzonej powierzchni w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów


Tabela 30. Szacunkowe ilości odpadów powstające na etapie likwidacji przedsięwzięcia.
Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach wytwórcą odpadów powstających w trakcie prowadzenia prac budowlanych jest podmiot świadczący usługi w tym zakresie. Odpady przekazywane będą podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami oraz osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do odzysku we własnym zakresie.

12.8
POWIERZCHNIA GLEBY I ZIEMI
Na etapie prac budowlanych wnioskodawca dołoży wszelkich starań, aby zapobiec niekontrolowanym wyciekom substancji niebezpiecznych do gruntu, a potencjalne wycieki będą likwidowane poprzez użycie sorbentu czy też zebranie zanieczyszczonej ziemi i przekazanie jej do unieszkodliwienia.
Na etapie eksploatacji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na glebę oraz powierzchnię ziemi.

12.9 
ODDZIAŁYWANIE NA LUDZI
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze użytkowanym jako grunt orny; obszar przedsięwzięcia bezpośrednio graniczy:

· od strony wschodniej – z obszarami zabudowy magazynowo-składowej,

· od strony zachodniej – z polami uprawnymi,

· od strony północnej – z rowem, a dalej z gruntami ornymi,
· od strony południowej – z drogą asfaltową, a dalej z polami uprawnymi.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa (podlegająca ochronie akustycznej) znajduje się w odległości około 300 m od granicy nieruchomości w kierunku wschodnim (działka nr ewid. 433/16).
Rozlokowanie budynku, dróg i infrastruktury towarzyszącej jest tak usytuowane, by ograniczyć uciążliwości głównie hałasowe najbliższych terenów chronionych akustycznie i jednocześnie umożliwić inwestorowi jak najefektywniejsze zagospodarowanie terenu. Ponadto zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami, realizacja inwestycji nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu poza jej granicami, a także zostaną dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu przy najbliższych terenach chronionych akustycznie. Eksploatacja obiektu nie będzie stwarzać uciążliwości w zakresie emisji substancji do powietrza i emisji hałasu wykraczające poza dopuszczalne. W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na ludzi.
12.10 ODDZIAŁYWANIE NA KRAJOBRAZ
Teren inwestycji znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Swędrni koło Kalisza, która stanowi wydzieloną jednostkę przestrzenną cechującą się istotnymi wartościami przyrodniczymi, mającą aktualne i potencjalne znaczenie dla regulacji warunków środowiska i zabezpieczenia możliwości realizacji funkcji rekreacyjnej. Obszar charakteryzuje się wyjątkowym w skali regionu, naturalnym krajobrazem dolinnym z jego specyficznymi elementami: łąkami zalewowymi, olsami, łęgami nadrzecznymi i meandrami, wysokimi i stromymi zboczami. Z powodu naturalnej i szerokiej zmienności siedlisk oraz różnych form antropogenicznych oddziaływań i przekształceń występują tu m.in.: lasy grądowe, acidofilne dąbrowy, świetliste dąbrowy, zbiorowiska kserotermofilne. 

Ochrona krajobrazu dotyczy cech widokowych i wartości estetycznych danego obszaru. Ocena wartości estetycznych jest subiektywna – stąd brak obiektywnych kryteriów takiej oceny. Planowana inwestycja realizowana będzie na terenach obecnie  zagospodarowanym jako grunt orny, w bezpośrednim sąsiedztwie innej, podobnej do planowanej, zabudowy. Znajduje się w znacznym oddaleniu od łąk zalewowych, łęgów nadrzecznych, olsów, grądów i lasów dębowych.

W związku z powyższym stwierdza się, iż teren realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz najbliższe sąsiedztwo nie stanowią obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych, a planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na ten aspekt.

13. MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
Ze względu na skalę, specyfikę planowanej inwestycji oraz oddalenie od granic Państwa, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko.

14. OBSZARY OCHRONY PRZYRODY 
Na podstawie przeglądarki mapowej Geoserwis GDOŚ prezentującej granice obszarów chronionych dla terenu całej Polski stwierdza się, iż teren, na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie jest położony na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Swędrni koło Kalisza.
Obszar ten stanowi wydzieloną jednostkę przestrzenną cechującą się istotnymi wartościami przyrodniczymi, mającą aktualne i potencjalne znaczenie dla regulacji warunków środowiska i zabezpieczenia możliwości realizacji funkcji rekreacyjnej. Obszar charakteryzuje się wyjątkowym w skali regionu, naturalnym krajobrazem dolinnym z jego specyficznymi elementami: łąkami zalewowymi, olsami, łęgami nadrzecznymi i meandrami, wysokimi i stromymi zboczami. Z powodu naturalnej i szerokiej zmienności siedlisk oraz różnych form antropogenicznych oddziaływań i przekształceń występują tu m.in.: lasy grądowe, acidofilne dąbrowy, świetliste dąbrowy, zbiorowiska kserotermofilne.

Planowana inwestycja realizowana będzie na terenach obecnie  zagospodarowanym jako grunt orny (uprawa monotematyczna), w bezpośrednim sąsiedztwie innej, podobnej do planowanej, zabudowy. Znajduje się w znacznym oddaleniu od łąk zalewowych, łęgów nadrzecznych, olsów, grądów i lasów dębowych.

Realizacja upraw rolnych w miejscu planowanej inwestycji, brak krzew i zadrzewień powoduje wykluczenie możliwości obecności w tym miejscu chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
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Rys. 3. Mapa lokalizacji planowanego przedsięwzięcia na tle obszarów chronionych.
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
W związku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na ww. obszar objęty ochroną.

Na podstawie informacji uzyskanych z „Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011” (www.mapa.korytarze.pl), stwierdza się iż na terenie inwestycji oraz w zasięgu oddziaływania inwestycji nie znajdują się korytarze ekologiczne. Najbliższy korytarz ekologiczny – Wzniesienia Tureckie – Lasy Kaliskie (KPdC-15A) zlokalizowany jest w kierunku wschodnim w odległości ok. 300 m od terenu inwestycji.
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Rys. 4. Mapa lokalizacji planowanej inwestycji na tle korytarzy ekologicznych.
Źródło: http://mapa.korytarze.pl/
W związku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na ww. obszar objęty ochroną oraz na projektowane korytarze ekologiczne.
15. ZMIANY KLIMATU ORAZ WARUNKI EKSTREMALNE
Z uwagi na charakter inwestycji zakłada się, iż największe oddziaływanie na etapie eksploatacji inwestycji będzie związane z emisją substancji do powietrza oraz emisją hałasu. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, iż zostaną dotrzymane dopuszczalne poziomy substancji zanieczyszczających powietrze na granicy terenu inwestycji oraz dopuszczalne poziomy hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie. W związku z powyższym zakłada się, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na zmiany klimatu. 

Ponadto w zakresie ochrony klimatu należy podkreślić, iż:
· obiekty przeznaczone do wybudowania będą wykonane ze standardowych materiałów, takich jak beton, stal, wełna mineralna itp.,

· realizacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z wykorzystywaniem substancji o dużym potencjale zagrożeń,

· przyjęte rozwiązania technologiczne będą skutkować efektywnym wykorzystaniem energii, racjonalną gospodarką wodną, paliwami i innymi surowcami i materiałami,

· największe oddziaływanie na etapie eksploatacji przedsięwzięcia związane z emisją hałasu i emisją do powietrza nie wpłyną na klimat akustyczny oraz jakość powietrza atmosferycznego,

· odpady wytwarzane w trakcie realizacji przedsięwzięcia w pierwszej kolejności przekazywane będą do odzysku podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

Przedsięwzięcie będzie dostosowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez wyposażenie obiektów w urządzenia do wytwarzania chłodu lub ciepła, sprzęt gaśniczy, zaprojektowanie budynku zgodnie z normami dotyczącymi obciążenia wiatrem i śniegiem, odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjnego i dalej do rowu. Ponadto z uwagi na usytuowanie przedsięwzięcia eliminuje się możliwość wystąpienia osuwisk i powodzi.

Na podstawie przeglądarki mapowej https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/, przedstawiającej m. in. mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stwierdza się, iż teren, na którym znajdzie się inwestycja, nie znajduje się na tego typu obszarach.
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Rys. 5. Lokalizacja przedsięwzięcia na tle mapy szczególnego zagrożenia powodziowego.

Źródło: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/
16. MOŻLIWE ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE
W przedłożonym opracowaniu przedstawiono oddziaływanie skumulowane planowanej inwestycji w zakresie oddziaływania akustycznego i emisji zanieczyszczeń do powietrza z istniejącym zakładem. Po realizacji inwestycji nie będzie przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie. Ze względu na niewykraczające poza teren inwestycji oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływania skumulowanego emisji substancji do powietrza. Przeanalizowanie najgorszego wariantu, który może wystąpić w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie wykazało przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.
17. OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA
Dla inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania – realizacja inwestycji nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

18. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII LUB KATASTROFY NATURALNEJ I BUDOWLANEJ
W żadnej fazie realizacji przedsięwzięcie, z uwagi na swój charakter, nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Na terenie całego przedsięwzięcia, z uwagi na charakter działalności, nie zakłada się magazynowania substancji niebezpiecznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138) w ilościach podanych w załączniku do rozporządzenia. 
Budowa obiektów prowadzona będzie przez specjalistyczną firmę świadczącą tego rodzaju usługi, co gwarantuje prawidłową realizację inwestycji pod względem techniki budowlanej.

Ponadto przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo wystąpienia osuwisk czy ruchów masowych ziemi.

W związku z powyższym nie zakłada się możliwości wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej przy eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.

19. PRACE ROZBIÓRKOWE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO
Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą przez Inwestora prowadzone żadne prace związane z rozbiórką obiektów, instalacji itp. należących do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).
20.  GEOLOGIA, OBSZARY WODNO-BŁOTNE ORAZ INNE OBSZARY O PŁYTKIM ZALEGANIU WÓD, GZWP, OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI
20.1 OGÓLNE WARUNKI FIZYCZNO-GEOGRAFICZNE I GEOLOGICZNE
Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym wg Kondrackiego należy prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego (131), podprowincji Niziny Środkowopolskie, makroregionu Nizina Południowowielkopolskie oraz mezoregionu Wysoczyzna Kaliska (318.12).

[image: image8.jpg]Rownina
Rychwalska





Rys. 6. Mapa poglądowa podziału fizycznogeograficznego dla planowanego przedsięwzięcia. 

Źródło: https://geolog.pgi.gov.pl/
Na obszarze planowanej inwestycji zalegają utwory czwartorzędowe, plejstoceńskie i holoceńskie. Są to piaski, mułki (mady) i żwiry rzeczne den dolinnych i tarasów zalewowych 0,5-1,5 m n.p. rzeki, oraz piaski i żwiry rzeczne tarasów nadzalewowych 3,0-8,0 n.p. rzeki. Piaski i żwiry rzeczne tarasów nadzalewowych 3,0-8,0 n.p. rzeki pochodzą ze zlodowacenia północnopolskiego, zlodowacenia Wisły.
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Rys. 7. Lokalizacja planowanego przedsięwzięta na tle Mapy Geologicznej Polski.

Arkusz Kalisz 622
20.2 WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
Na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (arkusz Kalisz 622) stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na jednostce hydrogeologicznej 6 Tr/c Cr3 I. Wydajność potencjalna studni wierconej wynosi 50-70 m3/h. Jednostka ta wykazuje dobrą izolację. Główny użytkowy poziom wodonośny znajduje się na głębokości ok. 115 m n.p.m. i są to wody o dobrej jakości, wymagające prostego uzdatniania. 
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Rys. 8. Planowane przedsięwzięcie na tle Mapy Hydrogeologicznej Polski 
w skali 1:50 000.
Arkusz Kalisz 622
Zgodnie z Mapą Pierwszego Użytkowego Poziomu Wodonośnego (arkusz 508 Kórnik) pierwszy użytkowy poziom wodonośny znajduje się na głębokości < 5 m p.p.t. W związku z posadowieniem fundamentów powyżej wód gruntowych nie przewiduje się konieczności odwadniania wykopów ani stałego obniżenia poziomu wody gruntowej.
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Rys. 9. Planowane przedsięwzięcie na tle Mapy Pierwszego Użytkowego Poziomu Wodonośnego w skali 1:50 000.

Arkusz Kalisz 622
Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.
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Rys. 10. Planowane przedsięwzięcie na tle mapy Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Źródło: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/

Teren przeznaczony pod realizację planowanego przedsięwzięcia położony jest na terenie JCWPd nr 81 (GW600081). Stanowi ona część regionu wodnego Warty, obszar dorzecza Odry. Zarówno stan ilościowy jak i chemiczny wód został określony jako dobry. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r., Dz. U. 2023 poz. 335) wyróżnia się następujące główne cele środowiskowe dla tej części wód podziemnych:
· dobry stan chemiczny,

· dobry stan ilościowy.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCWPd określona została jako niezagrożona.
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Rys. 11. Planowane przedsięwzięcie na tle JCWPd.
Źródło: http://karty.apgw.gov.pl:4200/mapa
Charakterystykę JCWPd GW600081 przedstawiono w poniższej tabeli.

	1. INFORMACJE PODSTAWOWE

	Numer JCWPd
	81

	Kod JCWPd
	GW600081

	Powierzchnia JCWPd [km2]
	4914.76

	Obszar dorzecza
	obszar dorzecza Odry

	Region wodny
	Warty

	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
	RZGW w Poznaniu

	Zarząd Zlewni
	Zarząd Zlewni w Kaliszu

	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
	RDOŚ w Katowicach, RDOŚ w Łodzi, RDOŚ w Opolu, RDOŚ w Poznaniu

	Obszar bilansowy
	Liswarta (bez Kocinki), Warta od Liswarty do Widawki, Warta od Prosny do Kan. Mosińskiego, Warta od Widawki do Neru, Warta od Neru do Prosny, Prosna, Barycz, Widawa i Stobrawa (GL), Widawa i Stobrawa (WR)

	Rejony wodnogospodarcze
	Środkowa Liswarta, Warta z Wierzenicą, Oleśnica, Górna Barycz po Milicz, Górna Liswarta, Widawa Górna, Warta - Wrześnica, Zbiornik Jeziorko, Warta - Lutynia, Kiełbaska - Teleszyna i Topiec, Warta do ujścia Widawki do zbiornika Jeziorsko, Powa, Warta - Bawół, Swędrnia (wod. Dębe), Górna Prosna, Niesób, Pomianka, Prosna, Środkowa i górna Prosna, Łużyca i Struga Węglewska, Gniła Barycz, Pokrzywnica (wod. Trojanów), Ołobok (bez Baryczy), Środkowa i dolna Prosna, Dolna Prosna, Stobrawa

	Województwo (TERYT)
	łódzkie (10), opolskie (16), śląskie (24), wielkopolskie (30)

	Powiat (TERYT)
	powiat jarociński (3006), powiat kaliski (3007), powiat Kalisz (3061), powiat kępiński (3008), powiat kłobucki (2406), powiat kluczborski (1604), powiat koniński (3010), powiat krotoszyński (3012), powiat oleski (1608), powiat ostrowski (3017), powiat ostrzeszowski (3018), powiat
pleszewski (3020), powiat sieradzki (1014), powiat słupecki (3023), powiat turecki (3027),
powiat wieluński (1017), powiat wieruszowski (1018), powiat wrzesiński (3030)

	Gmina (TERYT)
	Baranów (3008012), Biała (1017012), Błaszki (1014023), Blizanów (3007012), Bolesławiec
(1018012), Bralin (3008022), Brąszewice (1014032), Brzeziny (3007022), Brzeźnio (1014042),
Byczyna (1604013), Ceków-Kolonia (3007032), Chocz (3020013), Czajków (3018012), Czastary
(1018022), Czermin (3020022), Dobrzyca (3020033), Doruchów (3018022), Galewice
(1018032), Gizałki (3020042), Godziesze Wielkie (3007042), Gołuchów (3020052), Gorzów
Śląski (1608023), Goszczanów (1014062), Grabów nad Prosną (3018033), Grodziec (3010022),
Kalisz (3061011), Kawęczyn (3027042), Kępno (3008033), Klonowa (1014072), Kluczbork
(1604023), Kobyla Góra (3018042), Kotlin (3006032), Koźminek (3007053), Kraszewice
(3018052), Krotoszyn (3012043), Łęka Opatowska (3008042), Lipie (2406032), Lisków
(3007062), Łubnice (1018052), Lututów (1018043), Malanów (3027052), Mikstat (3018063),
Mokrsko (1017042), Mycielin (3007072), Nowe Skalmierzyce (3017023), Olesno (1608033),
Opatówek (3007083), Ostrów Wielkopolski (3017011), Ostrów Wielkopolski (3017042),
Ostrzeszów (3018073), Pątnów (1017072), Perzów (3008052), Pleszew (3020063), Praszka
(1608043), Przygodzice (3017052), Pyzdry (3030043), Radłów (1608052), Raszków
(3017063), Rudniki (1608062), Rychtal (3008062), Sieroszewice (3017072), Skomlin (1017082),
Sokolniki (1018062), Stawiszyn (3007093), Szczytniki (3007102), Trzcinica (3008072), Warta
(1014093), Wieruszów (1018073), Wołczyn (1604043), Wróblew (1014102), Zagórów
(3023083), Żelazków (3007112), Żerków (3006043), Złoczew (1014113)

	Powiązanie JCWPd z JCWP
	RW600009184154;RW600009184169;RW600009184189;RW60000918452;RW600009184- 9329;RW600010184119;RW6000101841329;RW6000101841949;RW60001018429;RW60001-
0184312;RW600010184314;RW600010184316;RW600010184389;RW600010184318;RW600-
010184329;RW6000101843329;RW600010184349;RW6000101843545;RW6000101843929;- RW60001018441;RW60001018446;RW60001018458;RW60001018467;RW600010184699;R- W60001018474;RW600010184829;RW600010184921;RW600010184949;RW600010184954-
;RW60001018496;RW600011184311;RW600011184171;RW600011184359;RW600011184399;- RW600011184933;RW600011184999;RW60001518414;RW600015184369;RW60001518456;-
RW600015184956;RW60001618423;RW600016184489;RW60001618449;RW600016184689


	2. OCENA STANU JCWPd

	Czy JCWPd jest monitorowana?
	Tak


	Ocena stanu (2019) wg Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 11.10.2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148)

	
	Stan chemiczny
	dobry

	
	Stan ilościowy
	dobry

	
	Stan JCWPd
	dobry

	Wskaźniki determinujące stan JCWPd

	
	Stan chemiczny
	nie dotyczy

	
	Stan ilościowy
	nie dotyczy

	Przyczyna stanu słabego

	
	Warunki naturalne – charakter geogeniczny
	nie dotyczy

	
	Antropopresja

	
	
	Wpływ na stan chemiczny
	nie dotyczy

	
	
	Wpływ na stan ilościowy
	nie dotyczy

	Identyfikator punktu pomiarowego wykorzystanego na potrzeby oceny stanu
	12; 14; 1945; 2405; 2406; 3391; 6429; 6704; 6705; 8130; 8131; 8517; 8518; 8519


	3. PRESJE DETERMINUJĄCE STAN JCWPd

	Rodzaj użytkowania JCWPd (pobór wód podziemnych)

	
	Pobór rejestrowany z ujęć wód podziemnych – stan na rok 2018

	
	
	[tys. m3/rok]
	36231.17

	
	
	% w JCWPd
	100,00%

	
	Pobór odwodnieniowy – stan na rok 2018

	
	
	[tys. m3/rok]
	nie dotyczy

	
	
	% w JCWPd
	nie dotyczy

	
	Razem [tys. m3/rok] – stan na rok 2018
	36231.17

	Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania [tys. m3/rok] – stan na rok 2018
	225532.77

	% wykorzystania zasobów dostępnych do zagospodarowania
	16

	Zidentyfikowane presje znaczące. Wynik analizy znaczących oddziaływań – JCWPd
	brak zidentyfikowanej presji powodujacej zagrożenie dla stanu JCWPd (brak czynnika sprawczego)

	Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWPd
	NIE

	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego
	niezagrożona


	4. OBSZARY CHRONIONE WYMIENIONE W ZAŁ. IV RDW

	Jcw przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
	TAK - JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

	Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie

	
	Typ obszarów
	Liczba obszarów w JCWPd

	
	Parki narodowe
	0

	
	Rezerwaty przyrody
	8

	
	Parki krajobrazowe
	3

	
	Natura 2000 - OSO
	0


	
	Natura 2000 - SOO
	8

	
	Obszary chronionego krajobrazu
	12

	
	Zespoły przyrodniczo-kraobrazowe
	1

	
	Stanowiska dokumentacyjne
	0

	
	Użytki ekologiczne
	30

	
	Pomniki przyrody
	0


	5. CELE ŚRODOWISKOWE DLA JCWPd

	Cele środowiskowe

	
	Stan chemiczny
	dobry stan chemiczny

	
	Stan ilościowy
	dobry stan ilościowy

	Postęp w osiąganiu celów środowiskowych JCWPd w okresie 2011-2019 (porównanie wyników oceny stanu JCWPd z 2012, 2016 i 2019 roku)

	
	2012

	
	
	Stan ilościowy
	dobry

	
	
	Stan chemiczny
	dobry

	
	2016

	
	
	Stan ilościowy
	dobry

	
	
	Stan chemiczny
	dobry

	
	2019

	
	
	Stan ilościowy
	dobry

	
	
	Stan chemiczny
	dobry

	Wymagania dla stanu chemicznego

	
	Podstawa wymagania
	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny jednolitych części wód podziemnych [Dz. U. 2019, poz.
2148] oraz Metodyka oceny stanu jednolitych części wód podziemnych

	
	Testy klasyfikacyjne

	
	
	Test C.1- ogóna ocena stanu chemicznego
	Wartości graniczne III klasy jakości wód zgodnie z załącznikiem 1 do rozporzadzenia MGiŻŚ z dnia 11 października 2019 r., przy uzwględnieniu powierzchni obszaru o stwierdzonym porzekroczeniu wartości progowych

	
	
	Test C.2 - ocena wpływu ingresji i ascenzji wód słonych lub innych zdegradowanych na stan wód podziemnych
	Dotyczy obszarów, w których warunki geologiczne i hydrogeologiczne, przy istniejącym poborze, sprzyjają zachodzeniu procesów ascenzji lub ingresji. Wartości kryterialne: PEW <1875 uS/cm; Chlorki <187,5 mg/l; Siarczany < 187,5 mg/l; Sód <150 mg/l + zidentyfikowany trend wzrostowy PEW lub Cl lub Na lub SO4

	
	
	Test C.3 - ochrona ekosystemów lądowych zależnych od wód podziemnych
	Dotyczy ekosystemów zależnych od wód podziemnych w obszarach występowania presji antropogenicznej.Wartości kryterialne w teście: 1. Dla siedlisk dla siedlisk 7210, 7220,7230, 91DO, 91XX: NH4<1,1 mg/l; NO3< 12 mg/l; NO2<0,03 mg/l; HPO4<0,5 mg/l; K<9 mg/l; 2. dla siedlisk 6410, 6510, 65XX, 91E0-4 i 91F0: NH4<1,4 mg/l; NO3< 15 mg/l; NO2<0,03 mg/l; HPO4<1

mg/l; K<15 mg/l. a w przypadku ich przekroczenia, niestwierdzenie złego stanu zachowania ekosystemów lądowych zależnych od wód podziemnych w zakresie wskaźnika "specyficzna struktura i funkcje siedliska przyrodniczego" (dane PMŚ - Monitoring Gatunków i Siedlisk
Przyrodniczych).

	
	
	Test C.4 – ochrona stanu wód powierzchniowe
	Dotyczy punktów monitoringowych reprezentatywnych dla warstw wodonośnych będących w bezpośrednim kontakcie hydraulicznym z wodami powierzchniowymi. Kryterium oceny: JCWPd nie ma znaczącego negatywnego wpływu na stan ekologiczny lub chemiczny JCWP będących z nią w bezpośredniej więzi hydraulicznej.

	
	
	Test C.5 – ochrona wód podziemnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi
	Wartości kryterialne: normy jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 11 grudnia 2017 r. i Dyrektywie Wód Pitnych 98/83/WE

	Wymagania dla stanu ilościowego


	
	Podstawa wymagania
	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny jednolitych części wód podziemnych [Dz. U. 2019, poz.
2148] oraz Metodyka oceny stanu jednolitych części wód podziemnych

	
	Testy klasyfikacyjne

	
	
	Test I.1– bilans wodny
	% wykorzystania zasobów dostępnych w JCWPd (<70%)

	
	
	Test I.2 - ocena wpływu ingresji i ascenzji wód słonych lub innych zdegradowanych na stan wód podziemnych
	Dotyczy obszarów, w których warunki geologiczne i hydrogeologiczne, przy istniejącym poborze, sprzyjają zachodzeniu procesów ascenzji lub ingresji. Wartości kryterialne: PEW <1875 uS/cm; Chlorki <187,5 mg/l; Siarczany < 187,5 mg/l; Sód <150 mg/l + zidentyfikowany trend wzrostowy PEW lub Cl lub Na lub SO4

	
	
	Test I.3 - ochrona ekosystemów lądowych zależnych od wód podziemnych
	Dotyczy występowania ekosystemów zależnych od wód podziemnych w obszarach o udokumentowanych lejach depresji lub w sąsiedztwie ujęć wód podziemnych. Kryterium oceny jest wynik analizy stanu zachowania siedlisk ekosystemów zależnych od wód podziemnych w zakresie wskaźnika „specyficzna struktura i funkcja siedliska przyrodniczego”

	Cele środowiskowe dla JCWPd przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi są tożsame z celami środowiskowymi przedstawionymi w części 5.

	Informacje dotyczące celów środowiskowych dla obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie są przedstawione w kartach charakterystyk dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) oraz w odpowiednim załączniku rozporządzenia IIaPGW (załącznik nr 2).


	6. ODSTĘPSTWA OD OSIĄGNIĘCIA CELÓW ŚRODOWISKOWYCH

	Odstępstwo z tytułu art. 4.4 RDW - odstępstwo czasowe

	
	Wskaźniki stanu wód, dla których uzasadnione jest odstępstwo w zakresie terminu osiągnięcia celów środowiskowych

	
	
	Stan chemiczny
	nie dotyczy

	
	
	Stan ilościowy
	nie dotyczy

	
	Termin osiągnięcia celów środowiskowych
	nie dotyczy

	
	Rodzaj odstępstwa
	nie dotyczy

	
	Uzasadnienie odstępstwa
	nie dotyczy

	
	Czy warunki naturalne umożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r.?

	
	
	Uzasadnienie (dotyczy przypadków, gdy warunki naturalne uniemożliwiają terminowe osiągnięcie celów środowiskowych)
	nie dotyczy

	Odstęstwo z tytułu art.4.5 RDW – mniej rygorystyczny cel

	
	Wskaźnik/grupa wskaźników, dla którego nie może nastąpić dalsze pogorszenie stanu wód (brak konieczności osiągnięcia wartości odpowiadającej stanowi dobremu)

	
	
	Stan chemiczny
	nie dotyczy

	
	
	Stan ilościowy
	nie dotyczy

	
	Rodzaj odstępstwa
	nie dotyczy

	
	Uzasadnienie odstępstwa
	nie dotyczy

	
	Warunki naturalne będące trwałą przyczyną nieosiągnięcia celów środowiskowych
	nie dotyczy

	
	Potrzeba społeczno-ekonomiczna zaspokajana przez źródło presji antropogenicznej determinującej na stan wód w stopniu zagrażającym osiągnięciu celów środowiskowych
	nie dotyczy

	
	Wyjaśnienie braku alternatywnego sposobu zaspokojenia potrzeby społeczno- ekonomicznej
	nie dotyczy

	
	7. POZA OBOWIĄZKOWĄ REALIZACJĄ KATALOGU DZIAŁAŃ KRAJOWYCH WDRAŻA SIĘ ZESTAW DZIAŁAŃ

	
	Działania podstawowe

	
	Dla JCW nie zaplanowano żadnych dodatkowych działań podstawowych.

	
	Działania uzupełniające

	
	Dla JCW nie zaplanowano żadnych dodatkowych działań uzupełniających.


	Inne informacje

	Główne Zbiorniki Wód Podziemnych / Lokalne Zbiorniki Wód Podziemnych

	
	1

	
	
	Numer
	150

	
	
	Nazwa
	Pradolina Warszawa – Berlin

	
	
	Ranga
	główny

	
	2

	
	
	Numer
	151

	
	
	Nazwa
	Zbiornik Turek – Konin – Koło

	
	
	Ranga
	główny

	
	3

	
	
	Numer
	303

	
	
	Nazwa
	Pradolina Barycz – Głogów (E)

	
	
	Ranga
	główny

	
	4

	
	
	Numer
	310

	
	
	Nazwa
	Dolina kopalna rzeki Ołobok

	
	
	Ranga
	główny

	
	5

	
	
	Numer
	311

	
	
	Nazwa
	Zbiornik rzeki Prosna

	
	
	Ranga
	główny

	
	6

	
	
	Numer
	325

	
	
	Nazwa
	Zbiornik Częstochowa (W)

	
	
	Ranga
	główny

	Kompleksy wodonośne w obrębie JCWPd

	
	Kompleks nr 1

	
	
	Stratygrafia
	Typ ośrodka

	
	
	czwartorzęd
	porowy

	
	Kompleks nr 2

	
	
	Stratygrafia
	Typ ośrodka

	
	
	czwartorzęd
	porowy

	
	
	neogen
	porowy

	
	Kompleks nr 3

	
	
	Stratygrafia
	Typ ośrodka

	
	
	jura
	szczelinowy

	
	
	kreda
	szczelinowy


Tabela 31. Charakterystyka JCWP GW600081.

Źródło: http://karty.apgw.gov.pl:4200/mapa

Realizacja planowanego przedsięwzięcia z uwagi na jego rodzaj, zastosowaną technologię, lokalizację oraz postępowanie z substancjami mogącymi zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne nie spowoduje nieosiągnięcia lub nieutrzymania ww. celów środowiskowych.

Teren przeznaczony pod realizację planowanego przedsięwzięcia położony jest na terenie JCWP Swędrnia, która posiada Europejski kod JCWP – RW600010184829 i stanowi część wód powierzchniowych w regionie wodnym Warty. Jest to część wód o typie PNp - potok lub strumień nizinny piaszczysty, stanowi naturalną część wód, której ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oceniona została jako zagrożona. 

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry wskazano na główne cele środowiskowe dla JCWP Swędrnia, tj.:

· umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny,, IO, MIR, EFI+PL/ IBI_PL]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych,

· stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(g,h,i)perylen(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.
[image: image14.jpg]LEGENDA
£ Lokalzacja inwestycji

Obszar JOWP nr RW600010184829





Rys. 12. Planowane przedsięwzięcie na tle JCWP.

Źródło: http://karty.apgw.gov.pl:4200/mapa
Charakterystykę JCWP RW600010184829 przedstawiono w poniższej tabeli.

	1. INFORMACJE PODSTAWOWE

	Kategoria JCWP
	JCWP RW - jednolita część wód powierzchniowych rzecznych

	Nazwa JCWP
	Swędrnia

	Kod JCWP
	RW600010184829

	Typ JCWP
	PNp - Potok lub strumień nizinny piaszczysty

	Rzeczywista długość JCWP [km]
	187.89

	Powierzchnia zlewni JCWP [km2]
	544.80

	Obszar dorzecza
	obszar dorzecza Odry

	Region wodny
	region wodny Warty

	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

	Zarząd Zlewni
	Zarząd Zlewni w Kaliszu

	Nadzór wodny
	Nadzór Wodny w Kaliszu

	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
	RDOŚ w Łodzi; RDOŚ w Poznaniu

	Województwo (TERYT)
	łódzkie (10); wielkopolskie (30)

	Powiat (TERYT)
	kaliski (3007); Kalisz (3061); sieradzki (1014); turecki (3027)

	Gmina (TERYT)
	Błaszki (1014023); Brzeźnio (1014042); Ceków-Kolonia (3007032); Goszczanów (1014062);
Kawęczyn (3027042); Koźminek (3007053); Lisków (3007062); Malanów (3027052); M. Kalisz
(3061011); Mycielin (3007072); Opatówek (3007083); Szczytniki (3007102); Warta (1014093);
Wróblew (1014102); Żelazków (3007112)

	Czy JCWP uległa zmianie (powstała w wyniku podzielenia lub scalenia JCWP w poprzednim cyklu planistycznym (2016-2021))?
	zmieniona (złączone i podzielone)

	Kod i nazwa JCWP w poprzednim cyklu planistycznym (2016-2021)
	RW6000161848239 (Swędrnia do Żabianki); RW600017184829 (Swędrnia od Żabianki do ujścia)


	2. WARUNKI REFERENCYJNE

	Nazwa dokumentu źródłowego
	rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

	Fitoplankton - Indeks IFPL
	nie ustala się

	Fitobentos - Indeks okrzemkowy (IO)
	>0,54

	Makrofity - Makrofitowy indeks rzeczny (MIR)
	≥0,844

	Makrobezkręgowce bentosowe - Indeks MMI_PL
	≥0,908

	Ichtiofauna

	
	Indeks EFI+PL dla rzek z dominacją ryb łososiowatych (Salmonid)
	≥ 0,911 ; (jeżeli wskaźnik diadromiczny (D) przyjmuje wartości <0,50, nadaje się klasę gorszą o 1. Jeżeli stwierdzono brak ryb, jednolitej części wód rzecznych nadaje się klasę V)

	
	Indeks EFI+PL dla rzek z dominacją ryb karpiowatych (Cyprinid)

	
	
	Brodzenie
	≥ 0,939  ; (jeżeli wskaźnik diadromiczny (D) przyjmuje wartości <0,50, nadaje się klasę gorszą o
1. Jeżeli stwierdzono brak ryb, jednolitej części wód rzecznych nadaje się klasę V)

	
	
	Połów z łodzi
	≥ 0,917  ; (jeżeli wskaźnik diadromiczny (D) przyjmuje wartości <0,50, nadaje się klasę gorszą o
1. Jeżeli stwierdzono brak ryb, jednolitej części wód rzecznych nadaje się klasę V)

	
	Wskaźnik IBI_PL
	nie ustala się


	3. STATUS JCWP

	Status JCWP
	NAT - naturalna część wód


	4. POWIĄZANIE JCWP Z JCWPd

	Kody powiązanych JCWPd
	PLGW600081


	5. OCENA STANU JCWP

	Czy JCWP była monitorowana (posiadała ustalony ppk w okresie 2016-2021)?
	TAK - zlewnia była monitorowana

	Kod punktu pomiarowo-kontrolnego (2016-2021)
	PL02S0501_3242

	Współrzędne geograficzne punktu pomiarowo- kontrolnego [2016-2021] (długość; szerokość)
	18.198903; 51.792025

	Czy JCWP jest monitorowana (posiada ustalony ppk na okres 2022-2027)?
	TAK - zlewnia jest monitorowana

	Kod punktu pomiarowo-kontrolnego (2022-2027)
	PL02S0501_3242

	Współrzędne geograficzne punktu pomiaroto- kontrolnego [2022-2027] (długość; szerokość)
	18.198902777777779; 51.792025

	Podstawa prawna dokonanej klasyfikacji stanu wód
	rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021 w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

	Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.)

	
	Stan/potencjał ekologiczny
	zły stan ekologiczny

	
	Wskaźniki determinujące stan/ potencjał ekologiczny
	OWO, azot ogólny, azot azotanowy;; fitobentos, makrofity, ichtiofauna

	
	Stan chemiczny
	stan chemiczny poniżej dobrego

	
	Wskaźniki determinujące stan chemiczny
	benzo(g,h,i)perylen;bromowane difenyloetery

	
	Stan (ogólny)
	zły stan wód


	6. PRESJE DETERMINUJĄCE STAN WÓD

	Rodzaj użytkowania obszaru zlewni JCWP (% powierzchni zlewni)

	
	Tereny zurbanizowane
	5

	
	Tereny użytkowane rolniczo
	80

	
	Tereny leśne
	12

	Zidentyfikowane presje znaczące. Wynik analizy znaczących oddziaływań – JCWP
	BIO_FIZ (na elementy biologiczne zależne od fizykochemii), BIO_HM (na elementy biologiczne zależne od hydromorfologii), CHEM_B (na elementy chemiczne (biota)), CHEM (na elementy chemiczne), FIZ (na elementy fizykochemiczne), OCH (na obszary chronione)

	Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWP

	
	Główne źródło presji troficznych
	odpływ miejski (wody opadowe) oraz źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone)

	
	Główne źródło presji zasalających
	nie dotyczy

	
	Główne źródło presji z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji zanieczyszczających
	nie dotyczy

	
	Główne źródło presji hydromorfologicznych
	prostowanie koryta - rzeki główne, - rzeki pozostałe, budowle piętrzące - rzeki główne, rp

	
	Główne źródło presji chemicznych
	Rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski

	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego
	zagrożona

	7. OBSZARY CHRONIONE WYMIENIONE W ZAŁ. IV RDW ORAZ USTAWIE Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. – PRAWO WODNE


	Jcw przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
	NIE – JCWP nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

	Jcw przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych
	NIE - JCWP nieprzeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych

	Obszary wyznaczone jako tereny wrażliwe na mocy dyrektywy 91/271/EWG - obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód
	TAK - cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód

	Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie
	1. PL.ZIPOP.1393.OCHK.151; 2. PL.ZIPOP.1393.OCHK.400; 3. PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH100025.H; 4.

PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300034.H; 5. PL.ZIPOP.1393.ZPK.59

	1 (obszar chroniony)

	
	Nazwa obszaru
	Brąszewicki

	
	Typ obszaru
	obszar chronionego krajobrazu

	
	Kod INSPIRE obszaru
	PL.ZIPOP.1393.OCHK.151

	
	Podstawa prawna utworzenia obszaru
	uchwała nr XXVII/511/12 Sejmiku Woj. Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie: Brąszewickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

	
	Powierzchnia obszaru (całkowita) [ha]
	14204

	
	Udział obszaru w długości JCWP [%]
	nie dotyczy

	
	Udział obszaru w powierzchni zlewni JCWP [%]
	0.37

	
	Cel środowiskowy dla obszaru
	zachowanie wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, jego potencjału dla turystyki i wypoczynku oraz funkcji korytarzy ekologicznych. Zachowanie śródleśnych cieków, mokradeł, torfowisk. Utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla zachowania siedlisk wilgotnych i bagiennych w lasach. Zachowanie śródpolnych torfowisk, bagien, oczek wodnych, obszarów wodno-błotnych, wraz z pasem roślinności stanowiącej ich obudowę biologiczną oraz obszarów źródliskowych cieków. Utrzymywanie (na gruntach rolnych i w in. ekosystemów nieleśnych) poziomu wód gruntowych odpowiedniego dla zachowania bioróżnorodności. Zachowanie naturalnych zbiorników wód powierzchniowych, oczek wodnych, starorzeczy oraz obszarów źródliskowych cieków wraz z ich naturalną obudową biologiczną.
Utrzymanie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych oraz zbiorników wodnych w postaci pasów, szuwarów, zakrzewień i zadrzewień, jako naturalnej obudowy biologicznej, celem ograniczenia spływu substancji biogennych z pól uprawnych. Ograniczenie prac regulacyjnych rzek tylko do zakresu niezbędnego dla rzeczywistej ochrony przeciwpowodziowej i ich prowadzenie w oparciu o zasady dobrej praktyki utrzymania rzek. Zachowanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne, celem zachowania dróg migracji organizmów. Zwiększanie retencji wodnej, odtwarzania funkcji obszarów źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych

	
	Uwagi dotyczące obszaru
	nie prowadzono żadnych badań/obserwacji w przedmiotowym zakresie. Sprawujący nadzór nad obszarem uznał dostępne dane za niewystarczające dla oceny obszaru o ktorej mowa w art. 349 ust. 14 pr.w..

	2 (obszar chroniony)

	
	Nazwa obszaru
	Dolina rzeki Swędrni w okolicach Kalisza

	
	Typ obszaru
	obszar chronionego krajobrazu

	
	Kod INSPIRE obszaru
	PL.ZIPOP.1393.OCHK.400

	
	Podstawa prawna utworzenia obszaru
	rozporządzenie nr 68 Wojewody Kaliskiego z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia obszaru krajobrazu chronionego „Dolina rzeki Swędrni w okolicach Kalisza” na terenie województwa kaliskiego i zasad korzystania z tego obszaru

	
	Powierzchnia obszaru (całkowita) [ha]
	5000


	
	Udział obszaru w długości JCWP [%]
	16.52

	
	Udział obszaru w powierzchni zlewni JCWP [%]
	11.7

	
	Cel środowiskowy dla obszaru
	zachowanie wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, jego potencjału dla turystyki i wypoczynku oraz funkcji korytarzy ekologicznych

	
	Uwagi dotyczące obszaru
	sprawujący nadzór nad obszarem nie dysponuje danymi, na podstawie których mógłby dokonać oceny obszaru, o której mowa w art. 349 ust. 14 pr.w.

	3 (obszar chroniony)

	
	Nazwa obszaru
	Lipickie Mokradła

	
	Typ obszaru
	obszar Natura 2000

	
	Kod INSPIRE obszaru
	PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH100025.H

	
	Podstawa prawna utworzenia obszaru
	decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE)

	
	Powierzchnia obszaru (całkowita) [ha]
	369.51

	
	Udział obszaru w długości JCWP [%]
	0.98

	
	Udział obszaru w powierzchni zlewni JCWP [%]
	0.68

	
	Cel środowiskowy dla obszaru
	utrzymanie lub przywrócenie właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony: – siedlisko przyrodnicze: 7140, 7210 (tabela wymagań wodnych właściwego stanu ochrony siedlisk Natura 2000)

	
	Uwagi dotyczące obszaru
	w trakcie opracowania pzo Sprawujący nadzór nad obszarem uznał dostępne dane za niewystarczające dla oceny obszaru o ktorej mowa w art. 349 ust. 14 pr.w.

	4 (obszar chroniony)

	
	Nazwa obszaru
	Dolina Swędrni

	
	Typ obszaru
	obszar Natura 2000

	
	Kod INSPIRE obszaru
	PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300034.H

	
	Podstawa prawna utworzenia obszaru
	decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE)

	
	Powierzchnia obszaru (całkowita) [ha]
	1290.72

	
	Udział obszaru w długości JCWP [%]
	8.96

	
	Udział obszaru w powierzchni zlewni JCWP [%]
	2.37

	
	Cel środowiskowy dla obszaru
	utrzymanie lub przywrócenie właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony – siedlisko przyrodnicze: 6430, 7140, 91E0, 91F0; gatunki: Eudontomyzon mariae, Misgurnus fossilis, Sabanejewia aurata (tabela wymagania wodne właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000)

	
	Uwagi dotyczące obszaru
	sprawujący nadzór nad obszarem nie dysponuje danymi, na podstawie których mógłby dokonać oceny obszaru, o której mowa w art. 349 ust. 14 pr.w.

	5 (obszar chroniony)

	
	Nazwa obszaru
	Lipickie Błota

	
	Typ obszaru
	zespół przyrodniczo-krajobrazowy

	
	Kod INSPIRE obszaru
	PL.ZIPOP.1393.ZPK.59

	
	Podstawa prawna utworzenia obszaru
	rozporządzenie nr 1/2005 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego

	
	Powierzchnia obszaru (całkowita) [ha]
	721.9

	
	Udział obszaru w długości JCWP [%]
	1.91

	
	Udział obszaru w powierzchni zlewni JCWP [%]
	1.42


	
	Cel środowiskowy dla obszaru
	ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego; walorów widokowych lub estetycznych. Celem ochrony jest zachowanie występujących na tym terenie obszarów bagien i torfowisk, stanowiących cenną ostoję gatunków ptaków wodno-błotnych

	
	Uwagi dotyczące obszaru
	w obowiązującym aPGW dla obszaru nie jest ustalony cel środowiskowy, którego osiągnięcie można ocenić

	Obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym

	
	Czy występują?
	nie występują obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym


	8. CEL ŚRODOWISKOWY

	Stan/potencjał ekologiczny
	umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny,, IO, MIR, EFI+PL/ IBI_PL]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych

	Stan chemiczny
	stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(g,h,i)perylen(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry

	Wymagania dla elementów biologicznych

	
	Podstawa wymagania
	rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475) oraz załącznik IIaPGW prezentujący wartości graniczne SCW i SZCW

	
	Parametry charakteryzujące cel środowiskowy

	
	
	Fitoplankton - Indeks IFPL
	nie ustala się

	
	
	Fitobentos - Indeks okrzemkowy (IO)
	>0,30

	
	
	Makrofity - Makrofitowy indeks rzeczny (MIR)
	≥0,445

	
	
	Makrobezkręgowce bentosowe - Indeks MMI_PL
	≥0,716

	
	Ichtiofauna

	
	
	Indeks EFI+PL dla rzek z dominacją ryb łososiowatych (Salmonid)
	≥0,503  ; (jeżeli wskaźnik diadromiczny (D) przyjmuje wartości <0,50, nadaje się klasę gorszą o
1. Jeżeli stwierdzono brak ryb, jednolitej części wód rzecznych nadaje się klasę V)

	
	
	Indeks EFI+PL dla rzek z dominacją ryb karpiowatych (Cyprinid)

	
	
	
	Brodzenie
	≥0,437  ; (jeżeli wskaźnik diadromiczny (D) przyjmuje wartości <0,50, nadaje się klasę gorszą o
1. Jeżeli stwierdzono brak ryb, jednolitej części wód rzecznych nadaje się klasę V)

	
	
	
	Połów z łodzi
	≥0,375  ; (jeżeli wskaźnik diadromiczny (D) przyjmuje wartości <0,50, nadaje się klasę gorszą o
1. Jeżeli stwierdzono brak ryb, jednolitej części wód rzecznych nadaje się klasę V)

	
	
	Wskaźnik IBI_PL
	nie ustala się

	
	Klasa elementów biologicznych
	klasa III

	Wymagania dla elementów fizykochemicznych

	
	Podstawa wymagania
	rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

	
	Parametry charakteryzujące cel środowiskowy

	
	
	Tlen rozpuszczony (mgO2/l)
	≥7,6

	
	
	BZT5 (mgO2/l)
	≤3,5

	
	
	OWO (mgC/l)
	≤10

	
	
	Przewodność w 20oC (uS/cm)
	≤690

	
	
	Azot amonowy (mgN-NH4/l)
	≤0,4

	
	
	Azot azotanowy (mgN-NO3/l)
	≤2


	
	
	Azot ogólny (mgN/l)
	zgodnie z zasadą braku dalszego pogorszenia
	

	
	
	Fosfor fosforanowy (V) (ortofosforanowy) (mg P-PO4/l))
	≤0,09
	

	
	
	Fosfor ogólny (mgP/l)
	≤0,33
	

	
	
	Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne
	spełnienie wymagań załącznika 11 z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)
	

	Wymagania dla elementów hydromorfologicznych

	
	Podstawa wymagania
	rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

	
	Parametry charakteryzujące cel środowiskowy

	
	
	Hydromorfologiczny indeks rzeczny (HIR)
	≥0,500  ; (dla cieków o szerokości koryta ≤30 m)  ;   ; ≥0,486  ; (dla cieków o szerokości koryta
>30 m)
	

	Wymagania dla wskaźników chemicznych

	
	Podstawa wymagania
	rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

	
	Parametry charakteryzujące cel środowiskowy
	spełnienie wymagań załącznika nr 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

	Wymagania dla obszarów chronionych będących jednolitymi częściami wód, przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (wymagania dotyczą miejsc poboru wody)

	
	Podstawa wymagania
	NIE – JCWP nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

	Wymagania dla obszarów chronionych będących jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych (wymagania dotyczą fragmentu wód wykorzystywanego do celów kąpieliskowych)

	
	Podstawa wymagania
	NIE - JCWP nieprzeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych

	Wymagania dla obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód
	brak dodatkowych wymagań

	Wymagania w odniesieniu do JCWP, wynikające z wymagań dla obszarów przyrodniczych

	
	Przepływ (wylewy)
	ponadkorytowy charakter przepływu Q50 i niezredukowana antropogenicznie częstotliwość jego występowania (wylewy potrzebne dla: 91E0 w Dolina Swędrni PLH300034)

	
	Trasa migracji ryb dwuśrodowiskowych od morza do obszaru chroniącego ich tarliska
	nie dotyczy

	
	Drożność wg wymagań bolenia lub brzanki (brak przeszkód >0,30m), odcinek 50 km
	nie dotyczy

	
	Drożność wg wymagań minogów (brak przeszkód >0,15m), odcinek 20 km
	drożność wg wymagań minogów - przedmiotów ochrony w obsz. Natura 2000: Dolina Swędrni PLH300034


	
	Drożność wg wymagań: kiełbia Kesslera, kiełbia białopletwego, głowacza białopletwego, kozy, kozy złotawej, piskorza lub różanki (brak przeszkód >0,1m), odcinek 10 km
	drożność wg wymagań małych ryb chronionych - przedmiotów ochrony w obsz. Natura 2000: Dolina Swędrni PLH300034

	
	Stan hydromorfologii wg wymogów rzek włosienicznikowych (HQA >= 50 i HMS <=20, con. 3 naturalne elementy morfologiczne)
	nie dotyczy

	
	Obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie- wymagania dla obszarów chronionych
	spełnienie celu wskazanego w rejestrze wykazu obszarów chronionych do ochrony siedlisk i gatunków dla obszarów przypisanych JCWP

	Wymagania dla obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym
	nie dotyczy

	Postęp w osiąganiu celów środowiskowych JCWP w porównaniu do aPGW 2016 r. (wg oceny stanu wód za lata 2014-2019) Ocena postępu według podziału jednostek planistycznych aPGW (2016)

	
	Stan/potencjał ekologiczny
	RW6000161848239 - cel nieosiągnięty - pogorszenie do stanu złego ; RW600017184829 - cel nieosiągnięty - brak postępu

	
	Stan chemiczny
	RW6000161848239 - cel nieosiągnięty - pogorszenie do stanu złego ; RW600017184829 - cel nieosiągnięty - pogorszenie do stanu złego


	9. ODSTĘPSTWA OD OSIĄGNIĘCIA CELÓW ŚRODOWISKOWYCH JCWP

	9.1. Przyczyna odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych, tj. przyczyna złego stanu wód (lub zagrożenia osiągnięcia celu środowiskowego – w przypadku niemonitorowanych JCWP)

	
	Warunki naturalne

	
	
	Potencjał sorpcyjny - wrażliwość zlewni na presję antropogeniczną wyrażona w skali od 1 do 5 (5 - najmniejsza odporność)
	3 - przeciętny

	
	
	Czy JCWP cechuje się naturalną podatnością na presję wskutek niekorzystnych wartości potencjału sorpcyjnego
	NIE - JCWP nie cechuje się naturalną podatnością na presję wskutek niekorzystnych wartości potencjału sorpcyjnego

	
	
	Susza
	silnie i ekstremalnie zagrożone suszą

	
	
	Brak przepływu
	brak ryzyka

	
	
	Wskaźniki, dla których osiągnięcie celu środowiskowego jest determinowane przez warunki naturalne

	
	
	
	Fizykochemiczne
	azot amonowy, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny, fosfor fosforanowy (V)

	
	
	
	Biologiczne
	fitobentos, makrofity, ichtiofauna

	
	
	
	Chemiczne
	Wskaźniki, dla których wykazano przekroczenie EQS w biocie; benzo(a)piren, benzo(g,h, i)perylen w wodzie

	
	Presja pochodząca z innej/innych JCWP

	
	
	Nazwa i kod JCWP
	nie dotyczy (nie dotyczy)

	
	
	Wskaźniki, dla których cel środowiskowy jest zagrożony przez presję z innej/innych JCWP

	
	
	
	Charakteryzujące warunki biogenne (substancje biogenne)
	nie dotyczy

	
	
	
	Zasolenie (przewodność)
	nie dotyczy

	
	
	
	Syntetyczne i niesyntetyczne substancje zanieczyszczające
	nie dotyczy

	
	
	
	Biologiczne
	nie dotyczy

	
	
	
	Chemiczne
	nie dotyczy

	
	Antropopresja w obrębie zlewni


	
	
	Główne źródło presji troficznych
	odpływ miejski (wody opadowe) oraz źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone)
	

	
	
	Główne źródło presji zasalających
	nie dotyczy
	

	
	
	Główne źródło presji z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji zanieczyszczających
	nie dotyczy
	

	
	
	Główne źródło presji hydromorfologicznych
	prostowanie koryta - rzeki główne, - rzeki pozostałe, budowle piętrzące - rzeki główne, rp
	

	
	
	Główne źródło presji chemicznych
	Rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski
	

	
	
	Wskaźniki, dla których cel środowiskowy jest zagrożony przez presję występującą w zlewni JCWP
	

	
	
	
	Fizykochemiczne
	OWO, azot ogólny, azot azotanowy
	

	
	
	
	Biologiczne
	fitobentos, makrofity, ichtiofauna
	

	
	
	
	Chemiczne
	benzo(g,h,i)perylen, bromowane difenyloetery
	

	9.2. Skuteczność programu działań

	
	Możliwe osiągnięcie celu środowiskowego (wskazanie do odroczenia w czasie terminu osiągnięcia celów środowiskowych, tj. do odstępstwa czasowego w trybie art. 4 ust. 4 RDW)

	
	
	Wskaźniki stanu wód, dla których program działań daje wysoki stopień pewności na osiągnięcie celów środowiskowych do 2027 r.
	

	
	
	
	Fizykochemiczne
	azot azotanowy,OWO
	

	
	
	
	Biologiczne
	nie dotyczy
	

	
	
	
	Chemiczne
	bromowane difenyloetery(występowanie w biocie)
	

	
	
	Wskaźniki stanu wód, dla których program działań daje wysoki stopień pewności na osiągnięcie celów środowiskowych po 2027 r.
	

	
	
	
	Fizykochemiczne
	nie dotyczy
	

	
	
	
	Biologiczne
	nie dotyczy
	

	
	
	
	Chemiczne
	nie dotyczy
	

	
	Brak możliwości osiągnięcia celów środowiskowych (wskazanie do złagodzenia celów środowiskowych, tj. do odstępstwa w trybie art. 4 ust. 5 RDW)

	
	
	Wskaźniki stanu wód, dla których program działań (przy założeniu jego pełnego wdrożenia) nie daje wysokiego stopnia pewności osiągnięcia celów środowiskowych
	

	
	
	
	Fizykochemiczne
	azot ogólny
	

	
	
	
	Biologiczne
	IO, MIR, EFI+PL/ IBI_PL
	

	
	
	
	Chemiczne
	benzo(g,h,i)perylen (występowanie w wodzie)
	

	9.3. Odroczenie w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (odstępstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 RDW)

	
	Czy ustanowiono odstępstwo?
	Tak, dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej

	
	Wskaźniki/grupa wskaźników, w zakresie których przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego JCWP (odstępstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 RDW)

	
	
	Dla których program działań daje wysoki stopień pewności na osiągnięcie celów środowiskowych do 2027 r.
	

	
	
	
	Fizykochemiczne
	azot azotanowy,OWO
	

	
	
	
	Biologiczne
	nie dotyczy
	

	
	
	
	Chemiczne
	bromowane difenyloetery(występowanie w biocie)
	

	
	
	Dla których program działań daje wysoki stopień pewności na osiągnięcie celów środowiskowych po 2027 r.
	

	
	
	
	Fizykochemiczne
	nie dotyczy
	

	
	
	
	Biologiczne
	nie dotyczy
	

	
	
	
	Chemiczne
	nie dotyczy
	

	
	Termin osiągnięcia celu środowiskowego
	do 2027 r.

	
	Uzasadnienie odstępstwa czasowego (w trybie art. 4 ust. 4 RDW)

	
	
	Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)
	

	
	
	
	Naturalna podatność na presję wynikająca z potencjału sorpcyjnego zlewni
	NIE - JCWP nie cechuje się naturalną podatnością na presję wskutek niekorzystnych wartości potencjału sorpcyjnego
	


	
	
	
	Inne warunki naturalne
	procesy biochemiczne; procesy ekologiczne; procesy fizykochemiczne; procesy hydromorfologiczne
	

	
	
	Wykonalność techniczna (dotyczy wyłącznie przypadków, w których przyczyną złego stanu wód są substancje priorytetowe wprowadzone dyrektywą 2013/39/UE)
	nie dotyczy
	

	
	
	Nieproporcjonalne koszty: (dotyczy wyłącznie przypadków, w których przyczyną złego stanu wód są substancje priorytetowe wprowadzone dyrektywą 2013/39/UE)
	nie dotyczy
	

	
	Podsumowanie
	odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot azotanowy, OWO; bromowane difenyloetery(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

	9.4. Ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego (odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW):

	
	Czy ustanowiono odstępstwo?
	Tak, dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej

	
	Wskaźniki/grupa wskaźników, w zakresie których ustalono mniej rygorystyczny cel środowiskowy dla JCWP (odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW)
	azot ogólny, IO, MIR, EFI+PL/ IBI_PL; benzo(g,h,i)perylen (występowanie w wodzie)

	
	Uzasadnienie odstępstwa polegającego na złagodzeniu celów środowiskowych (w trybie art. 4 ust. 5 RDW)

	
	
	Warunki naturalne będące trwałą przyczyną nieosiągnięcia celów środowiskowych
	nie dotyczy
	

	
	
	Potrzeba społeczno-ekonomiczna zaspokajana przez źródło presji antropogenicznej determinującej na stan wód w stopniu zagrażającym osiągnięciu celów środowiskowych
	odprowadzanie ścieków oczyszczonych w sposób zapewniający zgodność z wymaganiami prawnymi (oraz, tam gdzie stosowne, wymaganiami najlepszej dostępnej techniki) jest wyrazem potrzeb społeczno-gospodarczych, które są identyfikowane na etapie sporządzania i aktualizacji lokalnych strategii rozwoju i aktów planowania przestrzennego. Konieczność prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zgodny z wymaganiami prawnymi jest jedną z głównych konkluzji Polityki Ekologicznej Państwa.; Oczyszczanie ścieków jest emanacją potrzeb społeczno-ekonomicznych wpisujących się w ustalenia dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych i Polityki Ekologicznej Państwa. Miejscowe rozwiązania gospodarki ściekowej, które wpisują się w potrzeby społeczno-gospodarcze, są identyfikowane na etapie sporządzania i aktualizacji lokalnych strategii rozwoju i aktów planowania przestrzennego.; Emanacją potrzeb społeczno-ekonomicznych jest prowadzona działalność gospodarcza, budownictwo mieszkaniowe, gospodarka komunalna, infrastruktura transportowa. Funkcjonowanie  zurbanizowanych  ośrodków  społeczno-przemysłowo-gospodarczych  i centrów komunikacyjnych jest niezbędne dla rozwoju gospodarczego oraz podtrzymania i rozwoju funkcji społecznych, komunikacyjnych, usługowych i przemysłowych. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawarte są w lokalnych strategia rozwoju oraz w aktach planowania przestrzennego. W odniesieniu do benzo(a)pirenu, którego źródłem jest emisja ze spalania paliw w celu produkcji energii cieplnej: zaopatrzenie mieszkańców w energię cieplną jest elementarną potrzebą społeczną (w regionalnych warunkach klimatycznych) w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków życia. Transport samochodowy (i związana z nim emisja zanieczyszczeń) jest niezbędny dla podtrzymania systemów społeczno-gospodarczych związanych z gospodarką, edukacją, handlem, rekreacją i ochroną zdrowia.
	


	
	
	Wyjaśnienie braku alternatywnego sposobu zaspokojenia potrzeby społeczno- ekonomicznej
	spełnianie wymagań prawnych w zakresie ilości i jakości odprowadzanych ścieków (które podlega stałej weryfikacji w ramach systemu kontroli oraz cyklicznych przeglądów pozwoleń wodnoprawnych) jest dowodem na to, że zapewniona jest opcja najlepsza technicznie wykonalna (w granicach proporcjonalności kosztów). W odniesieniu do instalacji podlegających pod wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych, dowodem zastosowania najlepszej opcji jest zapewnienie zgodności z wymaganiami najlepszej dostępnej techniki (co jest weryfikowane na etapie wydawania i cyklicznych przeglądów pozwoleń zintegrowanych).; Spełnianie wymagań prawnych w zakresie ilości i jakości odprowadzanych ścieków (które podlega stałej weryfikacji w ramach systemu kontroli oraz cyklicznych przeglądów pozwoleń wodnoprawnych) jest dowodem na to, że zapewniona jest opcja najlepsza technicznie wykonalna (w granicach proporcjonalności kosztów). W odniesieniu do instalacji podlegających pod wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych, dowodem zastosowania najlepszej opcji jest zapewnienie zgodności z wymaganiami najlepszej dostępnej techniki (co jest weryfikowane na etapie wydawania i cyklicznych przeglądów pozwoleń zintegrowanych).; Alternatywne opcje zagospodarowania terenu były analizowana na etapie przeglądu obowiązujących i tworzenia nowych aktów planowania przestrzennego. Obowiązujące przepisy o ochronie środowiska (w tym: Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu) zapewniają konieczność realizacji wariantów i rozwiązań najkorzystniejszych dla środowiska, o ile jest to wykonalne technicznie i nie powoduje nieproporcjonalnych kosztów, co jest ustalone każdorazowo w ramach indywidualnych postępowań administracyjnych i planistycznych. Efektywne wdrażanie polityk i strategii dedykowanych ochronie środowiska (z Polityką Ekologiczną Państwa na czele), rozwój systemu planowania przestrzennego (w tym: wdrażanie Krajowej Polityki Miejskiej), stosowanie programów ochrony powietrza i projektów rozbudowy systemów kanalizacji oraz wdrażanie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska - są najlepszą opcją sprzyjającą dążeniu do wysokiego poziomu ochrony środowiska. W odniesieniu do benzo(a)pirenu, którego źródłem jest emisja ze spalania paliw w celu produkcji energii cieplnej: realizowanie polityki przekształcania struktury paliw (z konwencjonalnych na niskoemisyjne), wdrażanie Polityki Energetycznej Państwa, Polityki Ekologicznej Państwa, programów ochrony powietrza, planów gospodarki niskoemisyjnej i tzw. "ustaw antysmogowych" jest dowodem na to, że wdrażany jest system mający na celu zmniejszenie emisjogenności wytwarzania energii cieplnej. Modernizacja sieci drogowej, rozwój komunikacji publicznej i wymiana taboru samochodowego sprzyjają zmniejszeniu uciążliwości emisji z transportu - w aktualnych warunkach gospodarczo- logistycznych nie ma lepszej opcji środowiskowej niż podejmowanie ww. działań; brak możliwości skutecznego odwrócenia zmian hydromorfologicznych oraz brak alternatyw dla pełnionych funkcji.

	
	Podsumowanie
	odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, IO, MIR, EFI+PL/ IBI_PL; benzo(g,h,i)perylen(w). Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn.
„Wskazanie dominującego rodzaju presji determinujących stan wód”, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze (określone w kolumnie pn.
„Potrzeba społeczno-ekonomiczna zaspokajana przez źródło presji antropogenicznej determinującej na stan wód w stopniu zagrażającym osiągnięciu celów środowiskowych”) i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb (zob. kolumna pn. „Uzasadnienie braku alternatywnych opcji”). Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

	9.5. Czy w obrębie jcw planowane są inwestycje spełniające przesłanki odstępstwa z art. 4 ust. 7 RDW (wg stanu na 2021 rok)

	
	Czy ustanowiono odstępstwo?
	Nie, dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej


	10. POZA OBOWIĄZKOWĄ REALIZACJĄ KATALOGU DZIAŁAŃ KRAJOWYCH WDRAŻA SIĘ ZESTAW DZIAŁAŃ

	Działania podstawowe

	1 (działanie podstawowe)

	
	ID działania
	RW600010184829    RWP_02.01    FC   05471


	
	Kategoria działań
	Ograniczenie zanieczyszczeń rozproszonych z rolnictwa

	
	Grupa działań
	Działania kontrolne

	
	Nazwa działania
	Kontrole dotyczące stosowania programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu przez podmioty prowadzące produkcję rolną i działalność

	
	Opis działania
	Działania kontrolne przestrzegania przez rolników rozporządzenia z dnia 12 lutego 2020 r w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” zgodnie z art. 108 pr. w., tj.: 1) stosowania programu działań, 2) spełnienia obowiązku posiadania planu nawożenia azotem, 3) stosowania nawozów zgodnie z planem nawożenia azotem.

	
	Koszt realizacji [PLN]
	933920

	
	Źródło finansowania
	1. Budżet państwa.

	
	Termin realizacji
	działanie ciągłe

	
	Jednostka odpowiedzialna za realizację
	WIOŚ w Poznaniu, WIOŚ w Łodzi

	
	Jednostka odpowiedzialna za sprawozdawczość
	WIOŚ w Poznaniu, WIOŚ w Łodzi

	2 (działanie podstawowe)

	
	ID działania
	RW600010184829    RWP_01.00    FC   05465

	
	Kategoria działań
	Gospodarka ściekowa

	
	Grupa działań
	Gospodarka ściekowa w aglomeracjach

	
	Nazwa działania
	Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

	
	Opis działania
	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Żelazków w celu poprawy jakości odprowadzanych ścieków (ID oczyszczalni: PLWL5050).

	
	Koszt realizacji [PLN]
	3400000

	
	Źródło finansowania
	1. Środki własne.2. Środki UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).3. Środki UE: Fundusz Spójności (FS).

	
	Termin realizacji
	2027

	
	Jednostka odpowiedzialna za realizację
	gmina Żelazków (wiodąca w aglomeracji)

	
	Jednostka odpowiedzialna za sprawozdawczość
	gmina Żelazków (wiodąca w aglomeracji)

	3 (działanie podstawowe)

	
	ID działania
	RW600010184829    RWP_01.01    FC   05466

	
	Kategoria działań
	Gospodarka ściekowa

	
	Grupa działań
	Gospodarka ściekowa w obszarach niezurbanizowanych

	
	Nazwa działania
	Uporządkowanie i poprawa infrastruktury związanej z gospodarką ściekową na obszarze gminy poza aglomeracjami.

	
	Opis działania
	Realizacja działań wynikających z opracowania powstałego w ramach działańia RWP_01.05, w tym m.in.:- Budowa/modernizacja oczyszczalni ścieków- Budowa/modernizacja sieci kanalizacyjnej- Programy wsparcia finansowego budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków- Programy wsparcia finansowego budowy i remont bezodpływowych zbiorników na ścieki.

	
	Koszt realizacji [PLN]
	Brak danych do wyceny

	
	Źródło finansowania
	1. Środki własne.2. Środki UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).3. Środki UE: Fundusz Spójności (FS).

	
	Termin realizacji
	2027


	
	Jednostka odpowiedzialna za realizację
	gmina Błaszki, gmina Brzeźnio, gmina Warta, gmina Wróblew, gmina Koźminek, gmina Szczytniki, gmina Kalisz, gmina Goszczanów, gmina Opatówek, gmina Żelazków, gmina Ceków-Kolonia, gmina Lisków, gmina Kawęczyn, gmina Mycielin, gmina Malanów; PW-K gminy Błaszki, PW-K gminy Brzeźnio, PW-K gminy Warta, PW-K gminy Wróblew, PW-K gminy Koźminek, PW-K gminy Szczytniki, PW-K gminy Kalisz, PW-K gminy Goszczanów, PW-K gminy Opatówek, PW-K gminy Żelazków, PW-K gminy Ceków-Kolonia, PW-K gminy Lisków, PW-K gminy Kawęczyn, PW-K gminy Mycielin, PW-K gminy Malanów

	
	Jednostka odpowiedzialna za sprawozdawczość
	gmina Błaszki, gmina Brzeźnio, gmina Warta, gmina Wróblew, gmina Koźminek, gmina Szczytniki, gmina Kalisz, gmina Goszczanów, gmina Opatówek, gmina Żelazków, gmina Ceków-Kolonia, gmina Lisków, gmina Kawęczyn, gmina Mycielin, gmina Malanów; PW-K gminy Błaszki, PW-K gminy Brzeźnio, PW-K gminy Warta, PW-K gminy Wróblew, PW-K gminy Koźminek, PW-K gminy Szczytniki, PW-K gminy Kalisz, PW-K gminy Goszczanów, PW-K gminy Opatówek, PW-K gminy Żelazków, PW-K gminy Ceków-Kolonia, PW-K gminy Lisków, PW-K gminy Kawęczyn, PW-K gminy Mycielin, PW-K gminy Malanów

	4 (działanie podstawowe)

	
	ID działania
	RW600010184829    RWP_01.05    FC   05469

	
	Kategoria działań
	Gospodarka ściekowa

	
	Grupa działań
	Gospodarka ściekowa w obszarach niezurbanizowanych

	
	Nazwa działania
	Analizy techniczno-ekonomiczne gospodarowania ściekami w obszarze gminy poza aglomeracjami.

	
	Opis działania
	Przygotowanie analizy techniczno-ekonomicznej gospodarowania ściekami w obszarze niezurbanizowanym na obszarze gminy w celu ograniczenia dopływu zanieczyszczeń komunalnych do wód.

	
	Koszt realizacji [PLN]
	525000

	
	Źródło finansowania
	1. Środki własne.

	
	Termin realizacji
	2024

	
	Jednostka odpowiedzialna za realizację
	gmina Błaszki, gmina Brzeźnio, gmina Warta, gmina Wróblew, gmina Koźminek, gmina Szczytniki, gmina Kalisz, gmina Goszczanów, gmina Opatówek, gmina Żelazków, gmina Ceków-Kolonia, gmina Lisków, gmina Kawęczyn, gmina Mycielin, gmina Malanów; PW-K gminy Błaszki, PW-K gminy Brzeźnio, PW-K gminy Warta, PW-K gminy Wróblew, PW-K gminy Koźminek, PW-K gminy Szczytniki, PW-K gminy Kalisz, PW-K gminy Goszczanów, PW-K gminy Opatówek, PW-K gminy Żelazków, PW-K gminy Ceków-Kolonia, PW-K gminy Lisków, PW-K gminy Kawęczyn, PW-K gminy Mycielin, PW-K gminy Malanów

	
	Jednostka odpowiedzialna za sprawozdawczość
	gmina Błaszki, gmina Brzeźnio, gmina Warta, gmina Wróblew, gmina Koźminek, gmina Szczytniki, gmina Kalisz, gmina Goszczanów, gmina Opatówek, gmina Żelazków, gmina Ceków-Kolonia, gmina Lisków, gmina Kawęczyn, gmina Mycielin, gmina Malanów


	Działania uzupełniające

	1 (działanie uzupełniające)

	
	ID działania
	RW600010184829     RWHM_02.01    BI  03109

	
	Kategoria działań
	Zapewnienie ciągłości biologicznej rzek i potoków

	
	Grupa działań
	Przebudowa budowli piętrzących w zakresie zapewniającym ciągłość biologiczną i spełnienia celów środowiskowych

	
	Nazwa działania
	Analiza możliwości przebudowy budowli piętrzących w zakresie zapewniającym ciągłość biologiczną i spełnienie celów środowiskowych.

	
	Opis działania
	Analiza możliwości przebudowy budowli piętrzących w zakresie zapewniającym ciągłość biologiczną i spełnienie celów środowiskowych z uwzględnieniem wykazu działań dla budowli stanowiącego element Zestawu działań JCWP RW. Realizacja działań zgodnie z przeprowadzoną analizą

	
	Koszt realizacji [PLN]
	700000

	
	Źródło finansowania
	1. Środki własne.2. Środki UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).3. Środki UE: Fundusz Spójności (FS).

	
	Termin realizacji
	2027


	
	Jednostka odpowiedzialna za realizację
	ZZ w Kaliszu; właściciele urządzeń wodnych; Nadleśnictwo Złoczew, Nadleśnictwo Kalisz, Nadleśnictwo Turek, Nadleśnictwo Grodziec

	
	Jednostka odpowiedzialna za sprawozdawczość
	ZZ w Kaliszu; właściciele urządzeń wodnych; Nadleśnictwo Złoczew, Nadleśnictwo Kalisz, Nadleśnictwo Turek, Nadleśnictwo Grodziec

	2 (działanie uzupełniające)

	
	ID działania
	RW600010184829     RWHM_02.06     BI  02616

	
	Kategoria działań
	Zapewnienie ciągłości biologicznej rzek i potoków

	
	Grupa działań
	Ocena wpływu budowli poprzecznych na ciągłość biologiczną i cele środowiskowe JCWP

	
	Nazwa działania
	Ocena wpływu budowli poprzecznych na ciągłość biologiczną i cele środowiskowe JCWP

	
	Opis działania
	Ocena wpływu budowli poprzecznych na ciągłość biologiczną i cele środowiskowe JCWP. W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu budowli na ciągłość biologiczną i cele środowiskowe JCWP, analiza możliwości wdrożenia działań zapewniających ciągłość biologiczną i spełnienie celów środowiskowych. Realizacja działań zgodnie z przeprowadzoną analizą. Wykaz budowli objętych działaniem zamieszczono w wykazie działań dla budowli stanowiącym element Zestawu działań JCWP RW

	
	Koszt realizacji [PLN]
	96000

	
	Źródło finansowania
	1. Środki własne.

	
	Termin realizacji
	2027

	
	Jednostka odpowiedzialna za realizację
	KZGW; RZGW Poznań; ZZ w Kaliszu; NW Kalisz

	
	Jednostka odpowiedzialna za sprawozdawczość
	minister właściwy ds. gospodarki wodnej; KZGW


Tabela 32. Charakterystyka JCWP RW600010184829.
Źródło: http://karty.apgw.gov.pl:4200/mapa

Realizacja planowanego przedsięwzięcia z uwagi na jego rodzaj, zastosowaną technologię, lokalizację oraz postępowanie z substancjami mogącymi zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne nie spowoduje nieosiągnięcia lub nieutrzymania ww. celów środowiskowych. Nie przewiduje się wytwarzania ścieków przemysłowych i wprowadzania ich do wód powierzchniowych ani do ziemi. 

W najbliższym sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno–błotne chronione postanowieniami Konwencji Ramsarskiej. Najbliższe obszary wodno-błotne zlokalizowane są:

· w odległości ok. 55,0 km w kierunku południowo-zachodnim od planowanej inwestycji – Rezerwat przyrody Stawy Milickie,
· w odległości ok. 245,0 km w kierunku północno-zachodnim od planowanej inwestycji – Park Narodowy Ujście Warty.
Najbliższy obszar o płytkim zaleganiu wód to obszary zagrożone podtopieniami, znajdujące się wzdłuż rzeki Prosny, ok. 9,7 km w kierunku południowo-zachodnim od terenu inwestycji.
20.3 OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI
Na podstawie informacji uzyskanych z przeglądarki mapowej http://mapy.zabytek.gov.pl/nid/ oraz z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu, stwierdza się, iż na terenie przeznaczonym pod planowaną inwestycję nie znajdują się obiekty zabytkowe, nie występują stanowiska archeologiczne, teren nie został objęty ochroną konserwatorską. Planowana inwestycja realizowana będzie na obszarze użytkowanym jako tereny upraw rolnych. W związku z powyższym stwierdza się, iż teren realizacji planowanego przedsięwzięcia nie stanowi obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych i kulturowych.

[image: image15.jpg]



Rys. 13. Planowane przedsięwzięcie na tle występowania zabytków.

Źródło: https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/

Z uwagi na brak zabytków na obszarze planowanego przedsięwzięcia, a także brak ingerencji w obiekty zabytkowe w związku z jego realizacją, wyklucza się negatywny wpływ przedmiotowej inwestycji na zabytki chronione określone zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840 tj. ze zm.). 

21. SPIS TABEL
1) Tabela 1. Bilans terenu w stanie docelowym dla etapu III.

2) Tabela 2. Bilans terenu w stanie docelowym dla etapów łącznie I, II i III.

3) Tabela 3. Bilans terenu w stanie docelowym dla etapu III.

4) Tabela 4. Bilans terenu w stanie docelowym dla etapów łącznie I, II i III.

5) Tabela 5. Bilans terenu w stanie docelowym dla etapu III.

6) Tabela 6. Bilans terenu w stanie docelowym dla etapów łącznie I, II i III.

7) Tabela 7. Przewidywane zapotrzebowanie na media.

8) Tabela 8. Wartości stężeń dyspozycyjnych.

9) Tabela 9. Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru %.

10) Tabela 10. Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru %.

11) Tabela 11. Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych.

12) Tabela 12. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów poza terenem zakładu.

13) Tabela 13. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu na granicy zakładu.

14) Tabela 14. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów poza terenem zakładu.

15) Tabela 15. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu na granicy zakładu.

16) Tabela 16. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatycznych w sieci receptorów poza terenem zakładu.

17) Tabela 17. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatycznych na granicy zakładu.

18) Tabela 18. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów poza terenem zakładu.

19) Tabela 19. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych na granicy zakładu.

20) Tabela 20. Dane emitorów punktowych pod kątem emisji pyłu.

21) Tabela 21. Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej ciężkich urządzeń budowlanych określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202).

22) Tabela 22. Parametry hali dla etapu III.

23) Tabela 23. Parametry hali dla etapu I i II.

24) Tabela 24. Moce akustyczne pojazdów i poszczególnych operacji.

25) Tabela 25. Źródła liniowe opisujące poruszające się po terenie pojazdy w porze dnia.

26) Tabela 26. Wyniki obliczeń poziomów hałasu dla pory dnia i nocy w punkcie pomiarowym.

27) Tabela 27. Bilans terenu w stanie docelowym dla etapu III.

28) Tabela 28. Szacunkowe rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na etapie budowy.

29) Tabela 29. Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na etapie eksploatacji planowego przedsięwzięcia.

30) Tabela 30. Szacunkowe ilości odpadów powstające na etapie likwidacji przedsięwzięcia.

31) Tabela 31. Charakterystyka JCWP GW600081.

32) Tabela 32. Charakterystyka JCWP RW600010184829.
22. SPIS RYSUNKÓW
1) Rys. 1. Mapa orientacyjna lokalizacji działki inwestycji.

2) Rys. 2. Mapa lokalizacji planowanego przedsięwzięcia na tle obszarów chronionych.

3) Rys. 3. Mapa lokalizacji planowanego przedsięwzięcia na tle obszarów chronionych.

4) Rys. 4. Mapa lokalizacji planowanej inwestycji na tle korytarzy ekologicznych.

5) Rys. 5. Lokalizacja przedsięwzięcia na tle mapy szczególnego zagrożenia powodziowego.

6) Rys. 6. Mapa poglądowa podziału fizycznogeograficznego dla planowanego przedsięwzięcia.

7) Rys. 7. Lokalizacja planowanego przedsięwzięta na tle Mapy Geologicznej Polski.

8) Rys. 8. Planowane przedsięwzięcie na tle Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000.

9) Rys. 9. Planowane przedsięwzięcie na tle Mapy Pierwszego Użytkowego Poziomu Wodonośnego w skali 1:50 000.

10) Rys. 10. Planowane przedsięwzięcie na tle mapy Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

11) Rys. 11. Planowane przedsięwzięcie na tle JCWPd.

12) Rys. 12. Planowane przedsięwzięcie na tle JCWP.

13) Rys. 13. Planowane przedsięwzięcie na tle występowania zabytków.
23. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO KARTY INFORMACYJNEJ
1) Załącznik 1. PZT.

2) Załącznik 2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.06.2022 r., znak GPRiOŚ.6220.5.9.2022.

3) Załącznik 3. Decyzja z dnia 08.09.2023 r., znak GPRiOŚ.6220.4.12.2023.
4) Załącznik 4. Tło.

5) Załącznik 5. Dane techniczne wszystkich emitorów objętych obliczeniami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i ich wyniki.

6) Załącznik 6. Róża wiatrów.

7) Załącznik 7. Wyniki obliczeń propagacji zanieczyszczeń w formie graficznej.

8) Załącznik 8. Wyniki obliczeń oddziaływania akustycznego.

9) Załącznik 9. Wyniki obliczeń oddziaływania akustycznego w postaci graficznej.[image: image16.emf] 
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