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H1
Program LEQ Professional v. 6-2019 dla Windows   
***********************************************  
Projekt:   
Hałas Kamień (Bystrek)\DZIEŃ
Dane do obliczeń :   
******************
Źródła punktowe
 Nr    X[m]    Y[m]  z[m]   Pma Symbol
==========================================
  1   449.8   579.4   1.0  68.4 EP1
  2   452.4   561.0   1.0  63.2 EP2
  3   454.8   540.1   1.0  70.2 EP3
  4   456.5   539.4   1.0  60.2 EP4
  5   456.0   540.1   1.0  88.0 EP5
  6   455.5   539.4   1.0  67.4 EP6
  7   467.3   582.8   1.0  68.4 EP7
  8   529.0   574.6   1.0  68.4 EP8
  9   586.1   567.0   1.0  68.4 EP9
 10   592.3   543.7   1.0  68.4 EP10
 11   587.5   532.4   1.0  60.2 EP11
 12   588.5   530.2   1.0  70.2 EP12
 13   588.7   531.7   1.0  67.4 EP13
 14   434.6   583.8   1.0  68.0 EP14
 15   458.6   564.6   1.0  70.2 EP15
 16   459.6   563.4   1.0  60.2 EP16
 17   458.6   563.4   1.0  80.2 EP17
 18   458.4   563.8   1.0  67.4 EP18
 19   451.0   570.6   1.0  68.4 EP19
 20   443.8   562.2   1.0  60.2 EP20
 21   443.3   560.5   1.0  70.2 EP21
 22   443.0   561.4   1.0  67.4 EP22
 23   442.6   582.3   1.0  71.4 EP23
 24   452.9   553.8   1.0  67.5 EP24
 25   457.2   547.0   1.0  63.2 EP25
 26   457.2   545.4   1.0  73.2 EP26
 27   457.0   546.6   1.0  70.4 EP27
 28   466.6   547.6   6.7  80.0 E-1
 29   482.2   543.6   6.7  80.0 E-2
 30   497.9   543.1   6.7  80.0 E-3
 31   513.8   538.8   6.7  80.0 E-4
 32   529.4   539.0   6.7  80.0 E-5
 33   544.8   535.0   6.7  80.0 E-6
 34   560.5   534.8   6.7  80.0 E-7
 35   576.0   530.8   6.7  80.0 E-8
 36   585.7   538.8   1.9  88.9 E-9
 37   585.5   536.8   1.9  88.9 E-10
 38   585.4   535.0   1.9  88.9 E-11
 39   585.0   533.2   1.9  88.9 E-12
 40   584.4   528.0   1.9  88.9 E-13
 41   584.2   526.1   1.9  88.9 E-14
 42   584.1   524.2   1.9  88.9 E-15
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 43   583.8   522.2   1.9  88.9 E-16
 44   469.8   571.8   6.7  80.0 E-17
 45   485.4   567.7   6.7  80.0 E-18
 46   501.4   567.2   6.7  80.0 E-19
 47   517.1   563.1   6.7  80.0 E-20
 48   533.1   562.9   6.7  80.0 E-21
 49   548.2   559.0   6.7  80.0 E-22
 50   563.9   558.9   6.7  80.0 E-23
 51   579.5   555.2   6.7  80.0 E-24
 52   588.4   563.6   1.9  88.9 E-25
 53   588.2   561.6   1.9  88.9 E-26
 54   587.9   559.7   1.9  88.9 E-27
 55   587.6   557.8   1.9  88.9 E-28
 56   587.1   552.7   1.9  88.9 E-29
 57   586.9   550.7   1.9  88.9 E-30
 58   586.6   548.8   1.9  88.9 E-31
 59   586.2   547.0   1.9  88.9 E-32
 60   438.2   578.3   1.0  63.0 AC
==========================================
Źródła typu hala produkcyjna :
WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW  : 
 Nr   X1[m]  Y1[m]  X2[m]  Y2[m]  X3[m]  Y3[m]  X4[m]  Y4[m] h0[m] h[m]
=======================================================================
  1  460.6  556.9  585.6  540.1  583.2  521.4  458.0  538.2   0.0   6.2
  2  463.8  581.1  588.3  564.7  585.9  546.1  461.1  562.8   0.0   6.2
  3  458.1  535.5  458.0  533.0  459.4  532.9  459.5  535.5   0.0   2.5
=======================================================================
POZIOMY HAŁASU i IZOLACYJNOść PRZEGRóD
 Nr źródła            A   63    125   250   500  1000  2000  4000  8000 wsp.odb.
================================================================================
  1  sc.1  L wew   68.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R sc   25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     sc.2  L wew   68.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R sc   25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     sc.3  L wew   68.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R sc   25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     sc.4  L wew   68.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R sc   25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     dach  L wew   68.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R d    25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
================================================================================
 Nr źródła            A   63    125   250   500  1000  2000  4000  8000 wsp.odb.
================================================================================
  2  sc.1  L wew   68.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R sc   25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     sc.2  L wew   68.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R sc   25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     sc.3  L wew   68.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R sc   25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     sc.4  L wew   68.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R sc   25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     dach  L wew   68.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R d    25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
================================================================================
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 Nr źródła            A   63    125   250   500  1000  2000  4000  8000 wsp.odb.
================================================================================
  3  sc.1  L wew   97.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R sc   18.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     sc.2  L wew   97.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R sc   18.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     sc.3  L wew   97.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R sc   18.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     sc.4  L wew   97.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R sc   18.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     dach  L wew   97.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R d    18.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
================================================================================
Ekrany akustyczne : 
WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW  : 
 Nr   X1[m]  Y1[m]  X2[m]  Y2[m]  X3[m]  Y3[m]  X4[m]  Y4[m] h0[m] h[m]
=======================================================================
  1  434.6  581.3  439.0  581.2  438.9  578.8  434.6  578.8   0.0   3.5
  2  461.1  562.7  469.3  561.6  468.9  555.8  460.8  556.9   0.0   4.0
  3  462.6  536.0  457.9  501.9  487.8  497.9  492.5  532.2   0.0   4.0
  4  514.1  527.4  511.5  507.0  541.4  503.4  543.8  524.0   0.0   4.0
  5  510.6  503.8  509.1  490.2  540.0  486.4  541.0  500.0   0.0   4.0
  6  493.4  507.0  492.6  495.7  505.8  494.7  506.7  505.9   0.0   4.5
  7  438.6  482.8  436.5  468.3  449.1  466.5  451.0  481.6   0.0   7.0
  8  456.9  492.6  455.7  482.7  503.6  477.0  504.7  486.2   0.0   5.0
  9  441.2  456.1  440.1  449.7  463.4  445.9  464.5  452.4   0.0   5.0
 10  464.6  452.5  463.2  444.8  487.8  439.2  488.7  446.8   0.0   5.0
 11  491.5  478.4  487.6  439.0  500.0  438.0  503.7  477.0   0.0   5.0
=======================================================================
WSPÓŁCZYNNIKI ODBICIA DLA ŚCIAN
 Nr   ściana 1  ściana 2  ściana 3  ściana 4       dach
=======================================================
  1     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000
  2     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000
  3     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000
  4     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000
  5     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000
  6     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000
  7     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000
  8     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000
  9     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000
 10     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000
 11     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000
=======================================================
Punkty obserwacji
 Nr  Symbol    X[m]    Y[m]  z[m]
---------------------------------  1          445.0    782.9   4.0
  2          162.2    673.7   4.0
---------------------------------
