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H4
Program LEQ Professional v. 6-2019 dla Windows   
***********************************************  
Projekt:   
Hałas Kamień (Bystrek)\NOC
Dane do obliczeń :   
******************
Źródła punktowe
 Nr    X[m]    Y[m]  z[m]   Pma Symbol
==========================================
  1   442.6   582.3   1.0  80.5 EP28
  2   452.9   553.8   1.0  76.5 EP29
  3   457.2   547.0   1.0  72.2 EP30
  4   457.2   545.4   1.0  82.2 EP31
  5   457.0   546.6   1.0  79.4 EP32
  6   466.6   547.6   6.7  80.0 E-1
  7   482.2   543.6   6.7  80.0 E-2
  8   497.9   543.1   6.7  80.0 E-3
  9   513.8   538.8   6.7  80.0 E-4
 10   529.4   539.0   6.7  80.0 E-5
 11   544.8   535.0   6.7  80.0 E-6
 12   560.5   534.8   6.7  80.0 E-7
 13   576.0   530.8   6.7  80.0 E-8
 14   469.8   571.8   6.7  80.0 E-17
 15   485.4   567.7   6.7  80.0 E-18
 16   501.4   567.2   6.7  80.0 E-19
 17   517.1   563.1   6.7  80.0 E-20
 18   533.1   562.9   6.7  80.0 E-21
 19   548.2   559.0   6.7  80.0 E-22
 20   563.9   558.9   6.7  80.0 E-23
 21   579.5   555.2   6.7  80.0 E-24
 22   438.2   578.3   1.0  63.0 AC
==========================================
Źródła typu hala produkcyjna :
WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW  : 
 Nr   X1[m]  Y1[m]  X2[m]  Y2[m]  X3[m]  Y3[m]  X4[m]  Y4[m] h0[m] h[m]
=======================================================================
  1  460.6  556.9  585.6  540.1  583.2  521.4  458.0  538.2   0.0   6.2
  2  463.8  581.1  588.3  564.7  585.9  546.1  461.1  562.8   0.0   6.2
  3  458.1  535.5  458.0  533.0  459.4  532.9  459.5  535.5   0.0   2.5
=======================================================================
POZIOMY HAŁASU i IZOLACYJNOść PRZEGRóD
 Nr źródła            A   63    125   250   500  1000  2000  4000  8000 wsp.odb.
================================================================================
  1  sc.1  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R sc   25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     sc.2  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R sc   25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     sc.3  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R sc   25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
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     sc.4  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R sc   25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     dach  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R d    25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
================================================================================
 Nr źródła            A   63    125   250   500  1000  2000  4000  8000 wsp.odb.
================================================================================
  2  sc.1  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R sc   25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     sc.2  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R sc   25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     sc.3  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R sc   25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     sc.4  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R sc   25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     dach  L wew    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R d    25.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
================================================================================
 Nr źródła            A   63    125   250   500  1000  2000  4000  8000 wsp.odb.
================================================================================
  3  sc.1  L wew   97.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R sc   18.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     sc.2  L wew   97.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R sc   18.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     sc.3  L wew   97.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R sc   18.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     sc.4  L wew   97.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R sc   18.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     dach  L wew   97.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   1.0000
            R d    18.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
================================================================================
Ekrany akustyczne : 
WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW  : 
 Nr   X1[m]  Y1[m]  X2[m]  Y2[m]  X3[m]  Y3[m]  X4[m]  Y4[m] h0[m] h[m]
=======================================================================
  1  434.6  581.3  439.0  581.2  438.9  578.8  434.6  578.8   0.0   3.5
  2  461.1  562.7  469.3  561.6  468.9  555.8  460.8  556.9   0.0   4.0
  3  462.6  536.0  457.9  501.9  487.8  497.9  492.5  532.2   0.0   4.0
  4  514.1  527.4  511.5  507.0  541.4  503.4  543.8  524.0   0.0   4.0
  5  510.6  503.8  509.1  490.2  540.0  486.4  541.0  500.0   0.0   4.0
  6  493.4  507.0  492.6  495.7  505.8  494.7  506.7  505.9   0.0   4.5
  7  438.6  482.8  436.5  468.3  449.1  466.5  451.0  481.6   0.0   7.0
  8  456.9  492.6  455.7  482.7  503.6  477.0  504.7  486.2   0.0   5.0
  9  441.2  456.1  440.1  449.7  463.4  445.9  464.5  452.4   0.0   5.0
 10  464.6  452.5  463.2  444.8  487.8  439.2  488.7  446.8   0.0   5.0
 11  491.5  478.4  487.6  439.0  500.0  438.0  503.7  477.0   0.0   5.0
=======================================================================
WSPÓŁCZYNNIKI ODBICIA DLA ŚCIAN
 Nr   ściana 1  ściana 2  ściana 3  ściana 4       dach
=======================================================
  1     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000
  2     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000
  3     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000
  4     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000
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  5     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000
  6     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000
  7     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000
  8     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000
  9     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000
 10     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000
 11     1.0000    1.0000    1.0000    1.0000     1.0000
=======================================================
Punkty obserwacji
 Nr  Symbol    X[m]    Y[m]  z[m]
---------------------------------  1          445.0    782.9   4.0
  2          162.2    673.7   4.0
---------------------------------
