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Ustalenie zakresu obliczeń

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 45

	Zakres pełny
	Zakres skrócony

	amoniak
	tlenek węgla

	siarkowodór
	dwutlenek siarki

	pył PM-10
	benzo/a/piren

	tlenki azotu jako NO2
	

	pył PM-2,5
	


Kryterium obliczania opadu pyłu

Analizowano emisję pyłu z 45 emitorów.

0,0667/n*Sh3,15 =     10,61 [mg/s]

Suma emisji średniorocznej pyłu =  73,9  > 10,61  [mg/s]

Łączna emisja roczna  =  2,33  < 10 000 [Mg]

Należy obliczyć opad pyłu.

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  (30xmm)

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =     57,2 [m]

Emitor: K-2d

Należy analizować obszar o promieniu 1716 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia.
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