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Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Dane emitorów punktowych

	Symbol
	Wysokość

emitora
	Średnica

emitora
	Prędkość

gazów
	Temperatura

gazów
	Maksymalne wyniesienie gazów
	Usytuowanie emitora

	
	[m]
	[m]
	[m/s]
	[K]
	[m]
	X  [m]
	Y  [m]

	 E-1
	   6,7 
	   0,8  
	  11,33 
	    293   
	   19,9
	   466,4
	   547,4

	 E-2
	   6,7 
	   0,8  
	  11,33 
	    293   
	   19,9
	   482,3
	   543,2

	 E-3
	   6,7 
	   0,8  
	  11,33 
	    293   
	   19,9
	   498,2
	   543,2

	 E-4
	   6,7 
	   0,8  
	  11,33 
	    293   
	   19,9
	   513,7
	   538,8

	 E-5
	   6,7 
	   0,8  
	  11,33 
	    293   
	   19,9
	   529,6
	   539,4

	 E-6
	   6,7 
	   0,8  
	  11,33 
	    293   
	   19,9
	   544,5
	   535  

	 E-7
	   6,7 
	   0,8  
	  11,33 
	    293   
	   19,9
	   560,1
	   534,7

	 E-8
	   6,7 
	   0,8  
	  11,33 
	    293   
	   19,9
	   576,3
	   530,5

	 E-9
	   1,9 
	   1,4  
	   8,43 B
	    293   
	    0,0
	   585,5
	   539,1

	 E-10
	   1,9 
	   1,4  
	   8,43 B
	    293   
	    0,0
	   585,3
	   537,2

	 E-11
	   1,9 
	   1,4  
	   8,43 B
	    293   
	    0,0
	   584,8
	   534,9

	 E-12
	   1,9 
	   1,4  
	   8,43 B
	    293   
	    0,0
	   585  
	   533,4

	 E-13
	   1,9 
	   1,4  
	   8,43 B
	    293   
	    0,0
	   584  
	   527,7

	 E-14
	   1,9 
	   1,4  
	   8,43 B
	    293   
	    0,0
	   584  
	   526  

	 E-15
	   1,9 
	   1,4  
	   8,43 B
	    293   
	    0,0
	   583,8
	   524,3

	 E-16
	   1,9 
	   1,4  
	   8,43 B
	    293   
	    0,0
	   584  
	   522,6

	 E-17
	   6,7 
	   0,8  
	  11,33 
	    293   
	   19,9
	   470,2
	   571,8

	 E-18
	   6,7 
	   0,8  
	  11,33 
	    293   
	   19,9
	   485,8
	   567,4

	 E-19
	   6,7 
	   0,8  
	  11,33 
	    293   
	   19,9
	   501  
	   567,7

	 E-20
	   6,7 
	   0,8  
	  11,33 
	    293   
	   19,9
	   516,6
	   563,9

	 E-21
	   6,7 
	   0,8  
	  11,33 
	    293   
	   19,9
	   533,1
	   563,2

	 E-22
	   6,7 
	   0,8  
	  11,33 
	    293   
	   19,9
	   548  
	   559,1

	 E-23
	   6,7 
	   0,8  
	  11,33 
	    293   
	   19,9
	   563,6
	   559,1

	 E-24
	   6,7 
	   0,8  
	  11,33 
	    293   
	   19,9
	   579,8
	   555  

	 E-25
	   1,9 
	   1,4  
	   8,43 B
	    293   
	    0,0
	   588,2
	   563,9

	 E-26
	   1,9 
	   1,4  
	   8,43 B
	    293   
	    0,0
	   588  
	   562  

	 E-27
	   1,9 
	   1,4  
	   8,43 B
	    293   
	    0,0
	   587,6
	   559,6

	 E-28
	   1,9 
	   1,4  
	   8,43 B
	    293   
	    0,0
	   587,4
	   558  

	 E-29
	   1,9 
	   1,4  
	   8,43 B
	    293   
	    0,0
	   587  
	   552,9

	 E-30
	   1,9 
	   1,4  
	   8,43 B
	    293   
	    0,0
	   586,5
	   550,8

	 E-31
	   1,9 
	   1,4  
	   8,43 B
	    293   
	    0,0
	   586,5
	   549,1

	 E-32
	   1,9 
	   1,4  
	   8,43 B
	    293   
	    0,0
	   586,5
	   546,9

	 E-33
	   3,5 
	   0,15 
	   5    
	    393   
	    2,2
	   462  
	   538,2

	 E-34
	   3,5 
	   0,15 
	   5    
	    393   
	    2,2
	   490,9
	   552,8

	 E-35
	   3,5 
	   0,15 
	   5    
	    393   
	    2,2
	   512,1
	   531,2

	 E-36
	   3,5 
	   0,15 
	   5    
	    393   
	    2,2
	   535,6
	   547,1

	 E-37
	   3,5 
	   0,15 
	   5    
	    393   
	    2,2
	   550,2
	   525,5

	 E-38
	   3,5 
	   0,15 
	   5    
	    393   
	    2,2
	   578,2
	   540,7

	 E-39
	   3,5 
	   0,15 
	   5    
	    393   
	    2,2
	   471,5
	   561  

	 E-40
	   3,5 
	   0,15 
	   5    
	    393   
	    2,2
	   497,8
	   576,6

	 E-41
	   3,5 
	   0,15 
	   5    
	    393   
	    2,2
	   517,5
	   555,6

	 E-42
	   3,5 
	   0,15 
	   5    
	    393   
	    2,2
	   541,3
	   571,2

	 E-43
	   3,5 
	   0,15 
	   5    
	    393   
	    2,2
	   554,4
	   550,2

	 E-44
	   3,5 
	   0,15 
	   5    
	    393   
	    2,2
	   582  
	   564,8

	 E-45
	   2,5 
	   0,05 
	   5    B
	    393   
	    0,0
	   459,4
	   534,4


Legenda: 

   Z - emitor zadaszony, B - emitor poziomy (wylot boczny).

   W przypadku emitorów poziomych i zadaszonych przyjmuje się, że wyniesienie gazów odlotowych wynosi zero.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: Kalisz, wysokość anemometru  14   m.      

	Parametr
	Sezon roczny
	Sezon grzewczy
	Sezon letni

	Temperatura [K]
	281
	275
	287


Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,21 m.

Sieć obliczeniowa:

 X od 0 do 1000 m, skok 20 m, Y od 0 do 1000 m,  skok 20 m.

Okresy obliczeniowe

	Nr okresu
	Róża wiatrów
	Ułamek udziału okresu w roku
	Czas trwania,   godzin

	1
	roczna
	0,851598
	7460

	2
	roczna
	0,011416
	100
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