[bookmark: bookmark0]Program LEQ Professional - dane do obliczeń
H4
Program LEQ Professional v. 6-2019 dla Windows
Projekt:
Hałas Kamień\Oddziaływanie skumulowane\NOC
Dane do obliczeń :
Źródła punktowe
	Nr
	X[m]
	Y[m]
	z[m]
	Pma
	Symbol

	1
	442.6
	582.3
	1.0
	80.5
	EP28

	2
	452.9
	553.8
	1.0
	76.5
	EP29

	3
	457.2
	547.0
	1.0
	72.2
	EP30

	4
	457.2
	545.4
	1.0
	82.2
	EP31

	5
	457.0
	546.6
	1.0
	79.4
	EP32

	6
	466.6
	547.6
	6.7
	80.0
	E-1

	7
	482.2
	543.6
	6.7
	80.0
	E-2

	8
	497.9
	543.1
	6.7
	80.0
	E-3

	9
	513.8
	538.8
	6.7
	80.0
	E-4

	10
	529.4
	539.0
	6.7
	80.0
	E-5

	11
	544.8
	535.0
	6.7
	80.0
	E-6

	12
	560.5
	534.8
	6.7
	80.0
	E-7

	13
	576.0
	530.8
	6.7
	80.0
	E-8

	14
	469.8
	571.8
	6.7
	80.0
	E-17

	15
	485.4
	567.7
	6.7
	80.0
	E-18

	16
	501.4
	567.2
	6.7
	80.0
	E-19

	17
	517.1
	563.1
	6.7
	80.0
	E-20

	18
	533.1
	562.9
	6.7
	80.0
	E-21

	19
	548.2
	559.0
	6.7
	80.0
	E-22

	20
	563.9
	558.9
	6.7
	80.0
	E-23

	21
	579.5
	555.2
	6.7
	80.0
	E-24

	22
	438.2
	578.3
	1.0
	63.0
	AC

	23
	312.6
	349.8
	7.0
	80.0
	e-1

	24
	313.8
	343.2
	7.0
	80.0
	e-2

	25
	312.0
	336.6
	7.0
	80.0
	e-3

	26
	313.8
	330.0
	7.0
	80.0
	e-4

	27
	312.4
	322.4
	7.0
	80.0
	e-5

	28
	314.0
	316.2
	7.0
	80.0
	e-6

	29
	312.8
	309.2
	7.0
	80.0
	e-7

	30
	314.2
	302.4
	7.0
	80.0
	e-8

	31
	311.8
	295.4
	7.0
	80.0
	e-9

	32
	314.4
	289.0
	7.0
	80.0
	e-10

	33
	312.8
	281.2
	7.0
	80.0
	e-11

	34
	314.4
	275.2
	7.0
	80.0
	e-12

	35
	312.6
	268.2
	7.0
	80.0
	e-13

	36
	314.0
	261.4
	7.0
	80.0
	e-14

	37
	312.0
	255.0
	7.0
	80.0
	e-15

	38
	314.0
	247.6
	7.0
	80.0
	e-16

	39
	312.2
	241.2
	7.0
	80.0
	e-17

	40
	314.2
	233.6
	7.0
	80.0
	e-18




	41
	339.6
	349.8
	7.0
	80.0 e-27

	42
	338.2
	342.6
	7.0
	80.0 e-28

	43
	339.8
	336.4
	7.0
	80.0 e-29

	44
	338.4
	329.2
	7.0
	80.0 e-30

	45
	339.8
	322.2
	7.0
	80.0 e-31

	46
	338.2
	315.6
	7.0
	80.0 e-32

	47
	339.8
	309.0
	7.0
	80.0 e-33

	48
	338.4
	301.6
	7.0
	80.0 e-34

	49
	339.8
	295.0
	7.0
	80.0 e-35

	50
	338.4
	289.2
	7.0
	80.0 e-36

	51
	340.0
	281.6
	7.0
	80.0 e-37

	52
	338.4
	274.2
	7.0
	80.0 e-38

	53
	339.6
	268.2
	7.0
	80.0 e-39

	54
	338.4
	261.4
	7.0
	80.0 e-40

	55
	340.2
	254.4
	7.0
	80.0 e-41

	56
	338.6
	247.6
	7.0
	80.0 e-42

	57
	340.4
	240.6
	7.0
	80.0 e-43

	58
	338.8
	233.6
	7.0
	80.0 e-44



Źródła typu hala produkcyjna :
WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW :
	Nr X1[m]
	Y1[m] X2[m] Y2[m] X3[m] Y3[m] X4[m] Y4[m] h0[m] h[m]

	1 460.6
	556.9 585.6 540.1 583.2 521.4 458.0 538.2	0.0	6.2

	2 463.8
3 458.1
	581.1	588.3	564.7	585.9	546.1	461.1	562.8	0.0	6.2
535.5	458.0	533.0	459.4	532.9	459.5	535.5	0.0	2.5

	4 303.4
5 328.6
	355.6	303.4	227.2	323.2	227.0	322.8	355.6	0.0	6.5
355.4	329.2	227.2	349.4	227.2	349.4	355.6	0.0	6.5

	6 350.6
	351.7 350.6 348.0 352.4 348.0 352.4 351.6	0.0	2.5



POZIOMY HAŁASU i IZOLACYJNOść PRZEGRóD
	Nr
	źródła
	
	A
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	wsp.odb.

	———
1
	sc.1
	L wew
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	————————
1.0000

	
	
	R sc
	25.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.2
	L wew
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	25.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.3
	L wew
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	25.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.4
	L wew
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	25.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	dach
	L wew
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R d
	25.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	Nr
	źródła
	
	A
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	wsp.odb.

	2
	sc.1
	L wew
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	25.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.2
	L wew
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	25.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.3
	L wew
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	25.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.4
	L wew
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	25.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	




	
	dach
	L wew
R d
	0.0
25.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	1.0000

	———
Nr
	źródła
	
	A
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	———————— wsp.odb.

	———
3
	sc.1
	L wew
	97.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	————————
1.0000

	
	
	R sc
	18.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.2
	L wew
	97.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	18.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.3
	L wew
	97.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	18.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.4
	L wew
	97.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	18.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	dach
	L wew
	97.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R d
	18.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	———
Nr
	źródła
	
	A
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	wsp.odb.

	———
4
	sc.1
	L wew
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	48.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.2
	L wew
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	48.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.3
	L wew
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	48.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.4
	L wew
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	48.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	dach
	L wew
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R d
	27.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	———
Nr
	źródła
	
	A
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	———————— wsp.odb.

	———
5
	sc.1
	L wew
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	————————
1.0000

	
	
	R sc
	48.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.2
	L wew
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	48.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.3
	L wew
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	48.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.4
	L wew
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	48.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	dach
	L wew
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R d
	27.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	———
Nr
	źródła
	
	A
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	wsp.odb.

	———
6
	sc.1
	L wew
	98.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	27.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.2
	L wew
	98.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	27.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.3
	L wew
	98.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	27.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.4
	L wew
	98.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	27.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	dach
	L wew
	98.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R d
	27.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	




	Ekrany akustyczne :
WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW
	Y2[m]
	X3[m]
	Y3[m]
	X4[m]
	Y4[m]
	h0[m]
	h[m]
	Symbol

	Nr
	X1[m]
	Y1[m]
	X2[m]
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	434.6
	581.3
	439.0
	581.2
	438.9
	578.8
	434.6
	578.8
	0.0
	3.5
	|

	2
	461.1
	562.7
	469.3
	561.6
	468.9
	555.8
	460.8
	556.9
	0.0
	4.0
	|

	3
	462.6
	536.0
	457.9
	501.9
	487.8
	497.9
	492.5
	532.2
	0.0
	4.0
	|

	4
	514.1
	527.4
	511.5
	507.0
	541.4
	503.4
	543.8
	524.0
	0.0
	4.0
	|

	5
	510.6
	503.8
	509.1
	490.2
	540.0
	486.4
	541.0
	500.0
	0.0
	4.0
	|

	6
	493.4
	507.0
	492.6
	495.7
	505.8
	494.7
	506.7
	505.9
	0.0
	4.5
	|

	7
	438.6
	482.8
	436.5
	468.3
	449.1
	466.5
	451.0
	481.6
	0.0
	7.0
	|

	8
	456.9
	492.6
	455.7
	482.7
	503.6
	477.0
	504.7
	486.2
	0.0
	5.0
	|

	9
	441.2
	456.1
	440.1
	449.7
	463.4
	445.9
	464.5
	452.4
	0.0
	5.0
	|

	10
	464.6
	452.5
	463.2
	444.8
	487.8
	439.2
	488.7
	446.8
	0.0
	5.0
	|

	11
	491.5
	478.4
	487.6
	439.0
	500.0
	438.0
	503.7
	477.0
	0.0
	5.0
	|

	12
	382.0
	378.0
	382.0
	366.6
	397.9
	366.6
	397.7
	378.4
	0.0
	8.0
	|

	13
	386.7
	366.6
	398.0
	366.6
	398.0
	362.7
	386.8
	362.6
	0.0
	8.0
	|



WSPÓŁCZYNNIKI ODBICIA DLA ŚCIAN
	Nr
	ściana 1
	ściana 2
	ściana 3
	ściana 4
	dach

	1
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	2
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	3
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	4
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	5
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	6
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	7
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	8
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	9
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	10
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	11
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	12
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	13
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000



Punkty obserwacji
Nr Symbol X[m] Y[m] z[m]
1	445.0	782.9	4.0
2	162.2	673.7	4.0
