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Program LEQ Professional v. 6-2019 dla Windows
Projekt:
Hałas Kamień\Oddziaływanie skumulowane\DZIEŃ
Dane do obliczeń :
Źródła punktowe
	Nr
	X[m]
	Y[m]
	z[m]
	Pma
	Symbol

	1
	449.8
	579.4
	1.0
	68.4
	EP1

	2
	452.4
	561.0
	1.0
	63.2
	EP2

	3
	454.8
	540.1
	1.0
	70.2
	EP3

	4
	456.5
	539.4
	1.0
	60.2
	EP4

	5
	456.0
	540.1
	1.0
	88.0
	EP5

	6
	455.5
	539.4
	1.0
	67.4
	EP6

	7
	467.3
	582.8
	1.0
	68.4
	EP7

	8
	529.0
	574.6
	1.0
	68.4
	EP8

	9
	586.1
	567.0
	1.0
	68.4
	EP9

	10
	592.3
	543.7
	1.0
	68.4
	EP10

	11
	587.5
	532.4
	1.0
	60.2
	EP11

	12
	588.5
	530.2
	1.0
	70.2
	EP12

	13
	588.7
	531.7
	1.0
	67.4
	EP13

	14
	434.6
	583.8
	1.0
	68.0
	EP14

	15
	458.6
	564.6
	1.0
	70.2
	EP15

	16
	459.6
	563.4
	1.0
	60.2
	EP16

	17
	458.6
	563.4
	1.0
	80.2
	EP17

	18
	458.4
	563.8
	1.0
	67.4
	EP18

	19
	451.0
	570.6
	1.0
	68.4
	EP19

	20
	443.8
	562.2
	1.0
	60.2
	EP20

	21
	443.3
	560.5
	1.0
	70.2
	EP21

	22
	443.0
	561.4
	1.0
	67.4
	EP22

	23
	442.6
	582.3
	1.0
	71.4
	EP23

	24
	452.9
	553.8
	1.0
	67.5
	EP24

	25
	457.2
	547.0
	1.0
	63.2
	EP25

	26
	457.2
	545.4
	1.0
	73.2
	EP26

	27
	457.0
	546.6
	1.0
	70.4
	EP27

	28
	466.6
	547.6
	6.7
	80.0
	E-1

	29
	482.2
	543.6
	6.7
	80.0
	E-2

	30
	497.9
	543.1
	6.7
	80.0
	E-3

	31
	513.8
	538.8
	6.7
	80.0
	E-4

	32
	529.4
	539.0
	6.7
	80.0
	E-5

	33
	544.8
	535.0
	6.7
	80.0
	E-6

	34
	560.5
	534.8
	6.7
	80.0
	E-7

	35
	576.0
	530.8
	6.7
	80.0
	E-8

	36
	585.7
	538.8
	1.9
	88.9
	E-9

	37
	585.5
	536.8
	1.9
	88.9
	E-10

	38
	585.4
	535.0
	1.9
	88.9
	E-11

	39
	585.0
	533.2
	1.9
	88.9
	E-12

	40
	584.4
	528.0
	1.9
	88.9
	E-13




	41
	584.2
	526.1
	1.9
	88.9 E-14

	42
	584.1
	524.2
	1.9
	88.9
	E-15

	43
	583.8
	522.2
	1.9
	88.9
	E-16

	44
	469.8
	571.8
	6.7
	80.0
	E-17

	45
	485.4
	567.7
	6.7
	80.0
	E-18

	46
	501.4
	567.2
	6.7
	80.0
	E-19

	47
	517.1
	563.1
	6.7
	80.0
	E-20

	48
	533.1
	562.9
	6.7
	80.0
	E-21

	49
	548.2
	559.0
	6.7
	80.0
	E-22

	50
	563.9
	558.9
	6.7
	80.0
	E-23

	51
	579.5
	555.2
	6.7
	80.0
	E-24

	52
	588.4
	563.6
	1.9
	88.9
	E-25

	53
	588.2
	561.6
	1.9
	88.9
	E-26

	54
	587.9
	559.7
	1.9
	88.9
	E-27

	55
	587.6
	557.8
	1.9
	88.9
	E-28

	56
	587.1
	552.7
	1.9
	88.9
	E-29

	57
	586.9
	550.7
	1.9
	88.9
	E-30

	58
	586.6
	548.8
	1.9
	88.9
	E-31

	59
	586.2
	547.0
	1.9
	88.9
	E-32

	60
	438.2
	578.3
	1.0
	63.0
	AC

	61
	440.4
	463.2
	0.5
	61.5
	E-33

	62
	454.0
	475.6
	0.5
	54.2
	E-34

	63
	454.0
	474.0
	0.5
	59.4
	E-35

	64
	454.4
	474.8
	0.5
	59.4
	E-36

	65
	306.2
	367.0
	1.0
	66.2
	ep1

	66
	325.4
	356.2
	1.0
	70.2
	ep2

	67
	325.2
	354.8
	1.0
	60.2
	ep3

	68
	326.2
	355.2
	1.0
	72.0
	ep4

	69
	325.2
	355.6
	1.0
	67.4
	ep5

	70
	347.6
	363.8
	1.0
	68.4
	ep6

	71
	355.8
	340.6
	1.0
	68.4
	ep7

	72
	356.8
	299.2
	1.0
	68.4
	ep8

	73
	356.8
	239.2
	1.0
	66.2
	ep9

	74
	339.0
	221.8
	1.0
	60.2
	ep10

	75
	340.0
	223.6
	1.0
	70.2
	ep11

	76
	340.8
	222.4
	1.0
	67.4
	ep12

	77
	344.8
	376.0
	1.0
	63.2
	ep13

	78
	339.0
	369.6
	1.0
	70.2
	ep14

	79
	339.0
	368.0
	1.0
	60.2
	ep15

	80
	339.8
	369.0
	1.0
	67.2
	ep16

	81
	338.4
	369.0
	1.0
	67.4
	ep17

	82
	308.2
	363.0
	1.0
	65.0
	ep18

	83
	311.8
	357.4
	1.0
	60.2
	ep19

	84
	313.8
	357.6
	1.0
	70.2
	ep20

	85
	313.0
	357.6
	1.0
	67.4
	ep21

	86
	305.2
	371.6
	1.0
	66.2
	ep22

	87
	319.2
	357.2
	1.0
	60.2
	ep23

	88
	320.0
	356.8
	1.0
	70.2
	ep24

	89
	319.6
	357.4
	1.0
	67.4
	ep25

	90
	312.6
	349.8
	7.0
	80.0
	e-1

	91
	313.8
	343.2
	7.0
	80.0
	e-2

	92
	312.0
	336.6
	7.0
	80.0
	e-3

	93
	313.8
	330.0
	7.0
	80.0
	e-4

	94
	312.4
	322.4
	7.0
	80.0
	e-5

	95
	314.0
	316.2
	7.0
	80.0
	e-6

	96
	312.8
	309.2
	7.0
	80.0
	e-7



	97
	314.2
	302.4
	7.0
	80.0 e-8

	98
	311.8
	295.4
	7.0
	80.0
	e-9

	99
	314.4
	289.0
	7.0
	80.0
	e-10

	100
	312.8
	281.2
	7.0
	80.0
	e-11

	101
	314.4
	275.2
	7.0
	80.0
	e-12

	102
	312.6
	268.2
	7.0
	80.0
	e-13

	103
	314.0
	261.4
	7.0
	80.0
	e-14

	104
	312.0
	255.0
	7.0
	80.0
	e-15

	105
	314.0
	247.6
	7.0
	80.0
	e-16

	106
	312.2
	241.2
	7.0
	80.0
	e-17

	107
	314.2
	233.6
	7.0
	80.0
	e-18

	108
	305.6
	226.8
	1.5
	89.0
	e-19

	109
	307.6
	226.8
	1.5
	89.0
	e-20

	110
	308.8
	226.8
	1.5
	89.0
	e-21

	111
	310.8
	226.7
	1.5
	89.0
	e-22

	112
	315.2
	226.7
	1.5
	89.0
	e-23

	113
	317.1
	226.7
	1.5
	89.0
	e-24

	114
	318.4
	226.7
	1.5
	89.0
	e-25

	115
	320.3
	226.7
	1.5
	89.0
	e-26

	116
	339.6
	349.8
	7.0
	80.0
	e-27

	117
	338.2
	342.6
	7.0
	80.0
	e-28

	118
	339.8
	336.4
	7.0
	80.0
	e-29

	119
	338.4
	329.2
	7.0
	80.0
	e-30

	120
	339.8
	322.2
	7.0
	80.0
	e-31

	121
	338.2
	315.6
	7.0
	80.0
	e-32

	122
	339.8
	309.0
	7.0
	80.0
	e-33

	123
	338.4
	301.6
	7.0
	80.0
	e-34

	124
	339.8
	295.0
	7.0
	80.0
	e-35

	125
	338.4
	289.2
	7.0
	80.0
	e-36

	126
	340.0
	281.6
	7.0
	80.0
	e-37

	127
	338.4
	274.2
	7.0
	80.0
	e-38

	128
	339.6
	268.2
	7.0
	80.0
	e-39

	129
	338.4
	261.4
	7.0
	80.0
	e-40

	130
	340.2
	254.4
	7.0
	80.0
	e-41

	131
	338.6
	247.6
	7.0
	80.0
	e-42

	132
	340.4
	240.6
	7.0
	80.0
	e-43

	133
	338.8
	233.6
	7.0
	80.0
	e-44

	134
	332.4
	226.8
	1.5
	89.0
	e-45

	135
	334.3
	226.8
	1.5
	89.0
	e-46

	136
	335.6
	226.8
	1.5
	89.0
	e-47

	137
	337.4
	226.9
	1.5
	89.0
	e-48

	138
	341.9
	226.8
	1.5
	89.0
	e-49

	139
	343.2
	226.9
	1.5
	89.0
	e-50

	140
	345.1
	226.9
	1.5
	89.0
	e-51

	141
	346.3
	226.9
	1.5
	89.0
	e-52



Źródła typu hala produkcyjna :
WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW :
	Nr
	X1[m]
	Y1[m]
	X2[m]
	Y2[m]
	X3[m]
	Y3[m]
	X4[m]
	Y4[m]
	h0[m]
	h[m]

	1
	460.6
	556.9
	585.6
	540.1
	583.2
	521.4
	458.0
	538.2
	0.0
	————
6.2

	2
	463.8
	581.1
	588.3
	564.7
	585.9
	546.1
	461.1
	562.8
	0.0
	6.2

	3
	458.1
	535.5
	458.0
	533.0
	459.4
	532.9
	459.5
	535.5
	0.0
	2.5

	4
	303.4
	355.6
	303.4
	227.2
	323.2
	227.0
	322.8
	355.6
	0.0
	6.5

	5
	328.6
	355.4
	329.2
	227.2
	349.4
	227.2
	349.4
	355.6
	0.0
	6.5




	6
	350.6
	351.7 350.6
	348.
	0 352
	.4 348
	.0 352.4
	351.6
	0.0
	2.5

	POZIOMY HAŁASU i
	IZOLACYJNOść
	PRZEGRóD
	
	
	
	
	
	

	Nr
	źródła
	
	A
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	wsp.odb.

	1
	sc.1
	L wew
	68.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	25.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.2
	L wew
	68.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	25.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.3
	L wew
	68.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	25.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.4
	L wew
	68.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	25.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	dach
	L wew
	68.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R d
	25.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	———
Nr
	źródła
	
	A
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	———————— wsp.odb.

	———
2
	sc.1
	L wew
	68.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	————————
1.0000

	
	
	R sc
	25.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.2
	L wew
	68.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	25.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.3
	L wew
	68.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	25.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.4
	L wew
	68.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	25.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	dach
	L wew
	68.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R d
	25.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	Nr
	źródła
	
	A
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	wsp.odb.

	3
	sc.1
	L wew
	97.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	18.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.2
	L wew
	97.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	18.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.3
	L wew
	97.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	18.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.4
	L wew
	97.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	18.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	dach
	L wew
	97.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R d
	18.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	———
Nr
	źródła
	
	A
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	———————— wsp.odb.

	———
4
	sc.1
	L wew
	75.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	————————
1.0000

	
	
	R sc
	48.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.2
	L wew
	75.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	48.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.3
	L wew
	75.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	48.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	sc.4
	L wew
	75.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R sc
	48.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	

	
	dach
	L wew
	75.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.0000

	
	
	R d
	27.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	




	Nr źródła
	A 63	125	250	500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.

	5 sc.1 L wew
	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000

	R sc
sc.2 L wew
	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000

	R sc
sc.3 L wew
	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000

	R sc
sc.4 L wew
	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000

	R sc
dach L wew R d
	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	——————————————————
Nr źródła
	—————————————————————————————————————————————————————————————
A 63	125	250	500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.

	——————————————————
6 sc.1 L wew R sc
	—————————————————————————————————————————————————————————————
98.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	sc.2 L wew R sc
	98.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	sc.3 L wew R sc
	98.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	sc.4 L wew R sc
dach L wew R d
	98.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
98.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



Ekrany akustyczne :
WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW
	Nr X1[m] Y1[m]
	X2[m] Y2[m] X3[m] Y3[m] X4[m] Y4[m] h0[m] h[m]	Symbol

	——————————————————
1 434.6 581.3
2 461.1 562.7
	——————————————————————————————————————————————————————————————
439.0	581.2	438.9	578.8	434.6	578.8	0.0	3.5	|
469.3	561.6	468.9	555.8	460.8	556.9	0.0	4.0	|

	3 462.6 536.0
4 514.1 527.4
	457.9	501.9	487.8	497.9	492.5	532.2	0.0	4.0	|
511.5	507.0	541.4	503.4	543.8	524.0	0.0	4.0	|

	5 510.6 503.8
6 493.4 507.0
	509.1	490.2	540.0	486.4	541.0	500.0	0.0	4.0	|
492.6	495.7	505.8	494.7	506.7	505.9	0.0	4.5	|

	7 438.6 482.8
8 456.9 492.6
	436.5	468.3	449.1	466.5	451.0	481.6	0.0	7.0	|
455.7	482.7	503.6	477.0	504.7	486.2	0.0	5.0	|

	9 441.2 456.1
10 464.6 452.5
	440.1	449.7	463.4	445.9	464.5	452.4	0.0	5.0	|
463.2	444.8	487.8	439.2	488.7	446.8	0.0	5.0	|

	11 491.5 478.4
12 382.0 378.0
	487.6	439.0	500.0	438.0	503.7	477.0	0.0	5.0	|
382.0	366.6	397.9	366.6	397.7	378.4	0.0	8.0	|

	13 386.7 366.6
	398.0 366.6 398.0 362.7 386.8 362.6	0.0	8.0	|



WSPÓŁCZYNNIKI ODBICIA DLA ŚCIAN
	Nr
	ściana 1
	ściana 2
	ściana 3
	ściana 4
	dach

	—————
1
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	————————
1.0000

	2
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	3
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	4
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	5
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	6
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	7
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000



	8
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	9
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	10
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	11
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	12
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	13
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000



	Punkty obserwacji
Nr Symbol X[m]	Y[m]
	z[m]

	1	445.0	782.9
2	162.2	673.7
	4.0
4.0


