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Program LEQ Professional v. 6-2019 dla Windows
Projekt:
Hałas Kamień\DZIEŃ
Dane do obliczeń :
Źródła punktowe
	Nr
	X[m]
	Y[m]
	z[m]
	Pma
	Symbol

	1
	449.8
	579.4
	1.0
	68.4
	EP1

	2
	452.4
	561.0
	1.0
	63.2
	EP2

	3
	454.8
	540.1
	1.0
	70.2
	EP3

	4
	456.5
	539.4
	1.0
	60.2
	EP4

	5
	456.0
	540.1
	1.0
	88.0
	EP5

	6
	455.5
	539.4
	1.0
	67.4
	EP6

	7
	467.3
	582.8
	1.0
	68.4
	EP7

	8
	529.0
	574.6
	1.0
	68.4
	EP8

	9
	586.1
	567.0
	1.0
	68.4
	EP9

	10
	592.3
	543.7
	1.0
	68.4
	EP10

	11
	587.5
	532.4
	1.0
	60.2
	EP11

	12
	588.5
	530.2
	1.0
	70.2
	EP12

	13
	588.7
	531.7
	1.0
	67.4
	EP13

	14
	434.6
	583.8
	1.0
	68.0
	EP14

	15
	458.6
	564.6
	1.0
	70.2
	EP15

	16
	459.6
	563.4
	1.0
	60.2
	EP16

	17
	458.6
	563.4
	1.0
	80.2
	EP17

	18
	458.4
	563.8
	1.0
	67.4
	EP18

	19
	451.0
	570.6
	1.0
	68.4
	EP19

	20
	443.8
	562.2
	1.0
	60.2
	EP20

	21
	443.3
	560.5
	1.0
	70.2
	EP21

	22
	443.0
	561.4
	1.0
	67.4
	EP22

	23
	442.6
	582.3
	1.0
	71.4
	EP23

	24
	452.9
	553.8
	1.0
	67.5
	EP24

	25
	457.2
	547.0
	1.0
	63.2
	EP25

	26
	457.2
	545.4
	1.0
	73.2
	EP26

	27
	457.0
	546.6
	1.0
	70.4
	EP27

	28
	466.6
	547.6
	6.7
	80.0
	E-1

	29
	482.2
	543.6
	6.7
	80.0
	E-2

	30
	497.9
	543.1
	6.7
	80.0
	E-3

	31
	513.8
	538.8
	6.7
	80.0
	E-4

	32
	529.4
	539.0
	6.7
	80.0
	E-5

	33
	544.8
	535.0
	6.7
	80.0
	E-6

	34
	560.5
	534.8
	6.7
	80.0
	E-7

	35
	576.0
	530.8
	6.7
	80.0
	E-8

	36
	585.7
	538.8
	1.9
	88.9
	E-9

	37
	585.5
	536.8
	1.9
	88.9
	E-10

	38
	585.4
	535.0
	1.9
	88.9
	E-11

	39
	585.0
	533.2
	1.9
	88.9
	E-12

	40
	584.4
	528.0
	1.9
	88.9
	E-13




	41
	584.2
	526.1
	1.9
	88.9 E-14

	42
	584.1
	524.2
	1.9
	88.9 E-15

	43
	583.8
	522.2
	1.9
	88.9 E-16

	44
	469.8
	571.8
	6.7
	80.0 E-17

	45
	485.4
	567.7
	6.7
	80.0 E-18

	46
	501.4
	567.2
	6.7
	80.0 E-19

	47
	517.1
	563.1
	6.7
	80.0 E-20

	48
	533.1
	562.9
	6.7
	80.0 E-21

	49
	548.2
	559.0
	6.7
	80.0 E-22

	50
	563.9
	558.9
	6.7
	80.0 E-23

	51
	579.5
	555.2
	6.7
	80.0 E-24

	52
	588.4
	563.6
	1.9
	88.9 E-25

	53
	588.2
	561.6
	1.9
	88.9 E-26

	54
	587.9
	559.7
	1.9
	88.9 E-27

	55
	587.6
	557.8
	1.9
	88.9 E-28

	56
	587.1
	552.7
	1.9
	88.9 E-29

	57
	586.9
	550.7
	1.9
	88.9 E-30

	58
	586.6
	548.8
	1.9
	88.9 E-31

	59
	586.2
	547.0
	1.9
	88.9 E-32

	60
	438.2
	578.3
	1.0
	63.0 AC

	61
	440.4
	463.2
	0.5
	61.5 E-33

	62
	454.0
	475.6
	0.5
	54.2 E-34

	63
	454.0
	474.0
	0.5
	59.4 E-35

	64
	454.4
	474.8
	0.5
	59.4 E-36



Źródła typu hala produkcyjna :
WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW :
	Nr
	X1[m]
	Y1[m]
	X2[m]
	Y2[m]
	X3[m]
	Y3[m]
	X4[m]
	Y4[m]
	h0[m]
	h[m]

	1
	460.6
	556.9
	585.6
	540.1
	583.2
	521.4
	458.0
	538.2
	0.0
	6.2

	2
	463.8
	581.1
	588.3
	564.7
	585.9
	546.1
	461.1
	562.8
	0.0
	6.2

	3
	458.1
	535.5
	458.0
	533.0
	459.4
	532.9
	459.5
	535.5
	0.0
	2.5



	POZIOMY HAŁASU i IZOLACYJNOść
	PRZEGRóD

	Nr źródła
	A
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000 wsp.odb.

	1 sc.1 L wew
	68.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0	1.0000

	R sc
	25.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	sc.2 L wew
	68.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0	1.0000

	R sc
	25.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	sc.3 L wew
	68.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0	1.0000

	R sc
	25.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	sc.4 L wew
	68.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0	1.0000

	R sc
	25.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	dach L wew
	68.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0	1.0000

	R d
	25.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	—————————————————
Nr źródła
	A
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	——————————————
8000 wsp.odb.

	—————————————————
2 sc.1 L wew
	68.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	——————————————
0.0	1.0000

	R sc
	25.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	sc.2 L wew
	68.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0	1.0000

	R sc
	25.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	sc.3 L wew
	68.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0	1.0000




	R sc
	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	sc.4 L wew R sc
dach L wew R d
	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	Nr źródła
	A 63	125	250	500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.

	3 sc.1 L wew
	97.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000

	R sc
sc.2 L wew
	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
97.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000

	R sc
sc.3 L wew
	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
97.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000

	R sc
sc.4 L wew
	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
97.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000

	R sc
dach L wew R d
	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
97.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0000
18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



Ekrany akustyczne :
WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW
	Nr
	X1[m]
	Y1[m]
	X2[m]
	Y2[m]
	X3[m]
	Y3[m]
	X4[m]
	Y4[m] h0[m] h[m]
	Symbol

	1
	434.6
	581.3
	439.0
	581.2
	438.9
	578.8
	434.6
	578.8
	0.0
	3.5
	|

	2
	461.1
	562.7
	469.3
	561.6
	468.9
	555.8
	460.8
	556.9
	0.0
	4.0
	|

	3
	462.6
	536.0
	457.9
	501.9
	487.8
	497.9
	492.5
	532.2
	0.0
	4.0
	|

	4
	514.1
	527.4
	511.5
	507.0
	541.4
	503.4
	543.8
	524.0
	0.0
	4.0
	|

	5
	510.6
	503.8
	509.1
	490.2
	540.0
	486.4
	541.0
	500.0
	0.0
	4.0
	|

	6
	493.4
	507.0
	492.6
	495.7
	505.8
	494.7
	506.7
	505.9
	0.0
	4.5
	|

	7
	438.6
	482.8
	436.5
	468.3
	449.1
	466.5
	451.0
	481.6
	0.0
	7.0
	|

	8
	456.9
	492.6
	455.7
	482.7
	503.6
	477.0
	504.7
	486.2
	0.0
	5.0
	|

	9
	441.2
	456.1
	440.1
	449.7
	463.4
	445.9
	464.5
	452.4
	0.0
	5.0
	|

	10
	464.6
	452.5
	463.2
	444.8
	487.8
	439.2
	488.7
	446.8
	0.0
	5.0
	|

	11
	491.5
	478.4
	487.6
	439.0
	500.0
	438.0
	503.7
	477.0
	0.0
	5.0
	|



WSPÓŁCZYNNIKI ODBICIA DLA ŚCIAN
	Nr
	ściana 1
	ściana 2
	ściana 3
	ściana 4
	dach

	1
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	2
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	3
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	4
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	5
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	6
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	7
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	8
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	9
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	10
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000

	11
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000
	1.0000



Punkty obserwacji
Nr Symbol X[m] Y[m] z[m]
1	445.0	782.9	4.0
2	162.2	673.7	4.0
