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Ustalenie zakresu obliczeń

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 99

	Zakres pełny
	Zakres skrócony

	amoniak
	tlenek węgla

	siarkowodór
	

	pył PM-10
	

	pył PM-2,5
	

	tlenki azotu jako NO2
	

	dwutlenek siarki
	

	benzo/a/piren
	


Kryterium obliczania opadu pyłu

Analizowano emisję pyłu z 99 emitorów.

0,0667/n*Sh3,15 =     16,97 [mg/s]

Suma emisji średniorocznej pyłu =  254,6  > 16,97  [mg/s]

Łączna emisja roczna  =  8  < 10 000 [Mg]

Należy obliczyć opad pyłu.

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  (30xmm)

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =     59,6 [m]

Emitor: K1d

Należy analizować obszar o promieniu 1788 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia.
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