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W związku z otrzymaniem wezwania do uzupełnienia z dnia 25 listopada 2024 r., znak GPRiOŚ.6220.11.6.2024, poniżej przesyłam niezbędne informacje.

1. Pytanie: z k.i.p. wynika, że ścieki bytowe będą gromadzone w zbiornikach bezodpływowych. Proszę podać ich lokalizację oraz sposób posadowienia. Mając na uwadze planowane rozwiązanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej proszę wykazać, że planowane przedsięwzięcie zgodne będzie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 r., poz. 1225).

Odpowiedź: Zbiorniki bezodpływowe zostaną zlokalizowane w bliskiej odległości od każdego budynku, który obsługują, od strony projektowanej drogi wewnętrznej, co umożliwi sprawne usuwanie ścieków przez wozy asenizacyjne. Zbiorniki wykonane zostaną jako podziemne, wyprodukowane jako gotowy wybór prefabrykowany.
Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych w zabudowie jednorodzinnej wyniesie co najmniej:

· od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m,
· od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.
Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe mogą być również sytuowane w odległości mniejszej niż 2 m od granicy, w tym także przy granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem zachowania odległości 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Na dz. nr ewid. 801, obręb Kamień zbiorniki bezodpływowe na ścieki nie będą zlokalizowane na terenach zalewowych.
2. Pytanie: Proszę o przedstawienie rozwiązań i metod mających na celu zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia na terenie zagrożonym powodzią oraz zastosowanie bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe. Proszę także wyjaśnić, czy usytuowania terenowe planowanego przedsięwzięcia będą miały wpływ na rodzaj prowadzonych prac i stosowanych technologii budowy domów.
Odpowiedź: Zbiorniki wykonane zostaną jako gotowe prefabrykaty żelbetowe; dzięki wykorzystaniu gotowych prefabrykatów zapewniona zostanie maksymalna szczelność zbiornika przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu. Na dz. nr ewid. 801, obręb Kamień zbiorniki bezodpływowe na ścieki nie będą zlokalizowane na terenach zalewowych. Usytuowanie terenowe planowanego przedsięwzięcia nie będzie miało wpływu na rodzaj prowadzonych prac i stosowanych technologii budowy domów.
Poniżej aktualizuję dane dotyczące obszarów szczególnego zagrożenia powodzią na terenie dz. nr ewid. 801, obręb Kamień.

Na podstawie przeglądarki mapowej https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/, przedstawiającej m. in. mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stwierdza się, że na teren dz. nr ewid. 801, obręb Kamień mininalnie od strony zachodniej działki wkracza obszar szczególnego zagrożenia powodzią o p=1%. Jest to obszar przy granicy działki, na którym nie znajdą się budynki ani zbiorniki na nieczystości.
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Rys. 1. Lokalizacja dz. nr ewid. 801, obręb Kamień na tle mapy szczególnego zagrożenia powodziowego.

Źródło: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/

3. Pytanie: Proszę kompleksowo dokonać analizy oddziaływania skumulowanego planowanego przedsięwzięcia ze zrealizowanymi i realizowanym przedsięwzięciami o podobnym charakterze na poszczególne elementy środowiska, szczególnie na krajobraz i klimat akustyczny oraz wpływ na powietrze atmosferyczne, w szczególności przy uwzględnieniu kotłów na paliwo stałe (ekogroszek). Proszę przedłożyć odpowiednie załączniki graficzne, dane do obliczeń itp. Zwracam uwagę, że przed tut. Organem toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 798 i 799 w obrębie ewidencyjnym Kamień, gmina Ceków-Kolonia. Proszę o przedstawienie analizy akustycznej uwzględniając powyższe informacje.

Odpowiedź: Wnioskodawca niniejszym rezygnuje z stosowania źródeł ciepła na ekogroszek, pozostawiając wyłącznie źródło ciepła w postaci pomp ciepła.

W załączniku 1 przedstawiono wyniki analizy oddziaływania skumulowanego do powietrza (załącznik 2 – dane wejściowe i wyniki w siatce, załącznik 3 – wyniki w formie graficznej), a w załączniku 4 – wyniki oddziaływania skumulowanego emisji hałasu (załącznik 5 – dane wejściowe i wyniki obliczeń, załącznik 6 – wyniki obliczeń akustycznych w formie graficznej), z uwzględnieniem planowanej realizacji analogicznej inwestycji na dz. nr ewid. 798 i 799, obręb Kamień.

Realizacja analizowanego przedsięwzięcia (na wszystkich trzech działkach – dz. 801, 798 i 799, obręb Kamień, celem oceny oddziaływania skumulowanego) będzie powodować nieznaczne zmiany w krajobrazie poprzez: budowę nowych obiektów, czasowe zajęcie terenów pod zaplecze budowy, wzmożony ruch pojazdów i maszyn w okresie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia. W ocenie oddziaływania należy mieć na uwadze, że obszar planowanej inwestycji charakteryzuje się umiarkowanymi walorami krajobrazowymi – jest to teren poddany antropopresji  w zakresie upraw rolnych, a w bliskim sąsiedztwie znajdują się drogi dojazdowe, linie sieci, zabudowa mieszkalna, zabudowa zagrodowa. Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w strefie ekspozycji obiektów o wartości kulturowej. W jego sąsiedztwie brak jest punktów widokowych.

Oddziaływanie w okresie budowy i likwidacji będzie czasowe, krótkoterminowe i odwracalne. Nie będzie oddziaływaniem znaczącym. Natomiast na etapie eksploatacji będzie to oddziaływanie trwałe i długoterminowe. Planowana inwestycja ingeruje w ukształtowanie terenu w zakresie obiektów kubaturowych. Ze względu na wielkość planowanych budynków nie będą one degradowały krajobrazu w otoczeniu budowli. W koncepcji zagospodarowaniu terenu nie przewidziano elementów znacząco wysokich (wyższych niż sąsiadujące w otoczeniu zabudowania mieszkalne w m. Orzeł), które mogły by znacznie ingerować w ukształtowanie terenu lub krajobraz. Nie przewiduje się zatem negatywnego oddziaływania inwestycji na krajobraz, uwzględniając oddziaływanie skumulowane.

4. Pytanie: Z analizy map umieszczonych na portalu internetowym https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ wynika, że na działce, w zadrzewieniu, znajduje sę zbiornik wodny. Proszę wyjaśnić co stanie się z tym zbiornikiem. Proszę także przedłożyć dokumentację fotograficzną tego miejsca.

Odpowiedź: Podczas przeprowadzonej wizji terenowej nie stwierdzono na dz. nr ewid. 801, obręb Kamień zbiornika wodnego, stwierdzono natomiast obecność rowów melioracyjnych. Niezależnie od kwalifikacji obiektu (rów/zbiornik wodny), na potrzeby inwestycji zostanie on zlikwidowany. Dokumentację zdjęciową przedstawiono w załączniku 7 (wyłącznie w formie elektronicznej).
Obszar Chronionego Krajobrazu ,,Dolina rzeki Swędrni w okolicach Kalisza” został ustanowiony Rozporządzeniem Nr 68 Wojewody Kaliskiego z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia obszaru krajobrazu chronionego "Dolina rzęki Swędrni w okolicach Kalisza" na terenie województwa kaliskiego i zasad korzystania z tego obszaru (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego z 1991 r., Nr 17, poz. 161, załącznik 8). W zapisach tego rozporządzenia wskazano na cele ochrony dla tego obszaru jako ochrona terenów posiadających walory przyrodnicze, krajobrazowe i wypoczynkowe przed ich niszczeniem bądź utratą tych walorów. Cele te są sformułowane bardzo ogólnie, a ich poszanowanie ma się odbywać poprzez wyznaczenie w rozporządzeniu nakazów i zakazów:

a) zakazy:

· lokalizowanie zakładów wodochłonnych i uciążliwych dla środowiska,

· zakładania bezściółkowych ferm hodowlanych,

b) nakazy:

· uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej,

· uregulowanie gospodarki wysypiskowej,

· przestrzeganie w budownictwie zasad ochrony krajobrazu,

· ograniczeń w eksploatacji na skalę przemysłową surowców mineralnych i wód,

· ograniczeń w eksploatacji lasów o wyższych wartościach przyrodniczych i lasów o dużych walorach rekreacyjnych.
Planowana inwestycji nie stoi w sprzeczności z zakazami i nakazami dla Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Dolina rzeki Swędrni w okolicach Kalisza”, w związku z czym nie będzie wpływało negatywnie na cele ochrony tego obszaru.
Załączniki:
1. Załącznik 1. Wyniki analizy oddziaływania skumulowanego do powietrza – część opisowa.

2. Załącznik 2. Dane wejściowe obliczeń do powietrza i wyniki w siatce.

3. Załącznik 3. Wyniki emisji do powietrza w formie graficznej. 
4. Załącznik 4. Wyniki oddziaływania skumulowanego emisji hałasu – część opisowa.

5. Załącznik 5. Dane wejściowe i wyniki obliczeń hałasu.

6. Załącznik 6. Wyniki obliczeń akustycznych w formie graficznej.

7. Załącznik 7. Dokumentacja fotograficzna.

8. Załącznik 8. Rozporządzenie Nr 68 Wojewody Kaliskiego z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia obszaru krajobrazu chronionego "Dolina rzęki Swędrni w okolicach Kalisza" na terenie województwa kaliskiego i zasad korzystania z tego obszaru (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego z 1991 r., Nr 17, poz. 161).[image: image3.emf] 
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